문서번호	급수운영과-35012
결재일자	2022. 10. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
급수운영팀장		급수운영과장		동부수도사업소장
강무진		代강무진		10/11
				이재호
협 조
	시설관리과장				이태형
	시설운영팀장				김대용

2022년 9월 공급량 분석 보고

2022. 10. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 9월 공급량 분석 보고

우리 사업소 유수율 향상 추진사업 관련, 2022년 9월 공급량 증․감

원인분석 및 향후 관리대책에 대해 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ ************************************

(단위: 천㎥)

월별	2019년	2020년	2021년				2022년
	공급량	공급량	공급량 (보정후)	일평균 공급량	전 년 대 비 증감량(비율%)		공급량 (보정전)	일평균 공급량	전년 동기 대비 증감량(비율%)
계	********	********	*******	***	*****	*****	******	***	*******	******
1월	*******	*******	******	***	*****	*****	*********	****	*******	******
2월	*******	*******	******	***	****	******	*******	****	*******	******
3월	*******	*******	******	***	***	*****	******	*****	******	******
4월	*******	*******	******	***	***	*****	*******	***	*******	*****
5월	*******	*******	******	***	***	******	******	****	***	*****
6월	*******	*******	******	***	****	******	******	****	*	*****
7월	*******	*******	******	***	***	*****	******	****	***	*****
8월	*******	*******	******	***	***	*****	******	***	**	*****
9월	*******	*******	******	***	**	*****	*******	***	***	*****
10월	*******	*******	******	***	***	*****
11월	*******	*******	******	***	***	*****
12월	*******	*******	******	***	**	******

□ 구별 공급량

(단위: 천㎥, %)

월 별	구 별
	소 계	광진구	성동구	동대문구	중랑구
********	******	*****	*****	*****	*****
********	******	*****	*****	*****	*****
****	***	***	**	**	**
****	*****	*****	*****	******	*****

□ 전년대비 공급량 변화곡선

○ 최근 3년간 월별 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위: 천㎥, %)

중블록명	2021년 9월				2022년 9월				비고
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증감량	증감율			증감량	증감율
계	******	***	**	****	******	***	***	****
대현산 10	***	**	***	******	***	**	***	*****	고립
대현산 11	*****	**	*****	****	*****	**	***	*****	고립
아차산 01	***	**	***	*****	***	**	**	****	고립
아차산 02	*****	***	***	****	*****	***	**	****	고립
용마 01	*****	**	**	****	*****	**	**	****	고립
용마 02	*****	**	*	****	*****	**	**	***	고립
용마 03	***	*	***	******	***	*	**	*****	고립
용마 04	***	**	**	*****	***	**	***	*****	혼용
용마 05	***	*	***	******	***	**	**	*****	혼용
월곡 02	***	**	**	****	***	**	**	*****	고립
공릉 03	***	**	**	****	***	**	***	*****	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증감 원인 분석

9월 공급량: 241천㎥ 증가(1.96%, 12,277천㎥→12,518천㎥)

※ 22년 공급량은 보정치 반영 전으로, 보정값 반영 시 공급량 약 80천㎥ 감소 예상

○ 코로나–19 방역지침 완화로 상가 등 급수 사용량 증가

○ 전년대비 최고기온 평균 상승(0.3 ℃)으로 급수 사용량 증가

□ 분야별 상세 분석

○ 수전 증·감

2022년 9월 기준 (단위: 전)

구 분	계	구 경 (mm)
		15	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300
2021년	********	********	*******	*******	******	******	******	****	****	****	***	***	**
2022년	********	********	*******	*******	*******	******	******	****	****	****	***	***	**
증․감	******	******	****	****	****	***	***	***	**	**	**	**	**

○ 인구 증·감

2022년 9월 기준 (단위: 명)

구 분	계	광진구	성동구	동대문구	중랑구
2021년	1,356,487	341,505	288,214	337,857	388,911
2022년	1,348,243	339,567	283,603	337,233	387,840
증․감	-8,244	-1,938	-4,611	-624	-1,071
증․감(%)	-0.61	-0.57	-1.60	-0.18	-0.28

○ 연도별 기온․강우량 변화

구 분	2020년	2021년	2022년	전년대비
일평균 기온(℃)	21.4	22.6	22.4	-0.2
최저기온 평균(℃)	18	18.8	18.2	-0.6
최고기온 평균(℃)	25.6	26.9	27.2	0.3
강수일수(일)	14	9	4	-5
강수량(㎜)	181.5	131	103.7	-27.3

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

(단위: ℃)

※ 기온과 평균 공급량 비교

(단위: ℃, ㎥)

구분 기간	2021년 9월			2022년 9월
	최저기온 평균	최고기온 평균	7일 평균 공급량	최저기온 평균	최고기온 평균	7일 평균 공급량	전년대비 증·감
1 ~ 7일	19.0	26.1	*******	27.2	27.2	*******	*****
8 ~ 14일	19.6	29.1	*******	28.1	28.1	*******	*******
15 ~ 21일	19.2	28.1	*******	28.6	28.6	*******	******
22 ~ 말일	17.7	24.9	*******	25.6	25.6	*******	******

※ 최근 3년간 기온현황

(단위: ℃)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황

(단위: 건, %)

구경별	2021년 9월		2022년 9월		전년대비	비고
계	****		***		****
15~50mm	**	*****	***	*****	***
80~100mm	**	*****	**	****	***
150~200mm	*	****	**	****	*
250~400mm	*	****	**	****	*
500mm이상	*	****	**	****	**

- 중블록별 누수복구 현황

(단위: 건)

구 분	계	대현산10	대현산11	아차산1	아차산2	용마01	용마02	용마03	용마04	용마05	월곡02	공릉03
2021년 9월	***	*	*	*	**	**	**	*	**	*	*	*
2022년 9월	**	*	*	*	**	**	**	*	*	*	*	*
증 / 감	***	**	**	*	***	**	*	**	**	**	*	*

○ 공공용수 사용 현황

구 분	총공급량	공공용수 사용량(㎥)
		비율(%)	계	연간단가	정비공사	취약관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
********	********	*****	******	*	***	***	******	*****	*

□ 공급량 감소를 위한 노력

○ 누수탐지 시행: 1,460㎥/일

- 누수탐지 정비: 18건(50mm이하 16건, 80mm이상 2건)

- 주요 다량 누수탐지 적출

중블록명	위치	복구일자	관종	구경 (mm)	방지량 (㎥/일)	보수내역
아차산 02	**************	**********	****** *****	**	**	*******
대현산 10	*************	**********	****** ******	***	**	*******
아차산 02	*************	**********	****** *****	**	**	*******

○ 유수율 과대·과소 중블록 해소

- 유수율 과대·과소 중블록 현황

구 분	개소	유수율 100% 초과	유수율 90% 미만	비고
2021년	해당없음	-	-
2022년	해당없음	-	-

- 적정 중블록 유수율 유지

∙ 밸브점검: 중블록 경계밸브, 퇴수밸브 등 점검 실시(대상 1,080개소)

‣ 중블록 경계밸브 개폐여부 점검(15개소): 이상없음

‣ 중블록내 퇴수밸브 점검(160개소): 이상없음

∙ 유량감시시스템 공급량 일일, 주간, 월간 분석 실시: 특이사항 없음

∙ 가압급수구역 유수율 편차 해소 추진

○ 재개발,재건축 지역 시설물 관리

- 추진사항: 입주민 이주 즉시 급수관 분기점 폐쇄, 시설물 및 급수설비 관리실태 현장점검, 적정 공급량 관리 및 정기적인 순찰 실시

- 관리대상(관리처분): 5개 현장(동대문구 1, 광진구2, 성동구 2)

연번	구 역 명	주 소	진행사항
1	청량리 제7구역 주택개발	동대문구 청량리동 119번지 일대	관리처분 (이주 중)
2	자양 1구역 주택재개발	광진구 자양동 236번지 일대
3	자양1 재정비촉진구역	광진구 자양동 680-63 일대
4	용답동 108-21번지 일대	성동구 용답동 108-1번지 일대
5	행당7구역 주택재개발	성동구 행당동 128번지 일대

○ 2022년 단위사업 추진현황

- 추진실적

단위사업	목표	전월누계	당월실적	누계	실적(%)	비고
누수탐지(건)	***	***	**	***	****	민원탐지 제외
장기사용 배급수관 정비 (km)	****	***	***	***	****
기존관 철거(km)	****	***	***	***	****
불용관 정비(건)	***	***	**	***	****

- 장기사용 배급수관 정비공사

연번	공 사 명 (장기사용 배급수관 정비공사)	공사개요		추진실적 (m)	비고 (추진율 %)
		구경(㎜)	연장(m)
계		******	******	*****	*****
1	성수고등학교 주변 외 4개소	*******	*****	***	***
2	신자초등학교 주변 외 3개소	*******	*****	***	*****
3	장평초등학교 주변 외 1개소	*******	*****	***	*****
4	신묵초등학교 주변 외 3개소	*******	*****	***	*****
5	연간단가	******	*****	*****	*****

Ⅲ		향후 추진계획

○ 취약지역 누수탐지 및 순찰 점검

- 집중누수탐지 시행

∙ 누수 다발관로: 11개소(최근 10년간 누수발생 3회 이상, D=80mm이상)

∙ 누수 취약관로(대형관 곡관부): 25개소(강북수계 7개소, 구의수계 18개소)

- 시행방법: 탐지반 2개조, 기간제 근로자 활용한 계획적인 탐지실시

○ 재개발·재건축지역 관리 강화로 부정급수 및 누수발생 예방

- 대상지역: 관내 재개발·재건축 5개 지역(관리처분)

- 예방활동 추진계획

∙ 상시순찰 강화: 월 2회 이상 순찰

∙ 재개발·재건축 관계자 부정급수 및 누수예방 교육 실시

○ 공사 중 발생한 불용관 및 기존관 철거

- 급수·누수복구 공사 중 발견된 불용관 즉시 처리 원칙

- 민원, 교통 등의 사유로 즉시 분기점 철거가 어려울 경우 불용관 미정비 대장 작성 관리 후 지역 단가업체 작업지시하여 조치

○ 누수 다발 장기사용 상수도관 발견 시 즉시 정비 추진

- 누수량 감소를 위해 장기사용관 및 무라이닝관 발견 시 조속 정비

붙임  중블록별 공급량 분석(9월) 1부.  끝.