문서번호	건축기획과-34156
결재일자	2022. 10. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	10/18
			박순규
협조

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
강남구 청담동 53-5 오피스텔 및 아파트 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - X1열 외주부에 형성되는 Wall Column W4~W8에 대하여 2층에서 지붕까지 누적된 하중이 작용할 때 층고 3.5m에 대하여 압축재 설계법으로 좌굴에 대한 구조안전성이 확보되는지 확인하기 바람(외주부 Wall Column의 조건을 고려하여 유효좌굴길이계수 k를 산정하고 압축재설계법을 적용하여 W4~8의 안정성을 확인하기 바람). - 일반적인 영구배수공법을 적용 시 지하수법에 따른 지하수 관리의 어려움이 발생 할 수 있으므로 부직포 눈막힘(폐색)현상의 계측 및 세척 관리를 통해 지하수의 펌핑량을 최소화 할 수 있는 상수위제어공법(유사공법이 아닌 실질적으로 상수위관을 통해 수위를 조절하고 배수량을 최소화 할 수 있는 상수위제어공법을 적용)을 적용하고 내역서와 특기시방서를 제출하여 확인받기 바람. - 위의 심의사항 외 7개 사항	‘22년 제10차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.06.15.: '22년 제10차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.07.11.: 이행결과 검토 요청(강남구 건축과→건축기획과)

○ ’22.07.14.~08.02.: 이행결과 검토(********) 및 보완 요청

○ ’22.09.02.: 보완자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.09.06.~09.13.: 이행결과 재검토(********) 및 재보완 요청

○ ’22.10.05.: 재보완자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.10.05.~10.14.: 이행결과 재검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
******************	○ 이행결과가 적정함을 확인함.
***	○ 최상층 수영장의 담수높이가 변경될 경우 반드시 하중에 대해 재검토하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 강남구 건축과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 및 검토결과 각 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.