문서번호	디자인정책담당관-2289
결재일자	2022. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공공디자인진흥팀장	디자인정책담당관
신문정	代신성란	10/20
		김규리

2022년 제17차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

2022. 10.

디자인정책관

(디자인정책담당관)

2022년 제17차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

□ 일    시 : 2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10

□ 장    소 : HJ 비지니스센터 세미나룸C

□ 참석위원 : 총6인

ㅇ 김현중 위원장, 김동훈 위원(건축), 홍승대 위원(조명), 최성호 위원(공간·공공), 이상곤 위원(유니버설), 정진열 위원(시각)

□ 심의건수 : 총12건                                      ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규안건	재심안건	자문안건	보고안건	기타
12	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	7	5	-	-	-

□ 심의결과 : 조건부동의 7건, 재심 5건

연번	사업명	사업기관	사업규모	상정유형	심의결과
17-1	문래예술촌 일대 가로환경 개선사업 기본구상 및 실시설계	영등포구 (주택과)	・면적:72,624㎡ - 차도 및 보도 포장 - CCTV, 로고라이트 설치 등	심의	재심
17-2	까치고개 옹벽 외 1개소 보수 및 경관개선	관악구 (도로관리과)	・노후도로 옹벽 보수 및 경관개선	심의	재심
17-3	봉현초교 앞 보도육교 외 1개소 이동편의시설 설치사업 실시설계 용역	관악구 (도로관리과)	・엘리베이터 설치 - 2개소, 4대 - 보도육교 계단 철거 등	심의	재심
17-4	고덕강일지구 스마트도시 정보통신공사	서울주택도시공사	・스마트폴 및 불법주정차 단속 CCTV 구축	심의	조건부동의
17-5	한강공원 벤치 디자인 개발 및 구현(2022 스타트업 육성사업)	디자인산업담당관	・벤치 디자인 개발 및 시범설치	심의	재심
17-6	가족우선주차장 조성	양성평등담당관	・공영주차장 내 가족우선주차장 조성 - 픽토그램, 주차구획 표시색	심의	조건부동의
17-7	지하철(5호선) 여의도역 지하철 환기구 이설 및 개선공사	건축기획과	・환기구 버드세이버 패턴 적용	심의 (2021- 15차(조건부))	조건부동의
17-8	걷고싶은 미가로조성사업 기본 및 실시설계 용역	동북권사업과	・미가로 - B=4~12m, L=960m(약 8,300 ㎡)	재심의 (2022- 14차(재심))	재심
17-9	마포종점나들목 공연·휴게공간 조성 기본 및 실시설계	한강사업본부 (치수과)	・공연·휴게공간 조성 ・엘리베이터 1개소	재심의 (2022- 15차(재심))	조건부동의
17-10	2호선 봉천역 엘리베이터(13인승) 설치 공사	서울교통공사	・엘리베이터 1개소	재심의 (2022- 13차(재심))	조건부동의
17-11	7호선 고속터미널역 4번 출입구 엘리베이터 (13인승) 설치 공사	서울교통공사	・엘리베이터 1개소 ・비상계단	재심의 (2022- 15차(재심))	조건부동의
17-12	2022년 스트레스 해소 디자인 사업 : 상담공간	디자인정책담당관	・상담공간 4개소(5개실) -17㎡(5평 타입), 12㎡(3.5평 타입)	재심의 (2022- 16차(재심))	조건부동의

붙 임  제17차 서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서 및 회의록 각1부.  끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10
안 건 명	문래예술촌 일대 가로환경 개선사업 기본구상 및 실시설계
심의대상	면적:72,624㎡(차도 및 보도 포장, CCTV, 로고라이트 설치 등)
심의번호	17 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - ‘보행친화가로 조성’이라는 사업의 목적에 따라 단순 포장계획을 넘어서 보행자의 안전을 확보할 수 있는 가로환경개선 계획을 수립하시기 바랍니다. ·디자인의 기본방향과 전략, 도로 위계를 명확하게 설정하고 그에 따른 계획 수립 - 운전자가 감각적으로 보·차혼용도로를 인지할 수 있도록 진출입구간에 고원식 횡단보도 설치 등 검토하시기 바랍니다. - 포장계획은 유지관리가 용이하고 내구성이 높은 시공방법을 적용하고, 재료 자체의 물성을 이용하여 계획하시기 바랍니다. ·색채와 패턴의 적용은 최소화 ·은행노란색은 점자블록으로 오인 소지가 높으므로 적용 지양. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10
안 건 명	까치고개 옹벽 외 1개소 보수 및 경관개선
심의대상	노후도로 옹벽 보수 및 경관개선
심의번호	17 - 2	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 차도와 접하고 있으며 차량 정체가 지속적으로 발생하는 구간으로 운전자에게 시각적인 부담을 주는 아트월 형식의 적용은 지양하시기 바라며, 기존 옹벽 구조물을 활용하여 단순하고 유지관리가 용이한 형태로 계획하시기 바랍니다. ·차도쪽으로 돌출되는 구조물(하지철물 등)의 적용 지양 ·보수, 유지관리 시 별도의 차량의 통제가 발생하지 않는 형태로 계획 ·녹화 등 조경공간이 필요할 경우에는 상부 조경공간 등을 활용 권장 - 목재는 뒤틀림, 변색 등 내구성 확보 및 유지관리가 어려움에 따라 적용을 지양하시기 바랍니다. ·우천시 차량에 의한 오염이 발생하는 것을 고려하여 내수성이 높은 재료 사용 - 도로는 가로등에 의해 필요한 조도와 휘도를 확보하고 있으므로 차량 운전자의 시야 확보를 방해할 수 있는 추가적인 조도, 휘도를 발생시키는 조명의 설치는 지양하시기 바랍니다. ·조명기구는 방수·방진등급이 높은 실외용 조명기구 사용. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10
안 건 명	봉현초교 앞 보도육교 외 1개소 이동편의시설 설치사업 실시설계 용역
심의대상	엘리베이터 설치(2개소, 4대, 보도육교 계단 철거 등)
심의번호	17 - 3	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 보행량이 가장 많은 일반 이용객을 고려하여 엘리베이터는 설치 위치는 계단 측이 아닌 경사로측으로 설치하시기 바랍니다. - 엘리베이터 설치 후 보도폭원이 축소됨에 따른 보완대책을 마련하시기 바랍니다. (지상 출입구는 별도의 경사로 설치 지양하고 자연경사 처리 등) - 엘리베이터 입면디자인은 개방감이 높고 단순한 형태로 보완하시기 바랍니다. - 봉현초등학교 보도육교는 보행자의 이동편의성 증진을 위해서 횡단보도 설치를 검토하시기 바랍니다.(권고) 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10
안 건 명	고덕강일지구 스마트도시 정보통신공사
심의대상	스마트폴 및 불법주정차 단속 CCTV 구축
심의번호	17 - 4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책담당관으로 제출하여 주시기 바랍니다. - CCTV 스마트폴의 색채는 기와진회색을 적용하시기 바라며, 방범효과 등을 유도하기 위해서 노란색의 적용이 필요할 경우에는 일부에 한정하여 사용하시기 바랍니다. - 암대 구조 보강을 위한 사선구조는 지선(턴버클) 등으로 처리되어 구조적으로 안정되면서도 시각적으로 경량화된 제품을 선정하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10
안 건 명	한강공원 벤치 디자인 개발 및 구현(2022 스타트업 육성사업)
심의대상	벤치 디자인 개발 및 시범설치
심의번호	17 - 5	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 벤치는 다양한 체구의 사람이 앉는 것을 고려하여 구조적 내구성과 시각적 안정성을 확보하시기 바랍니다. - 벤치는 사람들이 사용하기 편리하며 심리적으로 편안하게 이용할 수 있는 형태로 계획하시기 바랍니다. ·사람이 양방향으로 앉을 경우에 서로 간 몸이 닿지 않도록 형태를 보완하거나, 단방향 벤치로 형태 변경 ·포스트 코로나 시대를 맞이하여 사람 간 일정 거리를 유지할 수 있거나, 다양한 형태로 이용 가능하도록 1인용 벤치 형태 검토 ·앉음판은 높이 40~45cm, 깊이 45~50cm 확보 ·인체공학적 관점에서 등받이 각도 설정 ·목재 모서리 부분은 옷 등이 걸리지 않도록 마감 적용 - 벤치의 재료는 뒤틀림, 표면처리, 변색, 유지관리 등을 종합적으로 검토하여 선정하시기 바랍니다. - 벤치 하부형태는 체결 시 전동기계 등이 움직일 수 있는 작업공간을 충분히 확보하시기 바랍니다. - 정보전달 플레이트와 기부명패는 나사 체결 방식이 아닌 음각으로 파내어 삽입하는 형식으로 설치하시기 바라며, 안내 정보는 시인성과 가독성을 고려하여 크기를 조정하시기 바랍니다. - 실제 제품으로 출시하였을 경우를 대비하여 가격경쟁력을 확보하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10
안 건 명	가족우선주차장 조성
심의대상	공영주차장 내 가족우선주차장 조성(픽토그램, 주차구획 표시색)
심의번호	17 - 6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책담당관으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 가족우선주차장의 픽토그램은 국제표준(ISO) 또는 서울시 표준형 그림표지를 기본으로 하여 선정하시기 바랍니다. ·유모차, 이동수단 등의 싣고 내릴 수 있는 공간의 확보가 중요하므로 유모차 등의 픽토그램 추가 ·운전자의 인지성 향상을 위하여 픽토그램과 글자를 병기 - 가족우선주차장 색상은 별도의 색상을 선정하기보다는 기존의 주차장 색상 중에서 유사한 의미를 가진 색상으로 선정하시기 바랍니다. 불가피하게 별도의 색상 규정이 필요할 경우에는 안전색상(경고, 주의 색상)과는 명확히 구분되는 색상을 선정하시기 바랍니다. ·주차면 전체에 적용은 지양, 주차선, 픽토그램 등에 한정하여 사용 - 표지판은 공공성 확보를 위하여 브랜드 서체의 적용은 지양하고 서울서체 또는 기본 서체로 적용하시기 바랍니다. - 공공디자인진흥위원회 위원(정진열 위원)의 개별 자문을 받아 최종 계획안을 확정하시기 바랍니다.(확인서 제출) - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10
안 건 명	지하철(5호선) 여의도역 지하철 환기구 이설 및 개선공사
심의대상	환기구 버드세이버 패턴 적용
심의번호	17 - 7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책담당관으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 조류보호 등의 목적에는 동의하나, 대상지는 유동 인구가 많고 조류의 비행 속도가 빠르지 않아 충돌사고의 발생률이 높지 않을 것으로 예상됨에 따라 환기구에는 버드세이버의 적용은 지양하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10
안 건 명	걷고싶은 미가로조성사업 기본 및 실시설계 용역
심의대상	미가로(B=4~12m, L=960m(약 8,300 ㎡))
심의번호	17 - 8	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 보행자의 안전을 확보하고 불법주정차의 방지를 위한 종합적인 대책을 마련하시기 바랍니다. ·보차도 경계부는 오목하게 처리하여 보차도를 구분하는 동시에 배수 처리가 가능하도록 계획 검토 ·보차도 경계에는 볼라드 설치 검토(석재 적용 권장) - 포장 계획에는 지중화 점검구 등 주변 시설물 현황을 반영하시기 바랍니다. - 여름철 눈부심 방지를 위하여 중명도 색상의 포장을 적용하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10
안 건 명	마포종점나들목 공연·휴게공간 조성 기본 및 실시설계
심의대상	공연·휴게공간 조성, 엘리베이터 1개소
심의번호	17 - 9	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책담당관으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 객석(계단)의 높이는 동일하게 계획하시기 바라며, 시·종점 부분의 마감을 달리하여 단차를 명확하게 인지할 수 있도록 하시기 바랍니다. - 조명은 나들목 내·외부의 안전 조도 확보를 최우선으로 계획하시기 바랍니다. ·나들목에서 진출 시 보행자의 눈부심이 발생하지 않도록 무대를 향한 투광등(A타입) 삭제 ·객석(계단)에 설치되는 지중등(B타입)은 조도를 확보할 수 있는 형태로 설치(상향 조명 설치 지양) ·나들목 내부에 설치되는 투광기(C타입)은 보행로에 적합한 조명기구로 변경 - 안전난간은 사람이 밟고 올라갈 수 없는 세로형 난간으로 설치하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10
안 건 명	2호선 봉천역 엘리베이터 (13인승) 설치 공사
심의대상	엘리베이터 1개소
심의번호	17 - 10	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책담당관으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 엘리베이터 입면의 개방감을 최대한 확보하기 위하여 환기창의 크기는 최소화하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10
안 건 명	7호선 고속터미널역 4번 출입구 엘리베이터 (13인승) 설치 공사
심의대상	엘리베이터 1개소, 비상계단
심의번호	17 - 11	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책담당관으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 엘리베이터 지상출입구 계획은 대안-3을 적용하시기 바랍니다. - 엘리베이터와 피난계단의 입면디자인은 하나의 시설물로 인지할 수 있도록 입면 디자인을 보완하시기 바랍니다. ·천장부가 입면보다 돌출되지 않도록 처리, 사선형 지붕 등 적용 검토 ·내부 구조체 및 환기구는 개방감 확보를 위하여 최소화 - 공공디자인진흥위원회 위원(이상곤 위원)의 개별 자문을 받아 최종 계획안을 확정하시기 바랍니다.(확인서 제출) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 8. 25.(목) 14:00 ~ 17:10
안 건 명	2022년 스트레스 해소 디자인 사업 : 상담공간
심의대상	상담공간 4개소(5개실, 17㎡(5평 타입)/12㎡(3.5평 타입))
심의번호	17 - 12	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책담당관으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 다양한 대상지에 적용하더라도 동일한 공간을 조성할 수 있도록 조도에 대한 정확한 범위를 제시하시기 바랍니다. - 내담자의 성향에 따라 안면가시도를 조정할 수 있도록 계획을 수립하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.