문서번호	기술진단과-25341
결재일자	2022. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
김재엽		박태원	10/20
			김창중
협 조
	주무관			장현성
	주무관			박동순

뚝도, 광암아리수정수센터

혼화 및 응집공정 진단 결과 보고

2022. 10.

생 산 부

(기술진단과)

뚝도, 광암아리수정수센터 혼화 및 응집공정 진단 결과 보고
생산부	생산부장 : 김창중☎3146-1301 기술진단과장 : 박태원☎1360 담당 : 김재엽☎1363

정수센터 표준처리공정 중 혼화 및 응집공정에 대한 기술진단을 실시  하고 그 결과를 보고함

□ 진단개요

ㅇ 기    간 : '22. 4. ~ 9.

ㅇ 진 단 팀 : 기술진단 T/F팀원

**************************

***************************************************

ㅇ 진단대상 : 혼화공정(뚝도, 광암정수센터), 응집공정(뚝도정수센터)

※ 광암정수센터는 맥동식침전지(고속응집침전지)로 별도 응집공정 없음

구 분	뚝 도			광 암
	지수 (지당용량)	규격(m)	비고	지수 (지당용량)	규격(m)	비고
혼화지	4개지 (628㎥)	6.45×19.6×4.97	수류낙차	6개지 (94㎥)	4.25×3×7.4	수류낙차
응집지	12개지 (788㎥)	5.3×4.4×3.9 (3열×3단)	하이드로포일	-	-	-

ㅇ 진단항목

공 정	진단항목	진단내용
혼화공정	혼화방식검토	혼화방식, 타 약품 간섭여부 분석 등
	속도경사 적정성	속도경사(G값) 평가
	혼화효율	응집제 확산분포 조사
응집공정	수리구조 평가	유입/유출부 구조평가, 정류벽/격벽 조사
	체류시간 평가	응집지 내 체류시간 평가
	효율평가	응집방식 및 응집효율 조사

ㅇ 진단장비

SCD(유동전위측정기)			FSA(플록크기측정기)			슬러지 적체측정기

*********

**********************************

***********************************

***	******	**** **************	*************	**
** **	****	******	*********************** ***********************	**
	*********** ******	******* ********* *************	******** ********	**
	************		*********************************** **************************************	** ****
** **	****	******	*************** ************	**
	****	*********** ***********	*******************************************	**
	**	**********	********************************* *******************	**

□ 공정별 진단결과

혼 화 공 정

ㅇ 혼화방식

- 혼화지 낙차부에서 수류에 의한 혼화방식(수류낙차식) 사용

**********************************************************

***************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************

***************************************************************

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 속도경사(G값) 적정성

- 혼화 적정성 검토를 위해 이론적 수식에 의한 속도경사(G값) 분석

수류식 혼화방식 [eqn: G`=` sqrt {{rho TIMES g TIMES h _{T}} over { mu TIMES t}}]
ρ : 물의 밀도 (kg/m3),	g : 중력가속도 (m/s2),	hT : 손실수두 (m),
μ : 물의 점성계수 (kg/m·s),	t : 혼화구역에서의 체류시간 (s)

***********************************************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************

ㅇ 혼화효율

- 수리낙차 후 혼화조 지점별 유동전류 측정을 통해 혼화 균질정도 평가

【측정예】

**********

**************************************************

********************************************

***************************************************************

****************************************

**********

***************************************************

************************************************

****************************************

*************************************

***********************************************************

***************************

다점분산 모습(1계열)	유지관리용 밸브(∅500㎜)

응 집 공 정

(뚝도)

ㅇ 수리구조

- 구조 및 부대설비 등이 설치되어 있으며 대부분 시설기준을 만족함

- 플록큐레이터는 하이드로포일형으로 단별 점감식 운영으로 적정함

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

************

**********************************************

*********************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*******

***************************************************************************************************************************

********************

*********************

ㅇ 단별 속도경사(G값)

- 응집 교반속도 적정성 검토를 위해 이론적 수식에 의한 속도경사(G값) 분석

[eqn: G= sqrt {{P} over {mu }} = sqrt {{P _{s}} over {mu BULLET V}} = sqrt {{K BULLET rho BULLET N ^{3} BULLET d ^{5}} over {mu BULLET V}}]
K : 동력수 (Power Number, 0.3)	ρ : 수온에 따른 밀도 (kg/㎥)
N : 임펠라 회전수 (rps)	d : 임펠라 직경 (m)
μ : 수온에 따른 점성계수 (N·s/㎡)	V : 혼화지 부피 (㎥)

*******************************************************************

**************************************

****************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 슬러지 적체

- 슬러지계면계 이용・확인결과, 응집지 전부 적체된 슬러지 없음

1계열 1지(1단)			1계열 1지(2단)			1계열 1지(3단)
2계열 1지(1단)			2계열 1지(2단)			2계열 1지(3단)

□ 조치계획

ㅇ 공정분야 진단완료 후 부적합 항목에 대한 개선방안 종합검토(11월)

*********

*****************************************************

□ 행정사항

ㅇ 공정분야 내·외부 전문가 자문회의(11월 예정)

- 기술진단 외부 자문위원 활용, 진단결과 및 개선방안 자문

- 침전~소독공정 진단완료 후 회의실시

ㅇ 개선방안 이행(계획) 수립 및 제출(12월 예정).  끝.