문서번호	총무과-26017
결재일자	2022. 10. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	서울시립과학관장
양희원		고중석	10/21
			代고중석
협조	주무관		허용석
	주무관		김종경

2022년 서울시립과학관

하반기 시설물 정기안전점검 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10.

서울시립과학관

총무과

2022년 서울시립과학관

하반기 시설물 정기안전점검 실시계획

'22년 하반기 서울시립과학관 시설물에 대한 정기안전점검을 실시하여 재해 예방을 통한 관람객의 안전 확보로 과학관 운영 활성화 지원

Ⅰ		추진 개요

□ 추진 근거

ㅇ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조, 「동법 시행령」 제8조

- 건축물 정기안전점검 : 반기에 1회 이상

ㅇ 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제9조제2항 및 「동법 시행령」 제10조

- 공중이용시설 중대재해 대상시설물 주요 의무사항 이행 조치 의무

□ 추진 방향

ㅇ '22년 하반기 시설물 정기안전점검은 각 분야별 체크리스트에 의해 점검

ㅇ 시설물 안전관리 책임자는 점검반을 편성하여 효과적으로 관리되도록 추진

□ 시설물 현황

ㅇ 건물현황 : 지하1층~지상3층, 연면적 12,376.42㎡

ㅇ 대지현황 : 대지면적 25,875.6㎡

ㅇ 부대설비 현황 : 기계설비, 전기설비, 통신설비, 소방설비

분 야	주요 설비
기계설비	냉온수기 2대, 공조기 6대, 온수보일러, 팬코일유닛 38대, 지열설비, 승강기 등
전기설비	수배전반 1식, 발전기 1대, MCC 및 분전반 1식, UPS 1set, 태양광발전기 등
소방설비	소화기, 청정소화기, 스프링클러, 제연설비 등
통신설비	교환설비, 방송설비, CCTV설비, 출입통제시스템, 주차관제설비 등

Ⅱ		추진 계획

□ 점검 개요

ㅇ 점검분야 : 건축, 토목, 전기, 기계, 소방분야 등

- 건축, 토목 : 지반상태, 균열상태, 변형상태, 구조체 노후화 등

- 전기 : 가공전선 및 지중전선의 맨홀, 수·배전반 및 변압기 등

- 소방 : 소화기 또는 자동 확산소화기 상태, 자동화재 탐지설비 정상 여부 등

- 기계 : 엘리베이터 및 에스컬레이터 검사합격 및 정상작동 여부 등

- 가스 : 가스계량기 적정 설치 여부, 가스배관 부식 및 파손여부

ㅇ 점검방법 : 건축분야는 외부 전문가 용역

- 건축분야는 외부 전문안전기관 전문가와 담당자(건축분야)가 합동으로 현장점검을 실시하고 보고서 작성

- 기타분야는 점검분야별 자체점검표에 의하여 각 분야별 담당자 및 공무직(시설정비원) 근로자가 자체점검 실시하고 자체점검표 작성

ㅇ 추진기간 : 2022. 11. 1.~ 11. 30.(1개월간)

- 자체점검(건축, 토목, 전기, 기계, 소방 등) : '22. 11. 1. ~ 11. 15.

- 정기안전점검 용역(건축물) : '22. 11. 1. ~ 11. 30.

※ 계약업체 : 세명구조ENG(대표 이영세), 노원구 상계동 소재

ㅇ 점 검 반 : 자체 점검반

반 장	반 원
총무과장	⦁ 청사관리 담당자(건축․ 토목, 전기, 기계 등) ⦁ 공무직 각 시설별 시설정비원

ㅇ 소요예산(용역비) : *********(부가세 포함)

- 예산과목 : 과학기술진흥, 과학관운영활성화, 과학관시설유지관리, 공공운영비(201-02)

□ 분야별 중점 점검사항

분 야	세부 내용
건축, 토목	⦁ 지반상태, 균열상태, 변형상태, 구조체 노후화 등 ⦁ 지붕, 옥상, 외부, 내부, 창호 등 마감상태 ⦁ 손상보수, 설계도서 등 유지관리 상태 ⦁ 재난대비 비상구, 피난로, 소방차진입로 관리상태 ⦁ 안전난간, 안전표지판 등 안전관리 상태, 주변 옹벽 손상 및 파손 상태 등
전기	⦁ 가공전선 및 지중전선의 맨홀 등 적정성 확인 ⦁ 수·배전반 및 변압기, 개폐기등 점검 ⦁ 발전기실 비상발전기 및 층별 분전반 점검 ⦁ 무대장치, 조명시설 등 안전 여부 ⦁ 접지종별 접지여부 및 접지선 열화, 피복손상 여부 확인 ⦁ 보호설비 위험표지판 부착 및 시건장치 여부 등
소방	⦁ 소화기 또는 자동 확산소화기 상태 ⦁ 자동화재 탐지설비 정상 작동상태 ⦁ 옥내소화전 및 스프링클러 부식상태 ⦁ 피난유도등 및 비상조명등 정상작동상태 ⦁ 각 실별 방화문(방화셔터) 정상작동 상태 ⦁ 피난탈출구(비상구) 작동상태 및 물품방치 여부 등
기계	⦁ 엘리베이터 검사합격 및 정상작동 여부 ⦁ 에스컬레이터 검사합격 및 정상작동 여부 ⦁ 냉온수기, 보일러, 저수조 등
가스	⦁ 가스계량기 적정 설치 여부 ⦁ 가스배관 부식 및 파손여부 ⦁ 가스 누출 여부, 보일러 및 온수기, 급배기 작동상태 ⦁ 가스용품 관리 및 작동상태, 연소장치 작동상태 등

□ 점검결과 조치 사항

ㅇ 경미한 사항은 현장 즉시 시정조치

ㅇ 긴급을 요하는 사항은 예산반영하여 조치

ㅇ 하자보수기간 내 공정의 경우 즉시 시공사에 하자보수 지시

ㅇ 주요구조부 이상 발생시 전문가의 자문을 받아 보수공사 실시

- 응급성 조치가 아닌 반영구적으로 지속될 수 있는 보수공사 조치

- 한정된 예산 고려하여 시급성 등에 따라 장기적인 예산편성 추진 등

□ 행정 사항

ㅇ 각 분야별 담당자 자체점검 완료 후 자체점검표 작성 제출

ㅇ 건축분야의 점검보고서는 FMS(시설물유지관리시스템) 등록 조치

- 외부전문기관 정기안전점검 완료 후 점검보고서

ㅇ 외부전문가 용역비 지급은 용역 완료 후 지급

붙 임 : 1. 자체점검표 1부.

2. 정기안전점검 과업지시서 1부.

3. 견적서 2부.  끝.