문서번호	공원운영과-3503
결재일자	2022. 10. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	10/24
			이인수
협조

「남산청사 노후 창호 교체공사」 안전관리계획

2022. 10.

중부공원여가센터

(공원운영과)

「남산청사 노후 창호 교체 공사」안 전 관 리 계 획

「남산청사 노후 창호 교체공사」를 시행함에 있어 공사 시 안전관리 제반 사항을 철저히 준수하여 안전사고 예방 및 직원, 시민불편을 최소화하고자 함

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 남산청사 노후 창호 교체공사

□ 공사기간 : *****************************

	< 공 사 내 용 >
*************************** ********************************* ********************************** ***************************** *******************

□ 예정공정표

문서서식포탈비즈폼

공 종		10월						11월						12월
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
***********
*****	*****
	*****
	*****
	*****
*****	*****
	*****
	*****
	*****
*****	**
	*****
****	*

Ⅱ		안전관리계획

□ 안전관리 조직 형태

안전보건총괄책임자 (안전총괄책임자)
현장소장	***
연락처	*************
안전관리자
안전관리자	***
연락처	*************

관리감독자 (안전관리책임자)			관리감독자 (안전관리책임자)			관리감독자 (안전관리책임자)			관리감독자 (안전관리책임자)
철거	***		유리	***		미장	***		설치	***
연락처	*************		연락처	*************		연락처	*************		연락처	*************
전 작 업 자

□ 시 공 사

*******************************************

□ 현장감독 : **********************************

□ 점 검 자 : 현장관계자(안전관리자, 현장소장), 공원운영과 총무팀

□ 안전관리절차

안전계획 수립		안전관리 실시		안전점검 보고		공사종료 확인
■ 시공계획 수립 ■ 공사안내문 등 제작 ■ 공사 안전장구 확보 ■ 작업 안전교육계획 수 립		■ 작업자 안전장구 착용 점검 ■ 공사지역 보양 및 공사안전시설 설치		■ 현장 감독인에게 교육결과 보고(일일) ■ 위험작업허가서 작성 / 제출		■ 작업결과 확인요청 ■ 청소 등 현장정리

Ⅲ		안전관리 세부계획

□ 안전관리 방향

○ 공사안전관리 기준정립

- 역할/책임 지정, 공종별 구분관리

- 위험(고소/화기/중장비 등) 작업 선정

○ 공사안전기준 준수

- 공사안전관리 기준 준수여부 확인

- 위험작업허가서 발행(위험작업) -> 발주부서 감독 강화

○ 공사 안전사고 방지 : 공사 안전사고 사전 예방

□ 공사안전관리 세부절차

구 분	공사업체	발주부서
일반작업	▶ 공사준비 - 작업준비 및 인원선정 - 안전서약서 작성, 안전교육 실시 - 교육결과보고서 제출 ▶ 공사안전기준 준수 - 안전보호구 착용 및 작업안전수칙 준수 ▶ 공사안전관리 실시 - 안전관리자 공사 현장 확인	▶ 공사계획 접수 - 작업일정/내역 확인 ▶ 공사책임자 안전교육 실시 - 안전서약서 접수 - 교육결과보고서 접수 ▶ 공사안전관리 실시 - 현장감독인 공사 현장 확인 - 공사 안전 점검 일지 작성
위험작업	▶ 공사준비 - 작업준비 및 인원선정 - 안전서약서 작성, 안전교육 실시 - 교육결과보고서 제출 ▶ 위험작업 허가서 작성/제출 - 작업정보, 위험성 및 안전대책 등 ▶ 공사안전관리 준수 - 위험작업 책임자 지정 및 감독 - 안전보호구 착용 및 작업안전수칙 준수 ▶ 위험작업허가서 게시 - 공사현장에 위험작업허가서 게시	▶ 공사계획 접수 - 작업일정 및 내역 확인 ▶ 위험작업허가서 검토/승인 - 허가서 작성내용 검토/승인 ▶ 공사안전관리 실시 - 위험작업허가서 게시 확인 - 현장감독인 공사 현장 확인 - 공사안전 점검 일지 작성

□ 설치계획

○ 공사 현장 주변 공사안내문, 현수막 등 제작 후 설치하여 공사 안내실시

○ 보양, 공사안내판, 안전휀스 등 설치하여 공사 현장 출입 통제

○ 기타 안전사고 우려 사항에 대한 적정 안전시설 상황에 따라 조치

□ 설치 예정 목록

안전장구(보양포함)	안전화	현수막(샘플)	공사안내판(샘플)

Ⅳ		안전교육 계획

□ 목적

○ 공종별 작업자 안전교육을 실시하여 발생할 수 있는 사고 사전 방지

□ 교육방법

○ 교육주관 : 현장소장 및 안전관리자

○ 교육시기 : 작업 시작 전 10분 이상 교육 실시

○ 교육내용 : 현장관리자 책임하에 작업 전 유의사항 및 관련 안전교육 실시

- 공종별 작업 유의사항, 안전시공절차, 안전다짐(안전구호 복창)

· 일일 안전교육 : 매일 작업 투입전 실시, 위험 예지교육 및 안전구호 복창

· 작업전환시 교육 : 작업사유마타 해당되는 안전교육 실시(수시)

· 복장 및 개인 안전보호 장구 점검 교육(매일 안전조회 및 작업투입 전)

→ 긴팔상의에 단추 또는 지퍼가 채워지는 확인

→ 안전모, 안전모턱끈, 안전밸트, 안전화, 기타 안전보호 장구 착용 확인

→ 모든 안전장구는 K.S 규격 인증 제품 착용 및 사용 여부 확인

· 자체 정기 안전교육 : 주 1회 전원 집합하여 제반 안전교육 실시

→ 타 현장 재해사례 분석을 통한 전 인력 안전의식 고취

· 특별교육 : 인화물질 취급자 및 중장비 사용 시(크레인 작업 등)

○ 조치사항

- 현장관리자 공사 현장 확인 후 공종별 안전교육 실시

Ⅴ		위험성 평가관리 계획

□ 목적

○ 공사 시작 전 작업 중 발생 가능성 있는 위험요인 등을 파악하여 이에 대한 안전대책을 수립하고 실행하여 사고 예방 절차 및 방법을 구성

□ 위험성평가관리

○ 위험성평가 실시 시기

구 분	주 요 내 용	비고
수시 평가	작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경 사유 발생 시
정기 평가	1년에 1회 정기 위험성평가 실시(공사기간 1년 이상시)

○ 유해위험요인 파악

번호	구 분	유해위험요인 파악
1	기계(설비) 요인	1.1 끼임(감김)	1.2 위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘)	1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도
		1.4. 충돌위험 및 넘어짐 (미끄러짐,걸림,헛디딤)	1.5 추락위험 부분 (개구부 등)
2	전기적 요인	2.1 끼임(감김)	2.2 아크	2.3 정전기
		2.4 화재 / 폭발 위험
3	화학(물질)적 요인	3.1 가스	3.2 증기	3.3 에어로졸·흠
		3.4 액체·미스트	3.5 고체(분진)	3.6 반응성 물질
		3.7 방사선	3.8 화재/폭발 위험	3.9 복사열/폭발괴암
4	생물학적 요인	4.1 병원성 미생물, 바이러스 감염	4.2 유전자 변형물질	4.3 알러지 및 미생물
		4.4 동물	4.5 식물

5	작업 특성 요인	5.1 소음	5.2 초음파·초저주파음	5.3 진동
		5.4 근로자 실수	5.5 저압 또는 고압	5.6 질식위험(산소부족)
		5.7 중량물 취급작업	5.8 반복작업	5.9 불안정한 작업자세
		5.10 작업(조작)도구	5.11 기후/고온/한랭
6	작업 환경 요인	6.1 기후/고온/한랭	6.2 조명	6.3 공간 및 이동통로
		6.4 주변 근로자	6.5 작업시간	6.6 조직 안전문화
		6.7 화상	6.8 작업(조작)도구

□ 위험성 평가방법

○ 유해위험요인 파악 후 위험요인 가능성, 중대성, 위험성 등을 기준표에 따라 위험성 평가표 작성 후 위험성 감소대책 수립

○ 위험성 개선 후 위험성 점수 산정하여 도급인, 수급인 등 모두 작성

○ 참고자료

Ⅵ		향후계획

□ 안전서약서 작성

○ 공사 시공 시 안전서약서 작성 후 보관하여 안전관리에 철저

□ 작업 전 점검사항 및 교육결과보고서 및 작성(매일)

○ 시공업체는 체크리스트를 통해 공사 전 안전사항 점검

○ 시공업체는 일일 교육 실시 후 발주부서에 일일 교육결과보고서 제출

○ 감독관은 체크리스트 및 교육결과보고서 수합 후 결과보고(주간)

□ 안전작업 허가서 및 점검일지 작성(해당 작업 시)

○ 공사업체는 위험작업(화기, 고소, 중장비 등 작업)시 안전작업허가서 작성 후 감독관에 승인 요청

- 감독관 안전작업허가서 검토 후 승인, 현장소장은 안전작업허가서 공사현장에 비치

- 위험작업(화기, 고소, 중장비 등 작업) 완료 후 안전작업허가서 감독관에 제출

○ 감독관은 공사업체와 작업 현장 점검 후 공사안전 점검일지 작성 후 결과 보고(주간)

□ 위험성평가표 작성

○ 감독관과 현장소장은 작업별 위험성 평가 실시 후 평가표 작성

○ 위험성 높음(5 이상)에 해당하는 경우 위험성 감소대책 수립 후 재평가

□ 휴일 작업 요청 및 승인 보고

○ 휴일 작업 시 공사업체는 휴일 작업 요청서를 작성 후 승인요청

○ 감독관은 휴일 작업 요청서 검토 후 승인 및 결과 보고(수시)

따로붙임  1. 작업허가서 및 교육일지(양식) 각 1부.

2. 위험성평가표(양식)  1부.

3. 휴일작업요청서(양식) 1부. 끝.