문서번호	급수운영과-33392
결재일자	2022. 10. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
안재웅		최용진	10/25
			이승완
협조

순찰점검 및 민원처리(2022.10.24.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

급수운영과

순 찰 노 선
∎ 1코스(홀수일) : 사업소 → 덕릉로(1,650mm) → 노해로(800mm∼500mm) → 도봉로(800mm∼500mm) → 마들로(600mm∼500mm) → 시루봉로(600mm∼400mm) → 우이천로(1,350mm∼1,000mm) → 사업소 ∎ 2코스(짝수일) : 사업소 → 마들로(상계교) → 도봉로(신도봉교, 도봉교) → 도봉산길(수원교, 누원교, 만세교) → 우이천로(문이교, 근화교) → 노해로(쌍문1가압장, 쌍문2가압장) → 사업소
관 로 점 검
구분		관로명	구 경(mm)		적출위치					적출내용	점검내용
매설관로		송수관	1.650mm		녹천역 사거리~우이3교					특이 사항 없음	상수도관로 상부 도로 침하상태 (관로누수 여부) 및 시설물 (철개요철 및 침하, 소음, 기타) 육안점검
매설관로		송수관	1,350mm		우이3교~우이교 사거리					특이 사항 없음
매설관로		송수관	1,000mm		우이교 사거리~쌍문교					특이 사항 없음
매설관로		송수관	800mm		도봉교~노원교					특이 사항 없음
매설관로		송수관	800mm		방학 사거리~우이교 사거리					특이 사항 없음
현수관로(8개소)					상계교-600mm, 신도봉교-150mm, 도봉교-500mm, 수원교, 누원교-300mm, 만세교-100mm, 문이교, 근화교-200mm
※ 적출내용 예 : 상수도관로 상부 도로 침하상태(관로누수 여부) 및 시설물(철개요철 및 침하, 소음, 기타)
배수지 및 가압장
연 번	시설물명			구 분		용 량			적출 내용			처리 내용	비 고(수 계)
1	쌍문1가압장			지역가압장		40마력 2대			특이 사항 없음			가압장 구조물 및 기타 시설물 점검	월계 배수지
2	쌍문2가압장			지역가압장		40마력 2대			특이 사항 없음				월계 배수지
유관기관 공사장
연 번	공 사 명			위 치			공사내용			시공사(연락처)		적출내용		조치내용
1
2
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소							현장(민원) 처리 내용							비 고
1	도봉동 421-0 - 급수불편							현장점검 결과 정상출수 확인 민원인 안내 후 종결
2	방학동 649 - 급수불편							현장점검 결과 앵글밸브 정상 작동 확인 민원인 안내 후 종결
3	쌍문동 724-23 - 공사현장							200mm 누수 복구 공사 현장 수계 조절 및 밸브 작업
4
5
6
7
8
9
10

밸브 점검 및 조절 현황
구분		계	제수변		배기변	퇴수변		기타	처리내용
			400mm이상	400mm이하
점검 누계		169	15	112	6	16		20
점검 및조절				2
연번	현장 점검 사진
1
	쌍문동 724-23 - 공사현장
2
3

순찰점검 및 민원처리 (도봉구)

2022년 10월 24일 (월) 맑음                        순찰자 :김순기, 전광록, 안재웅