문서번호	계량기검정과-21634
결재일자	2022. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	계량기검정과장
오금석	10/27
	오임석
협 조
	주무관		김광근
	주무관		윤승욱
	주무관		김정천
	주무관		김우용
	주무관		박재홍
	주무관		임정대
	주무관		전재인
	주무관		박성욱

2022년10월(8차) 학습동아리

모임 및 산업안전보건교육 결과보고

2022. 10. 26.

서울특별시품질시험소

( 계량기검정과 )

2022년10월(8차) 학습동아리 모임 및 산업안전보건교육 결과보고
’22. 10. 19.(수)	계량기검정과장 : 오임석 ☎513-4670 담당 : 오금석 ☎513-4671

4차 산업혁명 등 시대적 변화에 부합하는 안정적이고 지속가능한 검정 시스템 구축 및 효율적인 관리방안 등을 모색하고 논의하기 위해 학습동아리 모임과 산업안전보건교육을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		모임개요

□ 일    시 : 2022. 10. 19.(수)  17:00 ~ 18:00

□ 장    소 : 택시미터 검사장

□ 참 석 자 : 9명(휴가자 1명 미참석 : 학습자료에 의한 개별 학습)

□ 논의안건

ㅇ 택시미터 시설현황 및 검정방법 설명 등

ㅇ 택시 앱미터 도입관련 진행 현황 공유 및 향후 조치방안 논의

ㅇ 산업안전보건교육: 택시미터검정장내 시설물 안전사고 예방관리

ㅇ `22년도 하반기 직원 공직기강 확립 교육 등

Ⅱ		학습요약

□ 택시미터 시설현황 및 검정방법 등(붙임 1-1 참조)

ㅇ 택시미터 현황 및 개요

- 건  물 : 주행검사동, 사무실, 창고 각각1동

- 주행검사라인 : 총 2라인(로울러 4대, 예비2대 포함)

- 일일 검정능력 : 약 125대 (라인 당 8대 / 1시간)

- 5개년도 검정 처리실적

(단위:대)

구 분	2018년도	2019년도	2020년도	2021년도	22.9월말	비고
주행검사	******	******	******	******	*****
정치검사	***	*****	***	***	***
계	******	******	******	******	*****

- 서울시 택시등록 현황 : 72,000여대

- 택시미터 검정의 개요

• 정치검사 : 시간, 거리구동시험, 펄스의 허용차, 시간의 허용차 및 할증의  허용차를 기준미터기와 비교검사

• 주행검사 : 택시미터와 주행검사기와의 거리의 허용차를 비교검사

ㅇ 택시미터 주행검사 방법

- 정치검사 절차: 검사신청서 접수 → 정치검사 → 검정완료 (합격: 합격봉인, 불합격 : 수리 후 재검사 안내) → 택시미터 부착 후 주행검사 신청

- 주행검사 절차: 검사신청서 접수 → 검정시설 진입 및 검정 → 검정완료 (합격 : 합격필증 부착·봉인, 불합격 : 불합격 통지서 발부, 수리 후 재검사 안내) → 전산망에 자료 입력

- 택시미터 주행검사 방법

• 검사대상 차량이 흰색 선을 따라 검사 설비로 진입하도록 수신호로 유도

· 차량의 바퀴가 검사 설비 중심에 위치하도록 안착, 부스 측면 스위치를  OFF로  하고 기어 중립에 위치토록 안내한다.

• 주행검사기의 “리셋”버튼과 “차량번호”버튼를 누른후, 차량번호 뒤 4자리를 입력 “#”버튼을 누른다음 “시작”버튼을 누른다.

• 차량 운전석 문을 열고 신청서 기재 사항 및 미터기 상태를 확인한다.

· 신청서와 미터기에 표기된 형식 및 제작번호 확인.

· 봉인 수량(좌우 2개씩 4개) 및 봉인 철선을 차량에 체결하였는지 확인.

· 좌측 봉인 1개가 기 봉인 압인이 되어있는지 확인(미 봉인시 정치검사 선시행)

• 미터기 빈차 버튼과 지불 버튼을 누르고, 기본거리(일반:2km,모범:3km)표출

• 차량의 차체 자세제어장치 또는 구동제어장치를 off(해제)한다.

• 기어를 주행으로 하고, 브레이크 및 엑셀레이터에 놓인 발을 떼도록 안내

• 검사원이 핸들을 잡고 차량을 안전하게 서행토록 하고 반드시 주차브레이크를 체결하도록 안내.

· 검사중 핸들은 잡지 말도록 하고, 주차브레이크도 풀지 않도록 안내.

· 검사중 차량이 흔들릴때에는 신속히 브레이크를 밟도록 반드시 안내.

• 차량이 흔들림없이 서행하면, 40∼60km로 주행하도록 하면서 검사

• 주행검사기 지시치가 1800m(모범2700m)가 되면 운전석 옆으로 다가가 케이블 스톱 스위치를  잡고 미터기를 주시하며, 요금이 3,900원(모범 6,700원) 됨과 동시에 아래쪽 스위치를 신속히 한번 누르고, 4,000원(모범 6,900원)이 되면 또 한번 신속히 누른다.

• 주행검사 결과 출력지의 수치가 합격이면, 합격필증을 미터기에 붙이고 봉인 압인.

· 운전자에게 잠시 기다릴 것을 안내하고 검사 부스로 간다.

· 검사결과 출력지는 신청서에 부착하고, 검사필 도장을 찍는다

· 확인서를 가져온 경우에는 확인서에 검사필 원형 도장과, 사각 직인을 찍고 운전자에게 교부

• 부스 측면 스위치를 ON으로 하고 주차브레이크를 풀고 천천히 출차토록 안내

※ 전 차종 검사 완료 후 출차 시 ⇒ 꼭! 재시동 후 주행하도록 안내

(경고등 점등과 핸들 잠김현상 해결하기 위함)

□ 택시 앱미터 도입 관련 공유 및 논의(붙임 1-2 참조)

ㅇ 앱미터 설치현황

(`22.10.19. 현재)

구분	등록대수	서울시 앱미터 설치대수					설치율
		합계	티머니	카카오	타다	우버
대수	******	******	******	*****	***	*	*****

****************************************

*******************************************

****************************************

***********************************************

****************************************************

*******************************************************************************************

******************************

**************************************************************

**********************************************************************************

********************************

******************************************

*******************************************************************************************************

**********************************************

***********************************

□ 산업안전보건교육(붙임 1-3 참조)

ㅇ 우리시 중대재해 발생 사례: 정수센터 펌프교체중 기계원 1명사망

ㅇ 시설별 위험요인 및 사고 예방을 위한 조치

《택시미터 검사장》

- 주행로울러 4개소 끼임사고: 안전복, 안전화 착용, 고무판설치

- 공기압축기 3대 회전체 감김사고: 위험표지 및 카바 설치, 매일 물빼기

- 스위치 고정대 1개소 부딪침 사고: 위험표지, 방호카바 설치

- 소음에 의한 재해: 귀마개 착용 후 작업

- 분진에 의한 재해: 정기적 진공 청소 실시

- 차량에 의한 교통사고: 속도제한 표지 부착 및 계도 활동

- 수도미터검정장은 천장크레인, 펌프,고소작업(사다리)등 안전작업 재강조

ㅇ 조치사항

- 위험요인 사전파악 및 대책추진

- 작업장 안전수칙 준수, 안내시설 설치, 개인보호구 착용, 시설별 정기점검 조치, 작업통로 확보, 안전교육 실시등

- 화재사고 예방 철저(용접시, 전기누전·과열 등)

ㅇ 코로나-19 발생 예방을 위한 안전조치 사항

- 개인위생관리 등 예방대책(정부의 방역지침) 수행

□ 2022년 하반기 공직기강 확립교육(붙임 1-4 참조)

ㅇ 공직자의 성폭력, 음주운전, 갑질 등

- 상대방이 오해할 만한 언행 자제

- 음주로 인한 부적합 행위는 징계수위가 높으므로 각별히 유의

- 부서내 갑질, 왕따, 은따 행위 금지

ㅇ 초과 근무수당 및 여비 부당 수령 행위 금지

- 초과 근무자 정위치 근무 실시

- 불요불급한 출장 자제 및 출장자 출장보고 철저

ㅇ 근무지 무단 이탈 등 공직기강 해이 행위

- 불필요한 이석 금지

- 출장시 사전 출장 결재 상신 후 실시

- 출장중에 출장지 변경이 불가피할 경우, 유선 보고 후 실시

ㅇ 공직자로서의 품위 및 청렴의무를 손상시키는 행위 금지 등

ㅇ 공직기강을 저해하는 행위나 청렴의무를 손상시키는 행위 적발시에는 언제 어디서든 즉시 상황 보고 할 것

ㅇ 법정의무교육 과정 이수철저(4분기 산업안전보건교육등)

Ⅲ		의견제시 및 검토내용

구분	의 견 제 시	검 토 내 용	비고
수도미터 검사장 논의사항	-주행검정시 사이드브레이크 체결 여부	-전륜 동력형 차량인 경우에는 체결한 후 검정에 임하고, 후륜인 경우에는 해제후 검정시행	설명 공유
	-차체 자세제어장치는 주행검정에 지장이 없는지?	-차체자세제어장치가 작동하면 주행검정시 20km/hr 이상의 속도가 오르지 않으므로 반드시 기능해제 후에 검정실시	설명 공유
일제검정 논의사항	-22년말 택시요금 조정에 따른 일제검정 시행 여부는?	-시 택시정책과및 유관기관과 수리업체에 문의한 결과 요금인상전 앱미터로 전환 예정이라 함	설명 공유

Ⅳ		향후일정

ㅇ 지식공유시스템(kiss) 연구성과 등록 및 게시  : ’22. 10. 27.(목)

ㅇ 22년 11월(9차) 학습동아리 모임 실시

- 22년말 택시요금 인상에 따른 일제검정이 없을 경우 동아리 모임 실시

- 추진일시 : ’22.11.24.~11.28

- 주    제 : 택시앱미터 전환현황

전기차충전기 수리검정 장비 개발 진행현황 공유

학습동아리 활성화 방안 등

※ 토론 주제 및 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음.

붙임  1. 학습자료 각 1부.

2. 학습동아리 참석명부 및 사진 1부. 1부.    끝.