심장충격기 점검표(11월)				결재	담당자			진압1대장			119안전센터장
연건119안전센터-23234					조연정			노신태			11/01
											이병화
점 검 일 시	2022년 11월 01일		소방서 /부서명	종로소방서 연건119안전센터
제품명 (제조사)	zoll X-series advanced		제조년일 (구매일자)	21. 10. 29
제품시리얼번호	***********		차랑번호 (설치장소)	998구6608 구급차내
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			O
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			O
- 1개이상의 여분 패드가 있음			O				유효기간 : 23.09.11. (37) 23.10.23. (2) 24.04.12. (4)
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			O
- 심장충격 패들 케이블							1회용 패드
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			O
4. 배터리
- 완충되어 있음			O
- 완충된 여분 배터리 있음			O
5. 일회용품
- 심전도용 전극			O
- 기록용지			O
- 패들인 경우 전극용 젤리							1회용 패드
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			O
- 심장충격 기능 이상 없음			O
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			O
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							10월 사용 ( 4 ) 회
점 검 자 계급 소방장 성명 조연정									조연정