고소작업계획서

담 당 자	팀 장	과 장
김예림	황의식	2022. 11. 4.
		11/04
		代박재규
안전관리자	남궁종두

작업일시	2022 . 11. 3. (목) 10:30 ~ 14:30 (점심시간 제외)
작업장소	지당연못 부근, 사무실 앞 산책로 등
작업내용	공원등 교체 등	수량	1대
투입장비 및 물품(자재)	장비명: 농업용 고소작업차, 적재하중 100kg (운전자 포함)	사용연료	전기
크 기: 길이3250*폭1600*높이1410
형 식: 붐형 무한궤도식 / 중 량: 700kg	보험가입 ○
물품(자재): 누전차단기, 공원등램프 3개
추락방지 검 토	안전대책: 추락방지용 안전벨트(안전대), 안전모, 안전화 착용, 추락방지 난간대 설치
차 량 계 장 비	차량계 장비명	붐형 무한궤도식
조종원 자격 확인	성명)이기대, 이정남 자격) 안전교육(특별교육) 2시간 이수완료
장비 현황	제한속도	제한속도	최소선회반경	최대적재하중	폭
전진(하강시) 0~2.2km/hr	후진(하강시) 0~1.7km/hr	8.8mm	100kg	1.6m
작업장소	작업장소 크기	3m*3m
이동경로 폭	2~3m m
작업장소 상태	지 장 물	지 반
양호	포장도로
작업방법	작업시간	40분 작업, 20분 휴식
방 법	개인보호장비 착용 후 2인1조로 고소차를 이용한 작업
절 차	작업계획▷준비작업(TBM, 공구준비)▷안내문설치 및 신호수 위치▷작업▷정리
작 업 근 로 자	작업 지휘자	이정남
신호수	위치(1): 이기대	위치(2):
작업자	주	이정남(41세)	( 세)	( 세)	( 세)	( 세)
보조자	이기대(54세)	( 세)	( 세)	( 세)	( 세)
- 주 작업자 역할: 고소차 운용 및 고소차를 이용한 작업 - 보조 작업자 역할: 신호수, 주변통제, 정리 등
보호구 지급	■안전모 ■보안경 ■안전화 ■방진마스크 ■안전장갑 ■안전대 □기타
교육 확인	특별교육(2시간 10.6. / 10.25.) 완료 및 작업전안전점검(TBM)
안전관리 및 신호방법	■육성 및 수신호 ■경광봉 □무전기사용 ■라바콘 ■기타( 작업 중 안내판 )
안전관리용품	경광봉 2개, 작업중 안내판 2개, 라바콘 2개
주요임무	작업자 보호장구 착용 감시, 작업장 주변 접근 통제, 작업차량 이동 동선 확보 등 안전관리, 기타 작업 중 안전 유해•위험요인 감시 등
기 타 (협조 및 주의사항 등)	고소작업 유의사항: 조향장치 숙달 후 사용, 오르막길은 전진 내리막길은 후진 경사지에서 전,후,좌,우 5도 이내 작업, 베터리 충전확인 작업 시 강풍영향 있을시 작업중지, 고소차 내 작업대에서 의자, 사다리 사용금지

고소작업계획도
포함사항	작업위치, 운행경로, 작업반경, 출입 통제범위, 지장물(전선) 위치 등
작업 전 점검사항	1. 근 로 자: ■보호장구 지급, ■신호장구 지급, ■투입인력 건강상태 2. 교 육: ■작업 도구 및 장비 운영 요령, ■작업중 유의사항, ■기계 조작방법 숙지(운전자) 3. 장비점검: ■장비 작동상태, ■방호장치 부착상태, ■전기충전 확인, ■소모품 준비 ■필요 물품•자재 수량 및 안정성 확인 4. 작업현장: ■지반 조건 확인, ■위험/경고/안내 표지판 설치, ■전도/전락(顚落) 방지조치, ■유도자, 관리자 배치 등

(도면)

붙임: 작업전 확인사항 1부.  끝.