문서번호	에스플렉스센터운영과-26020
결재일자	2022. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
전성민		여인선	11/09
			추경수
협 조

지하2층 스마티움 엘리베이터홀 방화문 정비 계획

지하2층 스마티움 엘리베이터홀 방화문 정비 계획

2022.11.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

지하2층 스마티움 엘리베이터홀 방화문 정비 계획

에스플렉스센터 지하2층 스마티움 엘리베이터홀(방화구획)에 설치된  방화문이 **************** 이에 대한 정비를 추진하고자 함

□ 관련근거

○ 건축법 시행령 제46조(방화구획 등의 설치) 제1항

- 연면적 1천㎡ 초과 건축물은 다음 각 호의 구조물로 방화구획을 해야 함

(※ 방화구획 구조물 : 1. 내화구조로 된 바닥 및 벽  2. 방화문 또는 자동방화셔터)

○ 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조(방화구획의 설치기준)

- 매층 마다 구획해야 함(10층이하 층은 바닥면적 1천㎡ 이내마다 구획, 11층 이상 층은 200㎡ 이내마다 구획) **********************************

- 방화구획으로 사용하는 60분방화문(또는 60+방화문)은 언제나 닫힌 상태 유지하는 구조로 할 것 ************************************************

□ 현황 및 문제점

○ **********************************

- ***********************************************************************************

※ 연돌현상(굴뚝효과) : 건축물 윗층과 아래층의 내부 및 외부 온도ㆍ기압차로 인해 건물 내부 공기가 굴뚝과 같은 긴 통로를 따라 올라가는 현상(붙임1 참조)

- ********************************************************************************

*****	****
*************	****************************

□ 개선방안

******************************

**********************************************************

*****************************************

□ 방화문 정비 계획

○ 정 비 명 : 지하2층 스마티움 엘리베이터홀 방화문 정비

○ ********************

***********************************

○ 정비기간 : ’22년 11월 중

○ **************

○ **************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사
유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '22.11월 : 방화문 정비 완료

붙임  1) 연돌현상 개념 및 이미지 1부.
2) 방화문 관련 도면 1부.
3) 산출내역서 및 견적서 1부. 끝.