문서번호	기전설비과-27114
결재일자	2022. 11. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
민성준		代문영민	11/21
			김창중
협조

「강북정수센터 배출수 재처리장 설치 전기공사」 위험성평가 시행결과 보고

「강북정수센터 배출수 재처리장 설치 전기공사」

위험성평가 시행결과 보고

2022. 11.

상수도사업본부

(생산부)

「강북정수센터 배출수 재처리장 설치 전기공사」

위험성평가 시행결과 보고

「강북정수센터 배출수 재처리장 설치 전기공사」의 위험성평가 시행결과를 보고함

□ 위험성평가 개요

ㅇ 평가일시 : 2022. 11. 17.(목) 14:00 ~ 15:00

ㅇ 평가대상 : 강북정수센터 배출수 재처리장 설치 전기공사

- 전력 인입, 배관·배선, 케이블트레이 설치 등

ㅇ 평가장소 : 강북정수센터 배출수 재처리장 신설현장

ㅇ 평 가 자 : 총3명

- 기전설비과 사업담당, 전기공사 감리, 공사 계약업체 현장대리인

ㅇ 평가절차

① 평가대상 선정

② 작업 관련 유해·위험요인 파악

③ 파악된 유해·위험요인의 발생가능성 및 중대성 크기 추정

- 발생가능성 : 1~5점 / 중대성 : 1~4점

④ 추정된 위험성의 크기가 허용 가능한지 여부 결정

- 평가결과(위험성 = 가능성 × 중대성) 6점 이하는 ‘낮음’, 8점은 ‘보통’,

9~20점은 ‘높음’

⑤ 위험성 수준이 보통 이상일 경우, 위험성 감소대책 수립

□ 위험성평가 결과

ㅇ 유해·위험요인 : 11건

ㅇ 추정된 위험성 크기 평가 : 모든 항목 ‘낮음’(6점 이하)

ㅇ 항목별 평가결과(세부내용은 붙임 ‘위험성평가표’ 참조)

연번	유해・위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	비 고
1	배선작업 중, 사다리 부식 및 고정상태 불량으로 인한 추락사고 위험	1	2	2	· 6점이하 : 낮음 · 8점 : 보통 · 9~20점 : 높음
2	전기설비 작업 중 감전	2	3	6
3	작업장 내 자재 등에 걸려 넘어짐	1	2	2
4	바닥 미끄러짐에 의한 넘어짐	1	2	2
5	보행 및 작업 중 휴대전화 사용으로 인한 부딪힘	1	1	1
6	작업 중 자재, 설비 등에 부딪히거나 찔림	2	2	4
7	작업 중 굴착장비 등에 근로자 충돌	2	3	6
8	전선관 이동 등의 작업 중 끼임 등 상해	2	1	2
9	이동식 크레인 상태 이상 으로 인한 각종 사고 위험	1	4	4
10	작업장소의 지형, 지반 상태 등으로 인한 차량 전복	1	3	3
11	와이어브러쉬로 자재표면 청소시 안구질환 발생위험	2	1	2

□ 행정사항

ㅇ 현장 안전조치상태 관리 및 안전수칙 준수 요청(→ 감리사 및 시공사)

- 현재의 안전조치 상태 관리 철저

- 매일 작업 전, 10분 안전점검 실시(TBM) 등

붙임  위험성평가표 1부.  끝.