문서번호	재료연구과-25764
결재일자	2022. 11. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		재료연구과장	수도연구부장
변승헌		박영복	11/22
			안재찬
협조

2022년

배수지 청소용 세정제 품질검사 결과보고

2022. 11.

서울물연구원

(재료연구과)

2022년 배수지 청소용 세정제 품질검사 결과보고

수도사업소에서 배수지 청소 시 사용하는 세정제 제품의 안전성 확인을 위해 세정제 품질검사를 수행하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		검사 개요

□ 추진근거

ㅇ 본부 정수지․배수지 세정제 사용지침 ('21. 1. )

ㅇ 배수지 청소용 세정제 성분검사 협조 요청 (본부 시설과-5380, '21. 5. 28)

ㅇ 배수지 청소용 세정제 품질검사 추진계획 (재료연구과-5852, '21. 8.)

ㅇ ‘22년 배수지 청소 추진 및 매뉴얼 개정 계획 (본부 시설과-793, '22. 1.)

□ 검사기간 : 2022. 4. ~ 9.

□ 세정제 청소 및 시료채취

ㅇ 청소주기 : 연 1회

ㅇ 청소대상 : 배수지 102 개 (230개 항)

ㅇ 시료 채취 : 사업소별로 납품된 제품(20 Kg) 50개를 1 LOT로 구성하며 각 LOT 당 무작위로 1개 추출 후 분석의뢰

□ 시료접수 : 총 19점 (상반기 4점, 하반기 15점)

연 번	의뢰기관	의뢰부서	의뢰일자	시료수	의뢰번호
1	북부수도사업소	급수운영과/시설관리과	4/26	2	22-0088
2	서부수도사업소	급수운영과	6/17	2	22-0158
		시설관리과	8/2	1	22-0211
3	강남수도사업소	급수운영과/시설관리과	8/2	2	22-0205
4	강동수도사업소	급수운영과	8/16	1	22-0226
		시설관리과	8/25	1	22-0236
5	동부수도사업소	급수운영과	8/16	1	22-0225
		시설관리과	8/25	1	22-0230
6	남부수도사업소	급수운영과	8/23	2	22-0229
		시설관리과	9/6	2	22-0255
7	중부수도사업소	시설관리과	8/25	1	22-0231
		급수운영과	8/30	1	22-0260
8	강서수도사업소	급수운영과/시설관리과	8/29	2	22-0235

Ⅱ		세정제 품질검사 결과

□ 세정제 검사

ㅇ 검사방법 : 본부 정수지․배수지 세정제 사용지침 검사방법

ㅇ 검사항목 : 총 5항목 (pH, 형광증백제, 납, 비소, 음이온계면활성제)

※ 외부 분석기관(3) : 메탄올, 양이온계면활성제, 비이온계면활성제

ㅇ 검사부서

- 재료연구과(주관) : pH, 형광증백제, 음이온계면활성제

- 먹는물분석과(협조) : 납, 비소

□ 검사 결과

ㅇ 2022년 세정제 품질 검사결과, 19점 모두 서울시 품질기준 적합

************************

******************************

*****************************************************

연도	시료수	검사 결과
		pH (50배 희석액)	납	비소	형광증백제	음이온※ 계면활성제	판정
기 준		1.0 이상	1 mg/L	0.05 mg/L	불검출	0.1% 이하
****	**	*********	***********	***	***	*	**
****	**	*********	***********	***	***	*	**
****	**	*********	***********	***	***	*	**
***********		*************
****	**	********	***	***	***	***	**
****	**	***********	***	***	***	***	**

※ 음이온 계면활성제는 2021년부터 물연구원에서 분석 (~ 2016 : 외부기관 분석)

Ⅲ		조치 사항

ㅇ 해당 수도사업소에 검사성적서 송부.  끝.

붙임 1. 본부 정수지·배수지 세정제 사용지침  1부.  끝.