문서번호	방재시설부-30684
결재일자	2022. 11. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관	치수시설과장		방재시설부장		시설국장		도시기반시설본부장
송민섭	손창익		이동훈		권완택		11/24
							김성보
협 조
	총무부장					신현준
	성과관리팀장					김유진

- 2022년 건설공사장  풍수해대책-

종 합 결 과 보 고

2022. 11.

도시기반시설본부

[방재시설부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 2022년 건설공사장  풍수해대책-

종 합 결 과 보 고

2022년 여름철 풍수해 대책기간 중 집중호우, 태풍 등에 대비하여 시행한 건설공사장 풍수해 대응에 대한 종합결과를 보고드림.

Ⅰ		2022년 기상특성

□ 강수현황(10.15 기준)

○ 연간 강수량은 1,677.2mm(평년 1,321.2mm대비 126.9%)

- 일 최대 강수량 176.2mm(6.30일)

○ 여름철(6~8월) 강수량은 평년의 150.3%, 강우일수는 6일 증가

- `22년 여름철 강수량은 1,210.9mm(평년 805.9mm대비 150.3%)

- 강우일수는 44일(평년 38일 대비 6일 증가)

○ 국지성 집중호우로 호우특보 20차례 발효

- 호우주의보 13회, 호우경보 4회  ※`21년 호우주의보 11회

□ 태풍현황

○ 태    풍 : 총 18개 중 5개 태풍이 우리나라에 직·간접영향

- 우리나라 영향 태풍

• 제4호 에어리(7.1 ~ 7.5) / 제5호 송다(7.28 ~ 7.31)

제6호 트라세(7.31 ~ 8.1) / 제11호 힌남노(8.28 ~ 9.6)

제14호 난마돌(9.14 ~ 9.20)

※ 2021년 : 총 17개 중 3개 태풍이 우리나라 직·간접 영향

Ⅱ		2022년 풍수해대책 결과

□ 재난안전대책상황실 운영

○ 운영기간 : 2022. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월)

○ 단계별 근무 실시 : 21회 339시간 25분 (세부내용 「붙임2」참조)

- 1단계 비상근무 : 15회  246시간 35분 (`21년 13회)

- 2단계 비상근무 :  5회   60시간 50분 (`21년  0회)

- 3단계 비상근무 :  1회   32시간 00분 (`21년  0회)

※ 비상(보강) 근무 : 16회 243시간 45분 (`21년 12회)

□ 2022년 풍수해대책 추진실적

○ '22년 풍수해대책 추진계획 수립 및 시행

-추진계획 및 복구장비 지원계획 수립(4/19) 및 업무안내서 책자 배포(5/10)

-건설공사장 풍수해 예방교육 실시(대상:공사현장관계자,공무원) : 코로나로 책자갈음

○ 건설공사장 일체점검 및 정비시행

<풍수해기간 전 일제점검> : 2월~4월

- 점검내용 : 사면,절개지,배수구 등 취약공종

- 점검결과 : 지적사항 104건, 조치완료 104건

<풍수해기간 중 일제점검> : 6월~9월 ⇒ 취약공종 집중관리(점검⇔정비)

점검명	기간	실적(건)		비고
		지적	정비
2022년 6월 풍수해 점검 및 정비	6월	72	72
2022년 7월 풍수해 점검 및 정비	7월	87	87
2022년 8월 풍수해 점검 및 정비	8월	69	69
2022년 9월 풍수해 점검 및 정비	9월	71	71

- 호우대비 : 사면붕괴, 제방유실, 토사유실, 도로함몰,배수구 막힘 등

- 태풍대비 : 타워크레인, 카고크레인, 항타기, 가시설  등

○ 비상발령시 신속한 상황전파 및 근무체계 유지

▶ 집중호우,홍수정보 등 기상정보를 기상청으로부터 직접 수신하여 선제대응

▶ "카톡방" 활용하여 정보 공유 및 실시간 대응 조치 : 발주청 ⇔ 현장 책임자

○ 8.8~9일 강남지역 집중호우시 피해지역에 신속한 건설장비 및 복구인력투입 ⇒ 빠른 대응 및 복구로 피해확산 및 2차피해 방지

- 피해지원현장 :  도림천 제방유실현장, 사당극동아파트 현장,관악구 청룡동 산사태현장

- 지원장비 : 백호 및 덤프트럭, 하이드로 크레인, 작업인부 등

○ 집중호우 대비 치수(방재)시설 확충에 매진

- 공사완료 : 1개소(반포천 유역분리터널 ) / 공사 중 : 1개소(사천펌프장 유입관로)

▶ 반포천 유역분리터널 건설 : □4.5m×4.5m~D7.1m, L=1,162m

▶ 사천 빗물펌프장 유입관로 건설 : L=937m, D=3m

<반포천 유역분리터널 : 공사완료_2022.10.>	<사천 유입관로 건설 : 관로공사 중>

□ 종 합 평 가

○  건설공사장 취약부위 사전점검 및 정비강화 철저

⇨ 태풍, 집중호우에도 건설공사장 피해 ZERO 달성

○ 본부소관 공사장 건설장비 및 인력을 서울시내 수해현장에 긴급지원

- 8.8~9일 집중폭우시 피해현장(도림천 제방유실 등 2개소) 신속복구 지원으로 피해확산 및 2차 피해 방지

Ⅲ		행 정 사 항

□ 특별휴가 실시

○ 시행근거

- 2022년 풍수해대책 종합결과 및 유공자 특별휴가 시행계획 알림

[치수안전과-5751호(2022.11.09.)]

- 2022년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침 알림

[인사과-5809호(2022.02.14.)]

○ 여름철 재난상황실 운영 등 수방근무로 노고가 많았던 직원

- 상황실 요원, 풍수해 주관부서 직원 등 130명(「붙임3」명단 참조)

○ 휴가일수 : 1~2일 이내

○ 휴가 실시기간 : 2022.11. ~ 12.31.

붙임 : 1. 2022년 기상현황 1부.

2. 단계별 근무현황 1부.

3. 특별휴가 대상자 명단 1부.

4. 시 관련문서 및 방침서 1부.  끝.