문서번호	정수과-25962
결재일자	2022. 11. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
강석규		김종희	11/29
			이달영
협 조
	안전관리팀장			신왕근
	주무관			석원회
	주무관			최필규
	주무관			정의선
	주무관			진정선
	주무관			임찬규

2022년 배출수지 퇴적물 제거 계획

2022.11.

광암아리수정수센터

(정수과)

배출수지 퇴적물 제거 계획

배출수지 모래 및 퇴적물 적치 되어 있어 수질오염을 방지하고자

다음과 같이 퇴적물 제거하여 정수시설 운영에 만전 기하고자 함

Ⅰ		배출수지 시설 현황

□  배출수지 시설 현황

❍  조사일시   :  2020.7, 2021.7.9. 2021.8.25, 2022.6.13. 10.12

❍ 그간 배출수지 모래 준설시행 : ① 2018.12.10.~13  ② 2015.12.4..~8

시설 규모	모래 및 퇴적물량(추정량)
배출수지 2지 (폭9m×길이18m ×유효깊이 6.6m ×2지)	약43㎥ (65톤)	- 테니스방향 배출수지1지 유입부 모래 추정량 : 20~25㎥ (길이3.3m×폭9m× 깊이 0.8~ 1m)
		- 농축조방향 배출수지2지 유입부 모래 추정량 : 20~ 25㎥ (길이3.3m×폭9m× 깊이 0.8~1m)

Ⅱ		배출수지 퇴적물 제거사유

□ 사여과지 역세척시 모래 및 진흙물 등이 배출수지로 유입되어 적치되어

있음.배출수지 유입관(500mm)*****************************

***********************************************************************************

******************************************************************************

Ⅲ		소요예산 및 과목

******************************************

*************************************************

********************************************************

************************************

*****************************************************

**********************

****************************************************************

Ⅳ		조치계획

□ 배출수지 퇴적물 제거하여 정수시설 운영에 만전 기하고자 함.

◌ 모래 및 퇴적물 제거작업시 부족한 예산은 수선유지비(정수시설 청소용역 낙찰차액)

사용하고자 함

□ 배출수지 모래 및 퇴적물 제거시 사여과지 역세척,활성탄여과지 역세척

주간 및 새벽에 중지되므로 시기 조정하여 퇴적물 제거 시행

□ 금액이 소액임으로 수의계약 하고자 함

붙임 : 1. 배출수지 퇴적물 제거 설계서 및 견적서 1부.끝