문서번호	여의도공원관리사무소-3183
결재일자	2022. 11. 30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		팀장	여의도공원관리사무소장
고우용		조우호	11/30
			허생범
협조
	주무관		탁현수

2022년 선유도공원 겨울철 공원관리 종합대책 추진 계획

2022. 12.

서부공원여가센터

(선유도공원관리사무소)

2022년 선유도공원 겨울철 공원관리 종합 대책 추진 계획

겨울철 한파, 강설 시 선유도공원에서 발생하는 안전사고를 예방, 시민의 안전 확보 및 불편을 최소화되도록 관리대책을 수립하고자 함

□ 추진 방향

ㅇ 한파, 강설 등에 대한 사전대비로 한발 앞선 대응체계 확립

ㅇ 수경시설, 음수대, 화장실 등 공원시설물 동절기 동파예방 단수

ㅇ 꽃밭 공석 덮기 및 추위에 약한 수목 보호관리 등

□ 추진 개요

ㅇ 기간: ’22. 12. 1. ~ 31.

ㅇ 위치: 영등포구 선유로343 (선유도공원)

ㅇ 면적: 110,407㎡(교목 50종 4천주, 관목 34종 80천주, 잔디 18,338㎡)

ㅇ 주요시설물

- 관리시설 : 공원관리사무소, 선유도이야기관, 환경교실, 변전실, 회수조 등

- 조경시설 : 선유정

- 교양시설 : 원형극장, 온실, 환경체험마당

- 수경시설 : 환경계류

- 유희시설 : 환경놀이마당

- 편의시설 : 휴게음식점, 화장실

- 전기통신설비 :공원등, CCTV, 분전반, 수전설비

□ 월동 대비 공원 시설물 사전 점검 및 조치

ㅇ 기간 : 2022. 12. 1. ~ 9.

ㅇ 점검방법 : 공원 시설별 담당자 점검 및 조치

ㅇ 점검 내용

- 겨울철 추위에 취약한 공원시설 관리상태 및 동․식물 보호대책

- 월동 대비 공원시설 파손 여부

- 음수대, 화장실 등 수경시설 동파 예방대책

- 보일러, 온풍기, 전기히터 등 난방기기 가동상태 이상유무 점검 등

□ 제설 대책

ㅇ 보행 이용자 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

- 진출입로 → 산책로 주변 → 관리동, 화장실 및 매점 주변

ㅇ 광장 등 겨울철 이용객 감소 지역·구간은 제설제 사용 억제

ㅇ 응달, 상습 결빙구간 등에는 제설제 사용 및 통행자제 안내문 게재 등 안전사고 예방

ㅇ 위탁시설 주변 수탁자 자체 제설작업 시행체제 확립

ㅇ 단계별 제설작업 원칙

- 제1단계 : 적설량 5cm미만(쓸어내기, 밀어내기)

- 제2단계 : 적설량 5cm이상(쓸어내기, 밀어내기, 모래)

- 제3단계 : 적설량 10cm이상(밀어내기, 모래, 친환경염화칼슘)

ㅇ 단계별 기상상황 및 근무기준

- 단계별 상황근무 방법

구 분	상 황 기 준	근 무 기 준	비 고
평 시	∘강설확률 30%미만, 기온 2℃ 이상	∘정상근무
보 강	∘강설확률 30%이상, 기온 2℃ 미만 (강설량 1㎝미만 예보시)	∘정상근무
1단계 (주의)	∘강설량 5㎝미만 예보시 (강설 예보시)	∘제설대책반 : 1개조
2단계 (경계)	∘강설량 5㎝이상 예보시 (대설주의보 발령시)	∘제설대책반 : 2개조
3단계 (심각)	∘적설량 10㎝이상 예보 (대설경보 발령시)	∘제설대책반 : 3개조	필요시 전직원

- 제설대책반: 제설시 조별 순환근무

구 분		1조	2조	3조
근무자	직원	조우호	고우용	탁현수
	공무직	천준, 이경봉, 정은지	기세광, 이은송, 최정순	박수영, 허선양

- 장비 및 자재 보유현황

구 분	제 설 장 비	제 설 자 재	비 고
장비 및 자재	엔진브로워 3대	빗자루 10개, 넉가래 10개,눈삽 10개, 염화칼슘(30KG) 11포

□ 동절기 대비 수목 및 녹지대 월동 대책

ㅇ 기간 : 2022. 12. 1.～9.

ㅇ 대상지 : 녹지대 및 화단

ㅇ 주요내용

- 짚싸기 : 동해에 약한 수목(ex. 장미) 짚싸기

- 공석덮기 : 초화류 식재지(동해 방지 및 흙먼지 날림 방지)

ㅇ 방법 : 직영 인력 활용하여 시행

□ 화장실 점검

ㅇ 현황 : 3개소(환경교실, 이야기관, 공원관리사무소)

ㅇ 화장실 점검

- 화장실 난방기 정상작동 여부 확인

- 화장실 배관상태(막힘여부) 확인

- 세면대 누수 및 배수구 막힘 등 상태 확인

- 대변기․소변기 파손 및 누수 상태 확인

ㅇ 경미한 정비사항 : 자체인력 즉시 정비

ㅇ 항구적 정비사항 : 응급조치 후 예산반영 정비

□ 기타 공원 시설물 점검

ㅇ 배수로 유입토사 및 낙엽 등으로 퇴적된 배수로 정비

ㅇ 공원등 부점등 및 선로·분전함 점검, 글러브 내부 이물질 제거

ㅇ 노출배관, 수도꼭지, 물탱크, 밸브류, 계량기 등에 대한 보온 등 동파예방.  끝.