문서번호	토목부-35508
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
이보람	김상익	12/02
		하현석

제5회 건설기술 설명회 개최 결과보고

2022.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

제5회 건설기술 설명회 개최 결과보고

민간기업의 우수한 기술 도입을 활성화하고, 공정·투명한 건설기술 설명 기회를 제공하고자 토목분야 제5회 건설기술 설명회 개최하고 결과를 보고드림

□ 건설기술 설명회 개요

○ 건 명 : 제5회 건설기술 설명회(토목분야)

○ 일 시 : 2022.11.24.(목) 16:00 ~ 18:00

○ 장 소 : 도시기반시설본부 10층 회의실

○ 참 석 : 공무원, 설계 및 공사관계자 등

******

□ 설명회 내용

연번	건 설 기 술 명	*******
1	지하차도용 신축이음장치 등	*****
2	GRB SYSTEM 공법	**********
3	지반보강용 강관(STG800)을 활용한 지하공간 보강 기술	******* ***
4	갱내 선지보 터널공법	*****

○ 지하차도용 신축이음장치(NUJ) 및 핑거형 신축이음장치(DSF)

- NUJ : 고무 신축재 적용하여 신축량 및 방수기능을 향상시킴으로써 구조물의 손상을 저하시킨 지하차도용 신축이음장치

- DSF : 핑거날 사이에 이물질 유입을 방지하여 배수시트 파손 및 구조물의 손상을 최소화시킨 핑거형 신축이음장치

< NUJ >	< DSF >

○ GRB SYSTEM 공법

- 소형 회전압입기를 기 시공된 말뚝 상단부에 고정하여 순차적으로 강관말뚝을 회전압입하는 공법으로,

- 소형장비 사용으로 협소공간,  형하고가 제한된 공간 등의 현장에 적용 용이함

○ 지반보강용 강관(STG800)을 활용한 지하공간 보강 기술

- 기존 이형철근을 대체하여 고강도 강관(STG800)을 사용하여 지반을 보강한 기술로,

- 단면축소 및 경량화에 따른 제작 효율 증대, 작업 안전성 향상, 친환경 등의 장점이 있음

○ 갱내 선지보 터널공법

- Pilot터널을 굴착 후 선지보재를 시공하고 확대굴착하는 터널공법으로,합하여 터널을 지보하는 공법으로,

- 지반변형을 선지보재가 미리 부담하여 지반변형을 최소화함으로써 안전성 확보 가능함향을 주지 않아 시공성이 유리함

□ 행정사항

○ 설명회 자료 공유 및 '서울기술이야기' 게재 요청(도기본→기술심사담당관)

○ 참석자(공무원) 교육시간 인정

□ 향후계획

○ '22.12. : 토목분야 제6회 건설기술 설명회 개최

붙 임  1. 설명자료 각 1부.

2. 주요내용 1부.

3. 참석자 서명부 1부.  끝.