문서번호	건축기획과-37804
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	12/05
			박순규
협조
	주무관		홍란희

구조안전 전문위원회 서면심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위원회 서면심의 결과보고

□ 안건개요

안 건 명	검토요청 내용	비 고
동대문구 휘경3 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업	○ 구조계획의 일부 변경에 따른 구조분야의 적정여부 - 지하주차장 시공방법 변경(PC골조+PC슬래브→RC골조+DECK슬래브) - 철근 설계강도 변경 등	‘21년 15차 조건부의결

□ 심의위원

○ 건축구조: 김원행, 강철규, 배해영, 윤성원

○ 건축계획: 박내규

※ '21년 15차 구조안전 전문위원회 위원으로 선정

□ 추진경위

○ ’21.10.07.: '21년 제15차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.11.11.: 구조안전 전문위원회 심의 요청(동대문구 주거정비과→건축기획과)

○ ’22.11.15.: 심의도서 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.11.24.~11.30.: 이행결과 검토(김원행 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	○ 지하 1층 RC보에도 균열방지를 위해 표피철근 규정에 적합하게 철근을 1대씩 추가하기 바람.
***	○ 지하주차장의 주요 구조부재의 구조형식 변경사항과 관련하여 장방향 데크가 적용되었으므로 DECK슬래브의 구조안전성을 확보하기 바람. ○ 장방향 DECK슬래브에 대한 처짐 및 진동과 관련하여 사용성 확보 여부를 확인하기 바람.

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	○ 지하주차장 구조시스템의 변경으로 인해 일부 기둥에서 주철근비가 3%를 초과하므로 시공성을 고려하여 검토하기 바람. ○ ELEV PIT변경과 관련하여 구조계산서에서 단면상세-1의 Y9, 10열, 단면상세-2의 Y3, 4열, 단면상세-3의 Y17, 18열의 경우 강재 ELEV PIT를 적용하지 않고 재래식 ELEV PIT가 적용되었으므로 상세가 맞는지 확인하고, 상세에 표기된 재래식 ELEV PIT의 기초 단차이의 상세가 구조안전성에 문제가 없는지 확인하기 바람.
********	○ 변경계획이 적정함.

□ 조치계획

○ 상기 서면심의 검토의견을 반영토록 동대문구 주거정비과에 통보하고자 함.

□ 행정사항

○ 심의수당 지급

******************************

**********************************

*************************************************************************************

붙임  검토의견서 1부.  끝.