아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(근로자 추락방지를 위한 안전난간 등 안전조치 철저)

1.업무지시현장 : 강동구 자원순환센터 건립공사 코오롱글로벌 주식회사, 강동구 자원순

환센터 건립공사 주식회사 경호엔지니어링종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2022-12-12 17:12:57

3.지 시 내 용

가. 우리 본부에서 시행 중인 「강동구 자원순환센터 건립공사」는 폐기물 처리시설의 특성상 층고가 높아 근로자 추락 시 중대재해 발생 우려가 큰 현장입니다.

나. 따라서 건설사업관리단 및 시공사에서는 철근·거푸집·비계 조립, 콘크리트 타설, 방수 등 작업 시 근로자 안전을 위하여 작업공간 및 이동통로, 개구부에 안전난간 설치 등 안전조치에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 안전난간 설치지침

가. 작업발판, 경사로, 계단, 이동통로, 개구부, 터파기(흙막이) 법면, 구조물 단부 등 추락할 위험이 있는 장소 단부에 안전난간 설치

※ 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성

나. 상부 난간대는 바닥면으로부터 90cm 이상 지점에 설치

1) 상부 난간대가 90~120cm 높이인 경우, 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면의 중간에 설치

2) 상부 난간대가 120cm 이상 높이인 경우, 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60cm 이하로 설치

다. 난간기둥은 상부 난간대와 중간 난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정한 간격 유지

1) 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조로 설치

2) 기둥과 난간대 고정은 전용클램프 사용

라. 상부 난간대와 중간 난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면 등과 평행을 유지

마. 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료 사용

※ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건).  끝.

주무관	이준희		환경시설과장	오열상		방재시설부장	12/12
이동훈
협조자
시행	방재시설부-31690	(	2022.12.12	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2434	/전송	02-6438-2459	/	cilvil2576@seoul.go.kr	/	대시민공개