문서번호	계량기검정과-22075
결재일자	2022. 12. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장
임정대		12/20
		오임석
협조	주무관		오금석
	주무관		김광근

전기자동차 충전기 검정 실무교육 결과 보고

전기자동차 충전기

검정 실무교육 결과보고

2022.  12. 20.(화)

서울특별시품질시험소

(계량기검정과)

전기자동차 충전기 검정실무교육 결과보고

전기자동차 충전기 수리검정 업무추진과 관련하여 전문기관 소속 우수강사 초청교육을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추진근거

○ 전기차 충전기 검정 실무교육 계획 보고(계량기검정과-22033호, 2022.12.14.)

Ⅱ		교육결과

○ 일    시 : 2022. 12. 20. (화) 10:00 ~ 12:00(2시간)

○ 장    소 :　한국기계전기전자시험연구원 분당청사(성남시)

○ 강    사 : ****************************

***************

○ 참석인원 :　************

○ 교육내용

가. 전기자동차 충전기 동향 및 이론교육 (10:00 ~ 11:00)

- 전기자동차 충전기 개요

- 전기자동차 충전기 계량법

- 전기자동차 충전기 계량 시험 구성(전력분석기, 측정JIG, 저항 부하)

- 전기자동차 충전기 구조 및 설계

- 전기자동차 충전기 국제 동향

- 전기자동차 충전기 시험 사례(AC충전기, DC충전기)

- 전기자동차 충전기 형식승인, 검정현황

- 전기자동차 충전기 연구 과제

나. 전기자동차 충전기(급속) 검사 실무교육 (11:00 ~ 12:00)

- 대 상 : KTC 주차장 내 전기자동차 충전기

※ 충전기 사양

타 입	제작년도	제조사	정격출력	비 고
****	****	*************	************* **********	**** **

- 검정테스트 방법

· 충전 전류에 따른 최대허용 오차(%)를 통해 검사 실시(오차검사)

[eqn: {충전기``표시`전력량(Wh)-측정장비`전력량(Wh)} over {측정장비`전력량(Wh)} TIMES 100(%)=`허용`오차(%)]

※ 직류 전기자동차 충전기(DC) 충전전력량 최대허용오차 ±2.5%

- 현장 검정을 위한 장비 종류

연번	장비명	기 능	사 양
1	*****	****************	******* ************* ***************
2	******	*****************************************	***********************
3	*****	***************************************	******** ****
4	*** ******	*******************	********** *****

- 검정테스트 과정 및 결과

① 현장 검정을 위해 전력분석기에 휴대용 파워스테이션을 연결하여 전원을 공급하고, ********************************************************* 측을 연결하여 전력량 측정을 준비함.

② *********************를 차량측 소켓에 연결하고, 충전기 커넥터를 최종적으로 ******에 연결하고 충전을 시작하여 *****로 전력량을 측정함.

(전기차 충전기 표시 전력량과 전력분석기 전력량 비교 오차율계산)

③ 충전전력 오차율 계산을 위한 검정테스트에서 전기차 충전기 표시전력량 *******, 측정장비 전력량 *******로 오차율은 [(********************************]*****************로 직류 전기자동차 충전기  최대허용 오차(*****) 이내로 합격 수준임.

④ 전문가 기준 장비 오류가 없을 시, 장비설치에서 검정완료까지 1대당 약 ****** 정도 소요됨.

Ⅲ		향후 계획

○ 교육참석자 학습시간(2시간) 인정 및 강사수당 지급 : '22. 12월말

붙 임  1. 교육 참석자 명단 1부.

2. 교육 자료 1부.

3. 교육 사진 1부.  끝.