문서번호	건축기획과-39322
결재일자	2022. 12. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	12/23
			박순규
협조

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
중랑구 상봉동 100번지 일대 역세권 청년주택 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 시추조사 및 탄성파시험이 건물 하부가 아닌 외곽에서 진행되어 내진설계를 위한 지반 등급 및 기초 형식의 결정에 대한 신뢰성이 부족하고 지진 시 건물 하부 지반에 의한 증폭이 건물 상부로 전달되는 것을 고려하면 탄성파시험은 건물 하부에서 실시해야 하므로 건물 하부의 탄성파시험 결과를 바탕으로 내진설계범주와 횡력저항시스템을 결정하기 바람. - Long-Term Creep And Shrinkage에 의한 고층 건물의 콘크리트기둥과 코어벽체의 Differential Shortening은 사용성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 Creep And Shrinkage가 고려되어야 할 부분(하중이 불균형한 엘리베이터 주변 등)들을 확인 후 검토하기 바람.	‘22년 제15차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.09.07.: '22년 제15차 구조안전 전문위원회 심의[조건부(보고)완료]

○ ’22.12.01.: 이행결과 검토 요청(전략주택공급과→건축기획과)

○ ’22.12.06.~12.23.: 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	○ 조치계획서 연번4에서 보배근 내부의 전단보강근은 형태를 Cross Tie 90도, 135도 표준갈고리가 아닌 U형 Tie로 적용하여 도면에 반영하기 바람.
******************	○ 조치결과가 적정함을 확인함.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 전략주택공급과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.