문서번호	디지털정책담당관-5494
결재일자	2022. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	사물인터넷팀장	디지털정책담당관
이승현	강성모	12/29
		오경희

도시데이터 센서(S-DoT) 공개 데이터셋 개선계획

2022. 12.

디지털정책담당관

(사물인터넷팀)

도시데이터 센서(S-DoT) 공개 데이터셋 개선계획

시민이 열린데이터광장 등을 통해 이용하는 S-DoT 센싱 데이터셋의

정확도 개선 및 활용도 제고

1		S-DoT 운영현황

□ 운영대수 : 1,100대(17종 복합센서)

<단위 : 개소>

구 분	계	설치지역
환경정보/유동인구 측정센서	1,100	주거지역(777), 상업지역(37), 공업지역(45), 도로및공원(141) 전통시장(50),주요거리(37), 공원(7), 공공시설(6)

※ 17종 센서 : ①(초)미세먼지 ②온도 ③습도 ④소음 ⑤조도 ⑥진동 ⑦자외선 ⑧풍향 ⑨풍속 ⑩흑구       ⑪방문자수 ⑫일산화탄소 ⑬이산화질소 ⑭이산화황 ⑮암모니아 ⑯황화수소 ⑰오존

□ 데이터셋 공개

제공기관	제공방식
8개 공공기관 (기상청, 마포구, 강동구, 광진구, 서울대공원, 관악구, 송파구, 한국국토정보공사)	API 연동
열린데이터광장, 빅데이터캠퍼스	CSV 파일

2		주요문제점 및 개선방안

주요문제점	➡	개선방안
○ 데이터셋에 불필요한 필드 존재 - 센서 모델명, 센서 기기번호 등 ○ 센서 위치정보 비공개로 데이터분석에 한계 - 보안규정에 자치구별 센서 설치수량만 공개 ○ 데이터셋에 필요한 필드(최소,/최대값 등) 부재 - 평균값만 제공 ○ 데이터셋이 분석이 어렵도록 구성 - 한글 필드 및 데이터, 부정확한 데이터셋 설명		○ 불필요한 필드 삭제 - 센서 모델명, 센서 기기번호 등 ○ 보안규정을 준수하고 데이터분석에 활용토록 센서위치 제공 - 지역구분(주거,상업,공업,도로및공원 등) 및 행정동 단위로 센서 위치정보 공개 ○ 필요한 필드 추가 - 초단위 측정시간, 최소/최대값 등 ○ 분석이 용이한 데이터셋 구성 - 영문 필드 및 데이터, 정확한 데이터셋 설명

3		세부 추진계획

□ 개발기간 : `22. 11. 21. ~ 12. 23.

□ 작 업 자 : 케이웨더(주), ㈜지피지기소프트

□ 소요예산 : 비예산(유지관리 용역 과업으로 추진)

□ 주요내용 : 활용가치가 큰 정확한 데이터셋 개방

○ 상세한 위치정보(위경도 및 주소)를 제외한 지역별·행정동별 정보 제공

구분	대분류	중분류	소분류
환경정보	주거지역, 상업지역, 공업지역, 도로 및 공원	25개 자치구	426개 행정동
유동인구정보	전통시장, 주요거리, 공원, 공공시설	25개 자치구	426개 행정동

○ 정확한 데이터분석을 위해 1시간 주기로 환경정보 17종에 대한 기본 통계값 제공

- 환경정보별 최소/평균/최대 측정값 제공

○ 데이터분석 및 머신러닝에 쉽게 활용토록 데이터셋 정규화

- 데이터셋(필드, 데이터) 영문화 및 정확한 설명문서 제공

예) 필드명 명명규칙(영문 소문자, Snake 방식) : sensing_time

<열린데이터광장 공개 신규 데이터셋 예시>

필드명	필드 설명	관측(측정)값	데이터 유형
sensing_time	측정시간	2022-12-05_13:00:00	문자열
region	지역	tradition_market	문자열
autonomous_district	자치구	seongbuk-gu	문자열
administrative_district	행정동	seongbuk-dong	문자열
min_pm25(㎍/㎥)	초미세먼지 최소	20	정수
avg_pm25(㎍/㎥)	초미세먼지 평균	25	정수
max_pm25(㎍/㎥)	초미세먼지 최대	30	정수
min_pm10(㎍/㎥)	미세먼지 최소	40	정수
avg_pm10(㎍/㎥)	미세먼지 평균	45	정수
max_pm10(㎍/㎥)	미세먼지 최대	50	정수
min_temp(℃)	온도 최소	7	정수
avg_temp(℃)	온도 평균	13	정수
max_temp(℃)	온도 최대	17	정수
min_humi(%)	습도 최소	85	정수
avg_humi(%)	습도 평균	90	정수
max_humi(%)	습도 최대	100	정수
min_wind_speed(m/s)	풍속 최소	2	정수
avg_wind_speed(m/s)	풍속 평균	5	정수
max_wind_speed(m/s)	풍속 최대	7	정수
min_wind_dire(°)	풍향 최소	0	정수
avg_wind_dire(°)	풍향 평균	45	정수
max_wind_dire(°)	풍향 최대	90	정수

필드명	필드 설명	관측(측정)값	데이터 유형
min_inte_illu(lux)	조도 최소	1400	정수
avg_inte_illu(lux)	조도 평균	10000	정수
max_inte_illu(lux)	조도 최대	20000	정수
min_ultra_rays(UVI)	자외선 최소	1.4	실수
avg_ultra_rays(UVI)	자외선 평균	1.7	실수
max_ultra_rays(UVI)	자외선 최대	2.0	실수
min_noise(dB)	소음 최소	45	정수
avg_noise(dB)	소음 평균	50	정수
max_noise(dB)	소음 최대	66	정수
min_vibr_x(g)	진동(x) 최소	0.01	실수
avg_vibr_x(g)	진동(x) 평균	0.02	실수
max_vibr_x(g)	진동(x) 최대	0.05	실수
min_vibr_y(g)	진동(y) 최소	0.01	실수
avg_vibr_y(g)	진동(y) 평균	0.04	실수
max_vibr_y(g)	진동(y) 최대	0.08	실수
min_vibr_z(g)	진동(z) 최소	0.01	실수
avg_vibr_z(g)	진동(z) 평균	0.03	실수
max_vibr_z(g)	진동(z) 최대	0.07	실수
min_effe_temp(℃)	흑구 온도 최소	7.2	실수
avg_effe_temp(℃)	흑구 온도 평균	8.5	실수
max_effe_temp(℃)	흑구 온도 최대	9.5	실수
min_no2(ppm)	이산화질소 최소	0.22	실수
avg_no2(ppm)	이산화질소 평균	1	실수
max_no2(ppm)	이산화질소 최대	2.59	실수
min_co(ppm)	일산화탄소 최소	0.03	실수
avg_co(ppm)	일산화탄소 평균	0.17	실수
max_co(ppm)	일산화탄소 최대	0.5	실수
min_so2(ppm)	이산화황 최소	0.01	실수
avg_so2(ppm)	이산화황 평균	0.05	실수
max_so2(ppm)	이산화황 최대	0.07	실수
min_nh3(ppm)	암모니아 최소	0	실수
avg_nh3(ppm)	암모니아 평균	0	실수
max_nh3(ppm)	암모니아 최대	0	실수
min_h2s(ppm)	황화수소 최소	0.05	실수
avg_h2s(ppm)	황화수소 평균	0.1	실수
max_h2s(ppm)	황화수소 최대	0.5	실수
min_o3(ppm)	오존 최소	0.02	실수
avg_o3(ppm)	오존 평균	0.07	실수
max_o3(ppm)	오존 최대	0.09	실수

4		향후계획

□ 기존데이터 이관작업               : `22. 12. 30. ~ `23. 1. 1.

□ 열린데이터 광장 신규 데이터셋 공개    : `23. 1. 2.

5		행정사항

□ 열린데이터 광장 신규 데이터셋 연계     : 빅데이터담당관

붙임  열린데이터 광장 S-DoT 데이터셋 설명 변경(안) 1부.