문서번호	공원운영과-757
결재일자	2023. 1. 17.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	운영팀장	공원운영과장		서부공원여가센터소장
고우용	고봉채	강종희		01/17
				이용남
협 조

2023년 서서울호수공원 유지관리 계획

2023.1.

서부공원여가센터

(공원운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

서서울호수공원 시민 이용객 증가와 시설 노후화등 환경변화에 따른 유지관리로 이용객 편의증진과 안전한 공원조성에 기여하고자 함.

2023년 서서울호수공원 유지관리 계획

Ⅰ		일반현황

□  공원개요

ㅇ 위    치: 서울특별시 양천구 남부순환로 64길 20 일대

ㅇ 면    적: 216,663㎡

ㅇ 이용인원: 연 약 85만명 (일 평균 2,560명 / 성수기4,560명, 비수기 1,250명)

ㅇ 개    원: 2009. 10. 26.

ㅇ 특    성: 기존 정수장 부지를 활용하여 조성한 재생문화공원

□  관리인력

ㅇ 일 반 직: 총3명(녹지7, 방호7, 기계9급)

ㅇ 현장관리: 총14명(공공안전관 1명, 환경실무관 5명, 시설경비실무관 8명)

□  예산현황

구 분	2023년	2022년	증감액	비 고
계	794,692	727,667	67,025
서서울호수공원 유지관리
기간제근로자등 보수	266,132	232,767	33,365
사무관리비	60,600	24,700	35,900	-
공공운영비	189,400	185,200	4,200	-
재료비	25,910	19,200	6,710	전기통신, 녹지 관리자재 등
시설비	250,000	260,000	△10,000	노후시설물 정비, 위험수목정비 등
자산 및 물품취득비	2,650	5,800	△3,150	송풍기, 예초기 등

□ 주요시설물

ㅇ 행정재산(토지 및 건축물)

구 조	부지면적 (㎡)	연면적 (㎡)	용 도	면적 (㎡)	준공일	소유자	비고
철 근 슬라브	217,946	1,427.6	관리사무실	386.72	2009.12.12	서울 특별시	(야구장 :체육시설 관리사업소 운영)
			다목적실	212.86
			화장실	237.55
			기전실	23.2
			기계실	139.32
			창 고	213.11
			정문화장실	138.4	2013.5.23
			야구장	289.64	2008.12.3

ㅇ 조경시설 : 소나무, 무궁화 등 90종 200,373주(본)

ㅇ 수경시설 : 소리분수, 미디어벽천, 재생정원 계류, 물놀이장(1개소)

ㅇ 체육시설 : 풋살장, 족구장, 농구장, 배드민턴장, 게이트볼장, 운동기구  22종(68개)

ㅇ 편의시설 : 백인의 식탁, 파고라, 화장실, 음수대 등 14종 137개

ㅇ 조명시설 : 공원등 160개소, 조명등 580개, 실내등 373개

ㅇ 기타시설 : CCTV 34개소, 태양열발전기 20KW(1식)

Ⅱ		식생 및 시설물 분석

□ 식생

ㅇ 가로수 및 대경목

- 느티나무, 버즘나무, 왕벚나무, 참나무 등이 공원 상층부 형성

- 능골산은 참나무 및 아카시아 나무가 우점종을 이룸, 일부는 일조방향에 따라 기울어져 전도의 우려가 있음

- 개원 시 식재했던 대경목 일부는 노쇠목으로 기울어지거나 수형이 변형됨

☞ 위험수목정비와 전정 등으로 미관향상과 안전사고예방이 필요

ㅇ 몬드리안정원 및 산자락공원

- 야생화 및 계절꽃이 식재되어 시민들이 꽃을 즐길 수 있는 공간제공

- 산자락공원 일부 지속적인 답압 및 유실로 식재지 훼손

☞ 지속적인 풀깎기 및 병충해 예방조치 등이 필요

ㅇ 잔디식생지

- 열린마당 및 열린풀밭 등 이용객이 녹지를 즐길 수 있는 공간제공

- 열린마당은 반려견과 모임장소로 사용되어 답압 등 잔디고사

- 열린풀밭 일부가 반복사용으로 인하여 토양유실 및 훼손

☞ 잔디보호매트 및 초화류 식재 등 보호조치 필요

ㅇ 중앙호수

- 호수둘레 660m, 최대담수 시 수심 3.5~4m로 시민들의 휴식과 위락장소 제공

- 호수 안쪽 녹지대에 다양한 관목 및 습생식물이 식재됨

- 호수둘레 울타리 높이가 낮고 노후되어 안전사고의 우려가 있음

☞ 호수 순환산책로 울타리 정비(교체, 보수, 도색 등) 필요

ㅇ 공원 후문 주변 녹지대

- 후문 입구 ~ 야구장 입구 녹지 사면 대형목 수형조절 및 지피식물 식재

- 대형목 수형조절 사업(예산과목: 시설비, 산하공원 수목정비 연간단가)

- 지피식재 및 사업(예산과목: 조경과, 4계절 꽃길조성사업비 재배정 요청)

- 경사지 사면으로 여름철 우수로 인한 토사유출 예방 및 입구 환경성 제고

□ 공원시설물

ㅇ 체육시설

- 풋살장, 족구장, 배드민턴장, 농구장, 게이트볼장 등

- 허리돌리기 등 다양한 근력운동기구 등 22종 68개 배치

☞ 노후된 운동기구 정비가 필요

ㅇ 수경시설

- 소리분수, 미디어벽천, 계류, 물놀이장 등

- 소리분수와 물놀이장은 공원 방문객 유입 및 공원특징짓는 시설로 인식

- 미디어벽천 하부수조가 노후되어 누수발생

☞ 미디어벽천 하부수조의 누수를 방지하기 위한 관리필요

ㅇ 화장실

- 여행화장실, 방문자센터화장실, 이동식화장실 2개소

- 방문자센터 화장실이 10년 이상으로 노후되어 지속적인 정비검토

- 화장실 일부공간을 리모델링하여 가족화장실 조성(중장기 추진)

☞ 주말 이용객 대비한 청소시간대의 탄력적 운영 필요

ㅇ 산책로

- 호수산책로, 산자락공원산책로, 능골산산책로 등

- 호수산책로는 시설노후 및 높은 이용빈도로 인한 훼손발생

- 능골산 산책로(등산로)는 답압 및 토양침식 등 훼손발생

- 사방공사(토사유출 방지시설) 설치 시 주변 피복 방안 마련

☞ 노후정도에 따른 연차적으로 산책로 정비필요(2024년도 예산 확보검토)

ㅇ 안내시설 및 조명시설

- 공원등, 투광등, 벽부등, 고보조명 등

- 많은 야간이용객 대비 안내조명 및 경관조명이 부재

☞ 야간 안내조명 및 경관조명 설치필요

Ⅲ		유지관리 방향

□ 식생관리

항목	목표 및 세부내용
가로수 및 대경목	위험수목 제거와 가지치기로 안전사고 예방 및 경관미 향상
		ㅇ 동공목, 부패목, 전도목 등 안전상 우려되는 수목 즉시 제거 ㅇ 수종별 고유 수형을 고려한 수관 솎아내기로 경관미 향상 ㅇ 평행지, 교차지, 도장지, 내·하향지 등 제거로 채광과 통풍 향상 ㅇ 수세를 약하게 하는 지제부 또는 줄기 맹아지 발견 즉시 전정
몬드리안정원 산자락공원 등	식생 피복으로 토양유실 방지, 식생 경관의 연결성 향상
		ㅇ 우수로 인한 토양 유실이 많은 나지부터 피복 ㅇ 뿌리줄기와 근계가 치밀한 초종으로 식재하여 토양 침식 저감 - 사사, 구절초, 둥글레, 은방울꽃, 벌개미취, 줄사철, 쑥부쟁이 등 ㅇ 수목 아래 등 그늘과 광량이 적은 곳은 음지성 초본 식재 - 맥문동, 수호초, 바위취, 옥잠화, 털머위, 관중 등 ㅇ 멀칭으로 잡초예방, 경관보완, 월동 대비(바크, 우드칩, 화산석) ㅇ 답압 방지를 위해 부분별 경계재 설치
잔디 식생지	건강한 생육으로 균일한 잔디경관 연출
		ㅇ 다져진 토양층 개선으로 잔디 뿌리 깊게 활착 유도 - 배토, 통기성 작업 실시 ㅇ 가장자리 등 답압 훼손지 잔디보식 및 잔디보호매트 설치 ㅇ 수목 주변 굴곡(요철)진 표면부 면고르기 후 보식 및 갱신 ㅇ 잡초제거 시행 후 잔디깍기 시행
중앙호수	생태 순응 관리로 자연성 향상
		ㅇ 갈대 왜성화를 방지를 위해 동절기 지상부 제거 ㅇ 수련 동절기 제거를 통하여 번식억제 ㅇ 연못 주변 습생식물 및 수생식물 도입
병충해 방제	시기별 적정한 방제로 병충해 사전 방제
		ㅇ 3월 중 고압분무기로 산책로 주변 가로수 세척 ㅇ 수액이 오르기 전 노쇠목 위주로 액체비료 시비(왕벚나무 등) - 분무식 살포는 민원이 발생하므로 가급적 지양 ㅇ 소나무재선충병 예방 수간주사 시행(소나무, 잣나무 등) ㅇ 참나무시들음병 방제를 위한 롤트랩, 훈증 등 실시 ㅇ 예방 및 효과적인 방제를 위해 가급적 비가 온 직후 살포

□ 시설물 관리

구분	목표 및 세부내용
운동시설	수시 점검과 관찰로 원활한 운동활동 지원
		ㅇ 운동공간 표면배수 및 빗물받이 등 배수시설 수시 점검 ㅇ 기울어지거나 흔들리는 것은 기초부 즉시 보수 ㅇ 벗겨진 도막은 부식 예방을 위해 도장 신속 시행 ㅇ 시설물 이용에 필요한 설명서는 픽토그램 활용 ㅇ 안전사고 예방을 위해 정기점검
수경시설	원활한 가동과 다양한 동적인 연출로 청량한 공원경관 제공
		ㅇ 상시 월활한 가동과 관리를 위한 주기적인 점검관리 ㅇ 가동 전 노즐, 펌프, 기판, 센서 조명시설 등 정비(4월 전) ㅇ 물놀이장 정기 수질검사 청소, 소독, 물 교체 ㅇ 미디어벽천의 하부수조 내구연한 연장을 위한 방수액 도포
화장실	야간시간대 및 주말 이용자를 위한 탄련적인 청소 운영
		ㅇ 어린이, 영유아 동반자, 장애인 모두 사용가능한 설비 설치 ㅇ 화장실 내·외부 문턱이나 단차가 발생하지 않도록 접근로 향상 ㅇ 외국인 등 누구나 알기 쉬운 픽토그램 적극 활용 ㅇ 야간시간대에 많아지는 이용객 대비 청소 시간대 탄력적 운영 ㅇ 남자화장실 비상호출장치 전면 설치

산책로	노폭 축소 및 확대 방지, 뿌리 노출지 등 지속적인 정비
		ㅇ 노후 울타리 정비(도색 및 난간살 교체) ㅇ 훼손된 산책로 바닥포장 정비 ㅇ 훼손 등산로 정비공사 연차별 시행 ㅇ 안전한 공원이용을 위한 바닥안내판 설치
안내시설 및 조명시설	야간 안내조명 및 경관 조명 설치
		ㅇ 노후된 안내시설 교체 ㅇ 서울시 도시공원 안내체계 적용 ㅇ 신규 설치시 일관성 유지 ㅇ 많은 야간방문객을 위한 안내조명 및 경관조명 설치

Ⅴ		기대효과

□ 시민 안전사고 예방 및 편의 제공

□ 공원이용객의 공원이용 만족도 증진

□ 공원경관 개선 및 서울시민의 여가생활 증진.  끝.