문서번호	서울특별시공무원수련원-472
결재일자	2023. 1. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
최승문		최성일	01/18
			이광희
협조

화재발생시 피단대피 계획(2023년)

2023.  1.

서울특별시공무원수련원

화재발생시 피단대피 계획

시설팀장 최성일 ☎구내 121 담당 :  최승움 ☎구내 151

수련원 화재발생시 피난통로 확보와 신속한 피난 유도 등으로 인명 피해를 최소화 하기 위한 『화재발생 피난대피 계획』을 수립하여 수련원 이용자의 안전을 확보하고자 함.

▣ 주요 소방설비 현황

**	*****	***	***	**
*	******	**	*******
*	******	****	*********	********** ******
*	*********	*****	**
*	***	***	**
*	***********	***	*******

▣ 발화초기의 안전조치

○   화재가 발생 최초 발견자

큰소리로 다른 사람에게 화재가 발생했다는 사실을 알린다

("불이야", 발신기 비상벨 누른다)

분말소화기나 옥내소화전 등을 이용하여 소화작업 실시.

○  소화작업시 주의사항

불 끄는 일에만 정신이 팔려 연기에 질식, 불길에 갇히는 일이 없도록 주의

소화약제는 화염이나 연기에 방사하는 것이 아니라 화원에 방사.

○  초기소화가 불가능시 조치

소방서에 신고(무엇보다도 중요)

대피시 연소속도를 늦추기 위하여 반드시 출입문을 닫고 대피

▣ 화재신고 요령

○   소방관서에 화재신고 전화 : 119

○   침착하게 화재발생 주소, 장소, 화재의 종류 등을 상세하게 설명

☞ 화재시 신고 : 속초시 미시령로 3160 공무원수련원, X층 화재

▣ 피난 유도 및 피난요령

○  화재시 건물구조에 익숙한 사람이 적절한 피난유도를 해야한다.

☞ 큰 소리로 외치는 것보다 가급적 불안감을 느끼지 않도록 차분하고 침착하게

○  객실에서 화재경보가 발생시 대피유도 및 대피

피난계단(주, 보조계단)을 통하여 신속하게 아래층 이나 윗층으로 대피 유도

피난계단을 통하여 대피하지 못할 경우

∙ 객실내 비상 밧줄을 이용하여 신속하게 아래층으로 대피

∙ 복도 서쪽 발코니 완강기 이용하여 대피.

※ 엘리베이터 절대 이용금지

▣ 화재 발생시 피난 경로(예시)

○  화재발생시 피난경로(엘리베이터 절대 이용금지)

1~5층 1~5, 13~14호 및 6~7층 1~3, 8~9호 및 8층 1~2, 5~6호 측 화재시

①순위 : 피난 보조계단 ⇒ 1층 ⇒ 후문 출입문 ⇒ 건물 외부

②순위 : 피난 주계단 ⇒ 1층 방화문 ⇒ 정문 출입문 ⇒ 건물 외부

1~5층 6~10, 11~12호 및 6~7층 4~5, 6~7호 및 8층 3~4호 측 화재시

①순위 : 피난 주계단 ⇒ 1층 방화문 ⇒ 정문 출입문 ⇒ 건물 외부

②순위 : 피난 보조계단 ⇒ 1층 ⇒ 후문 출입문 ⇒ 건물 외부

○  상기 피난경로로 건물외부로 대피 불가능 할 경우

아래 층으로 대피 불가능할 경우 : 피난 주계단 또는 보조계단 ⇒ 옥상

피난 주계단, 보조계단으로 대피 불가능할 경우 : 복도 서쪽 발코니 완강기 이용

※  화재발생시 경보 및 화재 자동 안내방송(직상 직하방식)

지하층 화재시 : 지하층 및 1층

1층 화재시 : 지하1,2층 및 1~2층

2층 이상시 : 화재 발생 아래 위층

▣ 화재시 대피요령

1. 객실 출입문에 손을 대어본 후 만약 문밖에 연기와 화기가 없다고 생각이 들 때에는 어깨로 문을 떠받친 다음 문쪽의 반대방향으로 고개를 돌리고 숨을 멈춘 후 조심해서 비상구나 출입문을 열고 대피한다.

2. 연기 속을 통과하여 대피할 때에는 수건 등을 물에 적셔서 입과 코를 막고 숨을 짧게 쉬며 낮은 자세로 엎드려 신속하게 대피하여야 한다.

3. 화재시에는 안내원의 지시에 따르거나 통로의 유도등을 따라 낮은 자세로 침착하고 질서있게 대피하여야 한다.

4. 피난시설 및 피난기구 없이 아래층으로 대피할 때는 커튼 등으로 줄을 만들어 타고 내려간다.

5. 일반 외부로 대피한 사람은 귀중품을 꺼내기 위해 절대 건물안으로 진입해서는 안된다.

6. 아랫층으로 대피가 불가능할 때에는 옥상으로 대피하여 구조를 기다려야하며 반드시 바람을 등지고 구조를 기다려야 한다.

7. 화염을 통과하여 대피할 때에는 물에 적신 담요 등을 뒤집어 쓰고 신속히 안전한 곳으로 대피한다.

8. 엘리베이터는 화재발생 층에서 열리거나 정전으로 멈추어 안에 갇힐 염려가 있으며 엘리베이터 통로 자체가 굴뚝 역할을 하여 질식할 우려가 있으므로 엘리베이터를 절대로 이용해서는 안된다.

※ 화재시 엘리베이터 전원차단 ⇒  가장 가까운 층에서 운행 정지

※ 객실 단독형 화재경보기 경보시 조치 요령

○  설치위치 : 객실 별 주방주변 벽면

○  동작특성 : 감지기 동작시 해당 객실에만 경보가 울림

○  오동작 복구방법 : 정치 버튼스위치 누른다

○  ***************************************

붙임 : 층별 피난대피 유도자 및 화재시 피난 대피로 각 1부.  끝.