문서번호	관리단속과-1131
결재일자	2023. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	북부도로사업소장
정명준		이우승	01/30
			이도헌
협조
	주무관		강운규

2023년 북부도로사업소 청사 소방계획서

2023년 북부도로사업소 청사 소방계획서

2023.  1.

북부도로사업소

[관리단속과]

2023년 북부도로사업소 청사 소방계획서

소방시설 설치•유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의하여 북부도로사업소 청사의 소방계획을 수립하여 직원 및 시민의 생명보호와 안전에 최선을 다하고자 함.

제1장 일반사항

1.0 목적

이 계획의 목적은 북부도로사업소의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방 ․ 대비하고 화재의 재난 발생시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써 인명 및 재산 피해를 화재로부터 최소화하기 위함이다.

2.0 적용근거

2.1 「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제24조

2.2  ｢공공기관의 소방안전관리에 관한 규정｣ 제7조

3.0 적용범위

3.1 북부도로사업소 대지경계선안의 모든 건축물 및 구조물, 공작물과 자체직원, 모든 종사원 및 출입자에 대하여 적용한다.

3.2 이 계획은 화재로 인한 재난의 예방․완화, 대비, 대응, 복구 단계에 대해 적용한다.

4.0 문서작성 및 기록관리

4.1 소방계획의 수립 시 공공기관의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획을 사전에 검토하여 반영해야 한다.

4.2 당년도 소방계획을 작성하여 내용을 검토한 후 북부도로사업소장에게 최종 승인을 받는다.

4.3 소방계획은 반드시 전자문서로 작성하여 2년간 업무관리시스템에 보관해야 한다.

제2장 예방 및 완화

5.0	일반현황

건축물 일반현황 (본관)

구 분		건축물 일반현황
기관명		북부도로사업소
도로명주소		서울특별시 강북구 한천로 913
연락처		방호실 944-5448
규모/구조		☐ 건축면적 291 ㎡ ☐ 연면적 864.60 ㎡
		☐ 층수 지상 3 층 /지하 1 층
		☐ 구조 철근콘크리트조 ☐ 지 붕 철근콘크리트평지붕
		☐ 용도 공공업무시설 ☐ 사용승인 2002.04.02
계단		☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
		피난계단 B1~3F (제연설비 ☐ 유 ☑ 무)
승강기		☐ 승용 0 대 ☐ 비상용 0 대
인원현황		☐ 거주인원 0 명 ☐ 근무인원 35 명
		☐ 고령자 0 명 ☐ 영유아 0 명 ☐ 장애인(이동/시각/청각/언어) 0 명
관리 현 황	선임현황	소방안전관리자
		성명		선임일자		자격번호
		정명준		2022.07.22.		200-15-20-1-000352
	업무대행
	화재보험	가입기간	보험사명		가입대상		가입금액
		2023.01.01. ~2023.12.31.	한국지방재정공제회		북부도로사업소 본관

건축물 일반현황 (별관)

구 분		건축물 일반현황
기관명		북부도로사업소
도로명주소		서울특별시 강북구 한천로 913
연락처		방호실 944-5448
규모/구조		☐ 건축면적 596 ㎡ ☐ 연면적 897.3 ㎡
		☐ 층수 지상 2 층
		☐ 구조 철근콘크리트조 ☐ 지 붕 철근콘크리트평지붕
		☐ 용도 공공업무시설 ☐ 사용승인 2002.04.02
계단		☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
		피난계단 1~2F (제연설비 ☐ 유 ☑ 무)
승강기		☐ 승용 0 대 ☐ 비상용 0 대
인원현황		☐ 거주인원 0 명 ☐ 근무인원 9 명
		☐ 고령자 0 명 ☐ 영유아 0 명 ☐ 장애인(이동/시각/청각/언어) 0 명
관리 현 황	선임현황	소방안전관리자
		성명		선임일자		자격번호
		정명준		2022.07.22.		200-15-20-1-000352
	업무대행
	화재보험	가입기간	보험사명		가입대상		가입금액
		2023.01.01. ~2023.12.31.	한국지방재정공제회		북부도로사업소 별관

건축물 일반현황 (세차동)

구 분		건축물 일반현황
기관명		북부도로사업소
도로명주소		서울특별시 강북구 한천로 913
연락처		방호실 944-5448
규모/구조		☐ 건축면적 163 ㎡ ☐ 연면적 494.11 ㎡
		☐ 층수 지상 3 층 /지하 1 층
		☐ 구조 철근콘크리트조 ☐ 지 붕 철근콘크리트평지붕
		☐ 용도 공공업무시설 ☐ 사용승인 2012.07.10
계단		☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
		피난계단 B1~3F (제연설비 ☐ 유 ☑ 무)
승강기		☐ 승용 0 대 ☐ 비상용 0 대
인원현황		☐ 거주인원 0 명 ☐ 근무인원 24 명
		☐ 고령자 0 명 ☐ 영유아 0 명 ☐ 장애인(이동/시각/청각/언어) 0 명
관리 현 황	선임현황	소방안전관리자
		성명		선임일자		자격번호
		정명준		2022.07.22.		200-15-20-1-000352
	업무대행
	화재보험	가입기간	보험사명		가입대상		가입금액
		2023.01.01. ~2023.12.31.	한국지방재정공제회		북부도로사업소 세차동

건축물 일반현황 (경비동)

구 분		건축물 일반현황
기관명		북부도로사업소
도로명주소		서울특별시 강북구 한천로 913
연락처		방호실 944-5448
규모/구조		☐ 건축면적 66.0 ㎡ ☐ 연면적 66.0 ㎡
		☐ 층수 지상 1 층
		☐ 구조 철근콘크리트조 ☐ 지 붕 철근콘크리트평지붕
		☐ 용도 공공업무시설 ☐ 사용승인 2006.07.04
계단		☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
		1F (제연설비 ☐ 유 ☑ 무)
승강기		☐ 승용 0 대 ☐ 비상용 0 대
인원현황		☐ 거주인원 0 명 ☐ 근무인원 4 명
		☐ 고령자 0 명 ☐ 영유아 0 명 ☐ 장애인(이동/시각/청각/언어) 0 명
관리 현 황	선임현황	소방안전관리자
		성명		선임일자		자격번호
		정명준		2022.07.22.		200-15-20-1-000352
	업무대행
	화재보험	가입기간	보험사명		가입대상		가입금액

6.0	자체점검

「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조에 따른   자체점검을 아래와 같이 정기적으로 실시해야 한다.

구 분	점 검 시 기	점 검 방 식
☑ 작동기능점검	연 1회	☐ 자체 ☑ 외주
☑ 종합정밀점검	연 1회	☐ 자체 ☑ 외주
☑ 외관점검(공공기관)	매월	☐ 자체 ☑ 외주

7.0	일상적 안전관리

공공기관의 화재예방 및 피해완화를 위해 일상적 안전관리 활동을 아래와 같이 지속적으로 실시해야 한다.

구 분	관 리 항 목	관 리 주 기				관리계획
		일	주	월	분기
소방시설	소화기 외관점검			o		매일(업무대행)
	수신기 기능점검			o		매월(업무대행)
가연물 관리 (화기취급)	흡연구역 관리	o				매일(흡연자)
	가연물 적재관리		o			매주(사용부서)
피난방화시설	비상구 폐쇄/잠금확인			o		매월(업무대행)
공사안전관리	공사, 정비, 보수 시 화기취급감독자 지정관리

8.0	화재예방 및 홍보

공공기관의 안전의식 및 안전문화 향상을 위해 화재예방 및 홍보 활동을 아래와 같이 실시해야 한다.

홍보방법	계 획	홍보방법	계 획
☐ 홍보주간(기간) 운영	-	☐ 홍보물(리플렛, 스티커) 배부	-
☑ 포스터, 표어 전시	2월, 11월	☐ 현수막, 배너 설치	-
☐ 체험시설(체험관)견학	-	☐ 구내 캠페인 방송	-
☑ 문서, 이메일 공지	11~12월	☑ 기타( 화기단속 )	11~12월
비고. 1~2월 및 11~12월을 불조심 집중 홍보강조의 달로 운영

제3장 대 비

9.0	소방안전관리위원회

공공기관의 안전관리 전반(예방,대비,대응,복구)에 대한 심의 ․ 조정 ․   의결을 위해 소방안전관리위원회를 아래와 같이 설치하고 운영한다.

9.1	구성현황

구 분	소 속	직 책	위촉일
위원장	북부도로사업소	소장	2023년 1월 1일
부위원장	관리단속과	과장	2023년 1월 1일
위원	관리단속과	서무팀 주무	2023년 1월 1일
위원	기전과	과 주무	2023년 1월 1일
위원	시설보수과	과 주무	2023년 1월 1일
위원	도로보수과	과 주무	2023년 1월 1일
위원회 구성현황 : 위원장 1명, 부위원장 1명, 위원 4명 * 간사 : 소방안전관리자

9.2	운영현황

개최일자	회의내용 및 조치계획
비고.

[참고] 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제5조 제3항 관련, 공공기관의 건축물이나 그 밖의 시설이 2개 이상의 구역에 분산되어 위치한 경우에는  소방안전관리위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

10.0	자위소방대 구성 및 운영

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제12조에 따른 자위소방대 조직을 아래와 같이 구성 ․ 운영해야 한다.

① 자위소방대 조직개요
편성	자위소방대 (주간)		☐ 편성인원 : 대장 1 명, 부대장 1 명, 대원 42 명 ☐ 조직구성 ☐ 지휘반( 12 명) ☐ 진압반( 14 명) ☐ 구조구급반( 7 명) ☐ 대피유도반( 9 명)
	휴일/야간		☐ 편성인원 : 당직사령 1 명, 당직원 2 명 ☐ 조직구성 : ☐ 휴일( 3 명) ☐ 야간( 3 명)
운영시간			☐ 주간편성( 09 ~ 18 시) ☐ 야간편성( 18 ~ 09 시) ☐ 휴일(공휴일)( 09 ~ 18 시)
② 자위소방대 대원편성 및 임무현황
구 분		소 속		직 책	개별임무	비상연락체계
						사무실		개인
대 장		북부도로사업소		소장	총괄지휘	944-5400		*************
부 대 장		관리단속과		과장	현장지휘	944-5401		*************
지휘반		관리단속과		팀장	지휘활동	944-5410		*************
		관리단속과 직원 (11명)		-	상황전파/ 자동설비 제어	944-5413		-
진압반		기전과		과장	업무총괄	944-5404		*************
		기전과 직원 (13명)		-	대피방송/ 화재진압	944-5470		-
구조구급반		시설보수과		과장	업무총괄	944-5403		*************
		시설보수과 직원 (6명)		-	인명구조/ 응급처치	944-5455		-
대피유도반		도로보수과		과장	업무총괄	944-5402		*************
		도로보수과 직원 (8명)		-	피난 대피유도	944-5432		-
휴일/야간		구 분		A조(휴일)			B조(야간)
				( 09 ~ 18 시)			( 18 ~ 09 시)
		운영책임자		당직사령			당직사령
		대 원		당직원 2명			당직원 2명
		비고. 당직자 위주로 편성하여 초기대응 등 수행

11.0	교육훈련 및 자체평가

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제14조에 따른 교육 ․ 훈련을 정기적으로 실시해야 한다.

[ 2023 년 제 1 차] 교육훈련 및 평가계획

구 분	주 요 내 용
명칭	2023년 청사 소방훈련
일자/장소	일자 : 2023년 9월 일 / 장소 : 청사 및 광장
종류	대상	☑ 자위소방대 ☑ 재실자, 거주자, 근무자
	이론	☑ 강의식 □ 세미나
	실습	☑ 도상훈련 □ 종합훈련 ☐ 부분(기능)훈련
교육계획	화재 시 비상연락 및 통보방법 화재 유형별 소화원리 화재 시 대피요령 및 재집결지 안내
훈련계획	화재 시 화재신고 및 비상연락 초기소화 및 방화구획 피난 및 재집결
평가계획	평가일시		년 월 일	평가자	(서명)
	평가방법
비고.

제4장 대 응

12.0  비상연락

화재 시 신속하고 명확하게 화재를 경보하고 상황을 전파해야 하며 비상연락체계를 구축하여 운영해야 한다.

12.1	비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(☐일제경보, ☐우선경보)에 따라 화재경보 ☑ 일제경보방식 : 전층[ B1 ~ 3 층] 화재경보 ☐ 우선경보방식 : 발화층+직상층( 층)+지하층 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☑ 비상방송(수동) ☐ 시각경보기 ☑ 자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망) ☎ 종합방재실(방호실) : 944-5448 / 기타 : 119
화재신고	최초 발견자 또는 지휘반에서 119로 신고

12.2	비상연락망

구 분	유 선	무 선	기 능
북부도로사업소(당직실)	02-944-5448		현장지휘/직원비상소집
강북소방서	02-6946-0111		화재진압/구조
강북경찰서	02-944-4235		화재근원수사
한국가스안전공사	1588-5788		가스시설관리
한국전력공사	02-901-4222~4		전기시설관리
대한병원	02-903-3231		응급환자치료

13.0  초기대응

화재로 인한 재난발생 시 필요한  초기소화, 응급구조 및 방호안전조치 등 초기대응절차를 사전에 수립해야 한다.

13.1	초기대응장비

구 분	종류(형식)	위치(수량)	비 고
소화설비	ABC 분말소화기	본관, 별관, 세차동, 경비동 등/ 60개
	CO2 소화기
	CO2 소화설비	주차동 / 6개
	옥내소화전	-
	자동확산소화기	-
	연결살수헤드	-
비고.

13.2	초기대응절차

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	☑ 초기소화(소화기) ☑ 소화설비 기동(주차장)	■ 진압반 현장 출동 및 초기대응 ■ 화재 현장에서 초기소화 ■ 필요 시 자동식 소화장치를 수동기 동하여 화재진압
응급 구조	☑ 출혈 ☑ 화상 ☑ 골절 ☑ CPR(심폐소생술)	■ 구조구급반 현장 출동 및 대응 ■ 응급환자 발생 시 사고현장에 출동 하여 응급조치
방호 안전	☑ 화세차단(방화문/셔터 폐쇄) ☑ 위험물질 공급차단(가스, 전기) ☑ 중요물품 비상반출	■ 대피유도반 현장 출동 및 초기대응 ■ 화재구역 화세차단 및 가스공급 차 단밸브 수동폐쇄 조치
비고.

14.0  피난(유도)

화재 시 재실자를 안전한 장소로 신속하게 피난(유도)해야 하며, 이 경우 재해약자에 대한 피난보조 대책을 사전에 수립하여 이행해야 한다.

구    분

피난절차 및 방법

피난개시

☑ 화재 ☑ 폭발 ☑ 붕괴 ☐ 기타(        )

피난인원

☐ 상시거주( 0 명) ☑ 상시근무( 66 명) ☐ 유동인원( 0 명)

☐ 재해약자 현황(해당사항에 ✔ 표시)

☐노인	□영유아	□어린이	□임산부	장애유형
				□이동	□시각	□청각	□언어	□인지

* 노인[65세↑], 영유아[6세↓], 어린이(13세↓), 임산부 및 장애인

피난경로

☑ 본관 피난로

본관 피난계단(1개소)

☑ 별관 피난로

별관 피난계단(1개소)

☑ 세차동 피난로

세차동 피난계단(1개소)

☑ 옥상피난

☑ 옥상출입[☑ 상시개방  ☐ 상시폐쇄(잠금장치)]  ☐ 자동개폐장치(☐유☑무) □ 옥상광장(☐유☑무)

피난보조

재해약자

피난동선

피난방법

집결지

강북소방서 앞

제5장 복 구

15.0  화재피해의 복구

화재로 인한 재난이 발생하는 경우 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로 복귀하기 위해 피해 복구계획을 수립하고 실행할 수 있다.

15.1	피해복구(단기·장기복구)

화재로 인한 피해 복구 계획을 실행하기 위한 장/단기 피해복구 계획의 주요내용은 아래와 같다.

구분	주 요 내 용
단기 복구	■ 화재원인 및 피해현황 조사	■ 시설정비 및 보수절차
	■ 화재현장 복구(Clean-Up)	■ 임시 숙소 및 영업장 마련
장기 복구	■ 의료 및 심리치료 지원	■ 기반시설 복원 및 안전진단
	■ 법률 상담 및 재정지원	■ 화재보험처리 및 피해보상
비고.

15.2	피해복구 지원

화재피해 복구를 위한 지원기관, 지원내용 및 연락처는 아래와 같다.

구 분	지원내용	연락처
강북소방서	■ 피해지원(화재증명원 발급)	02-6946-0111
대한적십자사(서울지사)	■ 생필품 지원(긴급생계대책)	02-2290-6600
전기안전공사(서울북부지사)	■ 전기시설 안전점검	02-6488-6700
가스안전공사(서울동부지사)	■ 가스설비 응급복구	02-2217-8611
비고.

소방대상물 정보
명칭	북부도로사업소
도로명주소	서울특별시 강북구 한천로 913

[부록 1.] 소방대상물 정보카드

① 건축물 위치현황

② 용도별 관리현황

층별		명칭/용도	(바닥)면적	마감 재료	상시인원			관리주체 (입주기관)	담당자
									연락처
					주간	야간	휴일
본관	지하 1층	서고 1,2	108㎡	불연	-	-	-	관리단속과	청사 소방담당
									944-5413
	1층	사무실	288㎡	불연	19	-	-	관리단속과	청사 소방담당
									944-5413
	2층	사무실	288㎡	불연	15	-	-	관리단속과	청사 소방담당
									944-5413
	3층	휴게실, 사무실	180㎡	불연	-	-	-	관리단속과	청사 소방담당
									944-5413
별관	1층	대기실, 경정비실, 구내식당	584㎡	불연	4	2	2	관리단속과	청사 소방담당
									944-5413
	2층	사무실, 체력단련실	313㎡	불연	9	-	-	관리단속과	청사 소방담당
									944-5413
세차동	지하 1층	창고	69㎡	불연	-	-	-	관리단속과	청사 소방담당
									944-5413
	1층	세차장	159㎡	불연	-	-	-	관리단속과	청사 소방담당
									944-5413
	2층	대기실	102㎡	불연	14	-	-	관리단속과	청사 소방담당
									944-5413
	3층	대기실	164㎡	불연	10	-	-	관리단속과	청사 소방담당
									944-5413

[부록 2.] 소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황

소방·방화시설 및 위험정보 현황
① 소방시설 일반현황
소화설비	☑ 수동식소화기 □ 자동식소화기 □ 간이소화용구
	☐ 옥내소화전설비 ☐ 옥외소화전설비
	☐ 스프링클러설비	□ 간이스프링클러설비
	□ 물분무소화설비	□ 포소화설비
	☑ 이산화탄소소화설비	□ 할로겐화합물소화설비
	□ 분말소화설비	□ 청정약제소화설비
	☐ 기타 :
경보설비	☑ 자동화재탐지설비/시각경보기	□ 통합감시시설
	□ 자동화재속보설비	□ 누전경보기
	☑ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기
	□ 비상방송설비	□ 가스누설경보기
	☐ 수신기(모델/제조사) :
피난설비	□ 피난사다리 □ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 피난로프 □ 공기안전매트 ☑ 간이완강기
	□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
	☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등
	□ 유도표지	□ 비상조명등
	☐ 기타 :
소화용수설비	□ 상수도소화용수설비	□ 기타 :
소화활동설비	□ 제연설비	□ 연결송수관설비
	□ 연결살수설비	□ 연소방지설비
	□ 무선통신보조설비	□ 비상콘센트설비

② 소방시설 세부현황
구 분		규 격(종류 및 사양)		설치장소
소화기구		☑ 분말 ☐ CO2 ☐ 할론 ☐ 기타( )		전층
		☐ 간이소화용구 ☐ 자동식소화기		-
소화설비	수원	1차	☐ 고가수조 ☐ 압력수조 ☐ 기타(지하저수조) ☐ 겸용(SP/FOAM)	세차동
		2차	☐ 고가수조 ☐ 압력수조 ☐ 기타( ) ☐ 겸용(SP/FOAM)	-
	가압송수장치	☑ 펌프방식(☑전동기, ☑내연기관) ☐ 고가수조 ☐ 압력탱크		세차동
	소화전	☐ 옥내소화전 ☐ 옥외소화전(소화전함 개) ☐ 수동기동방식 ☐ 자동기동 방식		-
	스프링클러	☐ 스프링클러설비 □ 간이스프링클러설비		-
		☐ 습식 □ 건식 ☐ 준비작동식 □ 일제살수식
	포(Foam)	방식	□ 홈워터스프링클러설비 ☐ 홈헤드설비 □ 고정포방출설비 □ 호스릴포설비	-
		약제	☐ 단백포 ☐ 합성계면활성제 ☐ 수성막포 ☐ 내알콜올포	-
	가 스 계	종류	☑ CO2 ☐ 할로겐 ☐ 청정 ☐ 분말	차고동
		방식	☐ 전역방출 ☐ 국소방출 ☑ 호스릴
		용기	( 90 KG - 68 L) × 6 개
경보설비	자동화재 탐지설비	☑ P형1급(복합형) ☐ R형 ☐ 회로수(00회로) ☑ 수신기 위치 : 본관, 별관, 세차동		본관 1F 별관 1F 세차동 1F
	누전경보기	☐ 1급 ☐ 2급		-
	가스누설경보기	☐ 단독형 ☐ 분리형		-
	비상방송	☐ 전용 ☑ 업무겸용 ☐ 자동화재탐지설비와 연동		별관
	기타	☑ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기 □ 통합감시시설 □ 자동화재속보설비		본관 1F 별관 1F 세차동 1F

피난설비		피난기구		□ 피난사다리 □ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 ☑ 간이완강기 □ 공기안전매트 □ 피난로프	세차동 3F
		인명구조		□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기	-
		유도등		☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등	전층
		기타		□ 비상조명등 ☐ 휴대용비상조명등	-
소화용수설비		□ 흡수식 ☐ 가압식			-
소화활동설비	제연설비	☐ 거실제연설비 ☐ 특별피난계단(승강장) 제연설비			-
		☐ 송풍구 위치 :
		☐ 부속실 단독 ☐ 계단실/부속실 동시제연 ☐ 방연풍속 3m/sec~7m/sec ☐ 차압 40Pa 이상 ☐ 문개방력 110N이하
	연결송수관설비	☐ 건식 □ 습식 □ 겸용설비(SP)			-
		☐ 방수구 위치(☐ 복도통로 ☐ 계단실 □ 계단부근) □ 방수구 수량 : 개 □ 방수용기구함 수량 : 개
		☐ 송수구(☐ 단구형 : 개, □ 쌍구형 : 개)			-
	연결살수설비	□ 건식 ☐ 습식			-
		☐ 방호대상(□지하층, ☐판매시설, ☐가스시설, ☐지하구)
		□ 송수구(☐ 단구형 : 개, □ 쌍구형 : 개)			-
	연소방지설비	□ 건식 ☐ 습식 □ 전력용 □ 통신용 □ 공용			-
		☐ 송수구(☐ 단구형 : 개, □ 쌍구형 : 개)			-
	비상콘센트	회 로	□ 3상교류 200V □ 3상교류 380V □ 단상교류 100V □ 단상교류 220V		-
		용 량	☐ 3KVA 이상 □ 1.5KVA 이상		-
		접속기	☐ 접지형3극플럭접속기		-
	무선통신보조설비	방식	☐ 전용 □ 공용(이동통신겸용)		-
			□ 누설동축케이블방식 □공중선방식 □ 누설동축케이블과 공중선방식 □ 위치 :
		단자	☐ 보호함(☐유, 무) ☐ 위치(정문후문 각 개)		-

③ 피난·방화시설 및 방염 현황
피난시설	☑ 복도 : 중앙복도 * 예 : 중앙복도, 동쪽복도, 서쪽복도, 남쪽복도, 북쪽복도
	☑ 계단 수 : 3 개 ☑ 계단위치 : 본관 중앙, 별관 동쪽, 세차동 중앙 * 예 : 중앙, 동쪽, 서쪽, 남쪽, 북쪽 계단 ☑ 계단구분 : 피난계단 * 계단구분 예 : 직통계단, 피난계단, 특별피난계단 * 계단의 이해 - 직통계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 없음 - 피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 1개 있음 - 특별피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 2개 있음
	☑ 출입구 - 각 층 출입구 수 : 1 - 각 층 출입구 위치 : 중앙 1층
방화시설	☐ 방화구획 : - 방화구획 종류 : 면적 별, 층별, 용도별
	☐ 제연구역 장소 :
	☐ 내부마감재료 : * 내부마감재료 구분 예 : 불연재료 준불연재료 난연재료 기타
방염	-
④ 기타 위험물질 및 시설 현황
위험물질	-
특수가연물	-
전기 시설	☑ 수전용량 70 KW ☐ 비상발전기 KW( )
	☐ 변압기 ☑ 누전차단기 MCCB(각층 배전반)
	☑ 화재 시 비상조치 계획 - 전기공급차단(Shut-off)
가스 시설	☑ 종류 가연성가스(LNG) ☑ 용도 난방, 취사
	☐ 정압실 ☐ 가스누설경보기
	☐ 가스누설자동차단기
	☑ 화재 시 비상조치 계획 - 가스공급 밸브 차단(Shut-off)
기 타	-

[부록 3.] 교육훈련 및 자체평가 실시 결과

자위소방대 교육․훈련 실시결과기록부
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
작성일시 : 작성자 :
소방대상물	상호(명칭)				등 급		공공기관
	소재지		(연락처 : )
	소방안전관리자		성 명			선임일자
			자격구분			연락처
자위소방대	조직구성		[ ]통보연락 [ ]초기소화 [ ]피난유도 [ ]안전방호 [ ]응급구조 [ ]지휘･통제 [ ]기타( )
	인력현황		□대장( ) □부대장( ) □인원( 명)
교육･훈련결과
일시･장소
참석인원		명(성별: )
주요내용
자위소방대 점검결과
미비점
개선사항