문서번호	공간정보과-838
결재일자	2023. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공간정보과장	시설부장		상수도사업본부부본부장
이혜원	강수성	전태호		01/30
				권민
협 조
	계획설계과장		백광인
	시설관리과장		신근호
	주무관		유재욱

2022년 상수도 시설물 통계

2023.1.

상수도사업본부

(공간정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2022년 상수도 시설물 통계

최적의 관망환경 조성 및 수질사고 예방을 위한 상수관로 정비와 급수체계 변화 등으로 변경된 상수도 시설물의 통계(2022.12.31.기준)를 보고 드림

Ⅰ 작성개요

□ 작성 기준일 : 2022.12.31.

□ 목 적 : 상수도 시설물 유지관리 및 사업계획 수립 시 활용

□ 작성대상

• 상수도관, 밸브 및 기타 시설물

• 배수지 및 아리수올림터

□ 작성방법

지리정보시스템에 구축된 작성 기준일 자료

□ 전년 대비 주요 변동사항

• 상수도관 : 29㎞ 감소 (주요 원인 : 재개발 지역내 상수도관 철거 등)

• 밸브 및 기타시설물 : 1,745개소 증가

• 배수지(광암정수지 포함) 및 아리수올림터 : 2개소 증가

- 배수지 : 103개소

- 아리수올림터 : 219개소→221개소(강서 신정증압장, 남부 흑석증압장 무상귀속)

구분	합계	급수관	배수관	송수관	도수관	공업용수관
합계 (%)	13,360 (100%)	3,043 (22.8%)	9,709 (72.7%)	519 (3.9%)	84 (0.6%)	5 (0.0%)
13~50㎜	3,756	2,911	845	-	-	-
80~350㎜	7,857	132	7,685	41	-	-
400㎜	1,747	-	1,179	478	84	5

Ⅱ 통계현황

□ 상수관로

○ 총 연장 : 13,360㎞ 【전년(13,389㎞) 대비 29㎞ 감소】

(단위:㎞)

○ 전년 대비 증·감 현황

(단위:㎞)

사업소	관로부설 ①	주요내용	철거폐쇄 ②	주요내용	증감 (①-②)
합계	108.2	·상수도관 정비공사, 급수공사 및 기타	137.2	·상수도관 정비공사, 재개발·재건축 등	-29㎞
중부	10.8	·상수도관 정비공사 7.9 ·급수공사 및 기타 2.9	12.7	·세운4구역 재개발 외	-1.9
서부	15.3	·상수도관 정비공사 12.1 ·급수공사 및 기타 3.2	21.7	·홍은제1주택 재건축 외	-6.4
동부	17.0	·상수도관 정비공사 13.1 ·급수공사 및 기타 3.8	42.3	·이문 1구역 외	-25.3
북부	6.3	·상수도관 정비공사 3.9 ·급수공사 및 기타 2.4	11.1	·상계1재정비촉진구역 외	-4.8
강서	10.6	·상수도관 정비공사 7.7 ·급수공사 및 기타 2.9	14	·방화6구역 주택 재건축 외	-3.4
남부	13.9	·상수도관 정비공사 9.3 ·급수공사 및 기타 4.6	23.9	·사당동 155-4번지 일대 공동주택 외	-10.0
강남	9.1	·상수도관 정비공사 6.5 ·급수공사 및 기타 2.6	8.5	·한신4지구 주택재건축 외	0.6
강동	25.2	·상수도관 정비공사 22.4 ·급수공사 및 기타 2.8	3.0	·천호,성내 정비 촉진지구 성내 3구역 외	22.2

○ 연도별 상수관 연장 변화

(단위:㎞)

연도별 상수관 연장 변화 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
연장	13,587	13,571	13,504	13,432	13,389	13,360
증감	-62	-16	-67	-72	-43	-29

2017년     2018년      2019년       2020년       2021년       2022년

○ 수도사업소별 현황

(단위:m)

사업소	합계(%)	급수관	배수관	송수관	도수관	공업용수관
합계	13,360,508 (100%)	3,043,340	9,708,799	518,666	84,112	5,591
중부	2,072,245 (15.5%)	498,204	1,465,182	108,858	-	-
서부	1,700,572 (12.7%)	397,310	1,253,094	50,167	-	-
동부	2,121,445 (15.9%)	512,210	1,474,737	77,340	57,159	-
북부	1,273,569 (9.5%)	308,966	894,619	69,985	-	-
강서	1,538,505 (11.5%)	329,062	1,173,993	35,185	-	264
남부	2,096,612 (15.7%)	514,121	1,499,653	66,771	10,742	5,327
강남	1,381,940 (10.4%)	242,129	1,088,189	41,890	9,733	-
강동	1,175,620 (8.8%)	241,338	859,332	68,470	6,478	-

○ 재질별 현황

(단위:㎞,%)

구분 재질		합계		급수관		배수관		송수관		도수관		공업용수관
		연장	비율	연장	비율	연장	비율	연장	비율	연장	비율	연장	비율
합계		13,360	100	3,043	22.8	9,709	72.7	519	3.9	84	0.6	5	0.0
덕타일 주철관	라이닝	8,641	64.7	130	4.3	8,365	86.2	145	27.9	-	-	-	-
	무라이닝	16	0.1	-	-	16	0.2	-	-	-	-	-	-
아연도강관		3	-	2	0.1	1	-	-	-	-	-	-	-
PVC관		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PE관		59	0.4	-	-	59	0.6	-	-	-	-	-	-
SSP		3,545	26.6	2,764	90.8	781	8.0	-	-	-	-	-	-
동관		206	1.6	144	4.7	62	0.6	-	-	-	-	-	-
주철관		16	0.1	-	-	14	0.2	1	0.2	-	-	-	-
주철관(갱생)		48	0.4	-	-	46	0.5	3	0.6	-	-	-	-
강관		705	5.3	1	-	263	2.7	352	67.8	84	100	5	100
강관(갱생)		97	0.7	-	-	79	0.8	18	3.5	-	-	-	-
HI-3P		19	0.1	-	-	20	0.2	-	-	-	-	-	-
스폴파이프		4	-	2	0.1	2	-	-	-	-	-	-	-

【전년 대비 재질별 연장 주요 증·감 현황】

▶ 증 가(20㎞) : 덕타일주철관(20)

▷ 감 소(49㎞) : PE관(1), SSP(34), 동관(6), 주철관(1), 주철관【갱생】(2), 강관(5)

□ 밸브류 및 기타 시설물

○ 총280,281개소 【'21년(278,536개소) 대비 1,745개소 증가】

(단위: 개소)

구분	합계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	역지밸브	감압밸브	소화전	급수탑	유량계	신축관	수압계
합계	280,281 (100%)	196,331 (70.0%)	10,361 (3.7%)	10,082 (3.6%)	404 (0.2%)	174 (0.1%)	60,398 (21.6%)	75 (0.0%)	611 (0.2%)	1,522 (0.5%)	323 (0.1%)
중부	45,112	31,076	1,487	1,380	74	33	10,760	15	96	125	66
서부	34,174	24,761	1,192	1,185	86	25	6,602	14	83	186	40
동부	39,068	28,368	1,243	1,406	37	3	7,733	11	64	187	15
북부	27,128	19,026	805	833	72	22	6,079	10	52	161	68
강서	33,416	23,546	1,581	1,305	31	23	6,696	6	41	155	32
남부	45,262	31,267	1,963	1,773	40	44	9,751	9	71	300	45
강남	31,626	21,648	1,059	1,364	53	18	7,162	6	61	222	33
강동	24,374	16,639	1,031	836	11	6	5,615	4	22	186	24
6개정수센터	121	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-

○ 전년 대비 증감현황

(단위: 개소)

합계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	역지밸브	감압밸브	소화전	급수탑	유량계	신축관	수압계
1,745	975	318	239	2	2	197	-11	7	8	8

- 수질사고 사전 예방 및 단수구역 최소화 등 안정적인 급수공급 운영을 위한       무단수 급수체계 구축공사, 장기사용 상수도관 정비, 소블록 배급수관망        개선사업, 간선배관 부설사업, 소화전 신설 등으로 인한 밸브류 증가

○ 밸브 재질별 현황

(단위: 개소)

구 분		덕타일	스테인레스	회주철	주강	강판	기타
합계	216,774	170,442	26,326	18,754	56	460	736
제수밸브	196,331	154,784	24,010	16,857	45	438	197
퇴수밸브	10,361	6,933	2,282	1,007	11	22	46
공기밸브	10,082	8,665	34	890	0	0	493

□ 배수지 및 아리수올림터

○ 총괄 변경 현황

(단위: 개소,천㎥)

구분	배수지										합계	아리수올림터
	합계		지역		1차		2차		3차			가압장			증압장
	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량		소계	유인	무인
변경전	103	2,445	32	2,119	53	299	17	27	1	0.15	219	65	4	61	154
변경후	103	2,445	32	2,119	53	299	17	27	1	0.15	221	65	4	61	156
증·감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2

○ 사업소별 변경 현황

(단위: 개소)

구분		합계		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	광암
배수지		변경전	103	23	21	8	8	8	21	9	4	1
		변경후	103	23	21	8	8	8	21	9	4	1
아리수올림터	계	변경전	219	43	43	16	42	15	22	30	8	-
		변경후	221	43	43	16	42	16	23	30	8	-
	가압장	변경전	65	18	12	4	8	5	9	6	3	-
		변경후	65	18	12	4	8	5	9	6	3	-
	증압장	변경전	154	25	31	12	34	10	13	24	5	-
		변경후	156	25	31	12	34	11	14	24	5	-

○ 세부 변경사항

- 증압장: 154개소 → 156개소

구분	사업소	증압장	시설용량	비고
신설1 무상귀속1	강서	신정	펌프동력 22kW×2, 토출량 2.3㎥∕min	신설
	남부	흑석	펌프동력 3.7kW×2, 토출량 0.5㎥∕min	흑석3재개발조합 무상귀속

Ⅲ 향후계획

□ 상수도 시설물 통계현황 본부,사업소 통보 및 상수도지리정보시스템(GIS) 등록

□ 상수도 시설물 유지관리 및 사업계획 수립 기본 자료로 활용

붙임 상수도 시설물 통계 현황 1부.  끝.