문서번호	건축기획과-2128
결재일자	2023. 1. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		최홍규	01/31
			박순규
협조
	주무관		조미리

- 2023년도 제1차 -

서울특별시 구조안전 전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 1.

주택정책실

(건축기획과)

- 2023년도 제1차 -

구조안전 전문위원회 개최결과 보고

○ 일   시: 2023. 1. 19.(목), 14:00 ~

○ 장   소: 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)

○ 안   건: 2건(보고 1건, 변경 1건)

▢ 심의결과

연 번	사 업 명 (주관부서)	위 치	용 도	층 수 (지하/지상)	심의결과	비 고
1	은평구 수색, DMC역 특별계획구역10 주거복합 신축공사 (은평구 건축과)	은평구 증산동 223-15번지 일대 (8,570.40㎡)	공동주택(299세대)	5/36	조건부 (보고)완료	보고 ('22 15차)
2	중랑구 상봉동 109-28번지 역세권 청년주택 신축공사 (전략주택공급과)	중랑구 상봉동 109-28번지 일대 (4,069.00㎡)	공동주택(782세대), 근린생활시설, 공공업무시설	4/25	조건부의결	변경 ('21 12차)

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명	비 고
행 정	1	박순규
건축구조	4	박현수, 곽동삼, 최일섭, 김현아
건축계획	1	김선현
계	6	재참석 - '21년 12차: 박현수, 최일섭 - '22년 15차: 박현수, 곽동삼, 김선현

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2023. 1. 19.(목), 14:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	은평구 수색, DMC역 특별계획구역10 주거복합 신축공사(보고)
신청위치	은평구 증산동 223-15번지 일대
의결번호	(구조)2023-1-1	심의결과	조건부(보고)완료
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 “조건부(보고)완료” 되었으며 심의사항에 대한 반영여부는 인․허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 아래의 심의사항에 대해서는 본 위원회의 확인을 받기 바람. - 전이매트 전단보강상세에서 ‘전단보강근의 철근항복강도는 SD400 fy=400MPa로 적용할 것’이라고 명기하였으므로, 전단보강근으로 사용된 D13, D16, D19 철근의 규격과 내진철근 사용 부재를 명확히 설계도서에 정리하기 바람. - 이전 구조심의 조치계획서의 연번 10, 11번에서 전이매트에 테두리보와 코아벽체거더를 설치하였으나 현재 구조도면에서 확인되지 않으므로 전이매트의 보 설치 여부와 기둥 주변 전단보강근 등 전이매트의 배근에 대한 도서를 정리하기 바람. - 오피스텔의 층수 및 변위에 비해 주기(5.82sec)가 길게 나타나므로 이에 대해 검토하기 바람. - 시공하중을 고려하여 공동주택 Pit층∼5층 슬래브의 설계를 검토하기 바람. - 직경 D16이상의 철근을 전단철근으로 사용하는 경우에는 항복강도의 제한조건과 내진갈고리 굽힘성능을 고려하여 SD500 이하 철근을 사용하도록 조정하기 바람. ○ 전이매트의 주철근을 2-UHD25@300 Bundled Bar로 설치할 경우 콘크리트 내 구속효과를 높이기 위하여 정착길이와 이음길이의 적용 기준을 키우기 바람. ○ 전이매트의 전단보강상세(구조도면, S-511~518)는 철근 방향과 기둥의 축방향이 일치하지 않아, 보강 길이 및 전단근 배치에 혼동의 소지가 있으므로 정리하기 바람. ○ 지상 6층(PIT층) 건축평면도와 지상 5층 전이매트의 구조평면도에서 구조물의 끝선을 명확히 정리하고, 공동주택 전이층은 평·단면을 상세히 작성하기 바람. (계속) 1/3 ○ 공동주택(102동) 전이매트를 지지하는 코너부 기둥(X10~X11/Y6~Y7)이 구조도면에는 있으나 건축도면에는 없으므로 이 기둥이 배치가 가능한지, 어떤 층까지 설치하는지 설계자와 협의하여 도면을 정리하기 바람. ○ X11~X14/Y9 기둥이 지상 1층 바닥에서 전이되므로 특별지진하중을 고려하여 설계되었는지 확인하고, 이 기둥이 지상 2, 3층의 위치가 다르므로 경사기둥인지, 어떻게 얹히는 것인지 도서에 명확히 정리 후 각 경우에 따라 이를 고려하여 설계되었는지 확인하기 바람. ○ 이전 구조심의 조치계획서 연번 12번에서 전이매트에 포스트텐션을 적용한 것으로 작성되었으나, 제출된 구조도면과 구조계산서에서는 확인할 수 없으므로 확인하기 바람. ○ 지상 36층의 공동주택 저층부를 연결하는 구조물이므로 저층부의 판매시설은 중간모멘트골조 내진상세를 적용하고, 내진상세의 적용 부재가 어느 부재인지 설계도서에 정리하기 바람. ○ 지하 내진설계를 반영하였으므로 지상 1층 바닥 거더에도 중간모멘트골조 내진상세를 적용하기 바람. ○ 2-UHD25@300 Bundled Bar를 동일 단면적을 가지는 철근 직경으로 고려 후 c/db> 2.5가 만족되도록 피복두께와 콘크리트의 구속력을 확보하고, 해당 내용을 구조도면에 반영하기 바람. ○ C300 기둥은 주근의 간격을 확인하여 후프근 배치가 적정한지 검토하기 바람. ○ 오피스의 코너부 기둥을 지지하는 2, 3층 트러스의 상·하현재인 합성거더의 설계를 추가하기 바람. ○ 오피스의 4~5 PTG1보는 보폭 고려하여 스터럽 단수를 조정하기 바람. ○ SRC부재의 강재와 RC부재의 주철근 간섭을 고려한 상세를 추가하기 바람. ○ 풍동실험 결과를 내풍설계에 반영하기 위해 적용된 각 동별 층풍하중과 각 축방향별 상관관계를 고려하여 산정되는 풍하중 조합계수를 확인하기 바람. ○ 오피스 SRC기둥의 주각부 설계를 추가하기 바람. ○ 오피스와 공동주택의 저층부를 연결하는 지상 2층의 바닥 설계를 명확히 정리하기 바람. ○ 슬래브 S100은 어떻게 계획된 것인지, E.J 없이 지상 2층에서 3개 동이 연결되는 것으로 계획된 것인지 상세 해석 후 명확히 정리하기 바람. (계속) 2/3 ○ 이전 구조심의 조치계획서 연번 30번에서 2층 바닥 X9~X10열/Y4~Y8열의 장스팬 캔틸레버보에 포스트텐션 적용하는 것으로 작성되었으나 제출된 설계도서에는 CG61, CB62 등 캔틸레버보로 작성되었으므로 이 보의 단면 및 설계를 확인하기 바람. ○ 101동 전이층 하부(X3~X5/Y3~Y6)의 오픈 구간에서 거더가 구조도면과 같이 지상 4, 5층과 같이 지상 3층에서 헛보의 설치가 가능한지 설계자와 협의하기 바람. 끝. 3/3

2023. 1. 19.

서울특별시 건축위원회

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2023. 1. 19.(목), 14:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	중랑구 상봉동 109-28번지 일원 청년주택 신축공사(변경)
신청위치	중랑구 상봉동 109-28번지 일대
의결번호	(구조)2023-1-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 의결 되었으며, 심의사항에 대한 반영여부는 인․허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 전이층(Pit)평면도에서 X2/Y2열의 캔틸레버 전이보 TCB3은 상부와 끝선에 20개 층의 누적된 하중이 작용할 때 TCB3에 휨균열 발생 여부를 확인하고, 유효단면에 대한 장기처짐량을 확인하기 바람(장기처짐의 적정성을 검토할 시 상부 벽식 구조의 강성을 해제하고, 연직하중에 대해서 검토하기 바람). ○ 전이층에서 Core Wall 400mm 두께에 폭 1,200mm인 Wall 거더가 편심으로 배치되므로 편심 Wall 거더의 외주부에서 전이보의 집중하중이 작용할 때 Wall 거더에 발생하는 비틀림에 대한 안전성을 확인하고, 보완책을 제시하기 바람. ○ 전이층 X4/Y3열의 벽체 단부는 전이보의 집중하중을 받아 압축파괴의 위험이 예상되므로 이를 확인 후 보완하기 바람(벽체의 영향 범위에 횡방향철근을 배치하여 기둥식 배근을 하기 바람). ○ 춤이 큰 전이보의 전단보강근 설계 시 Cross Tie 형식으로 설계할 경우 시공 중 전이보 하부 주철근과 Cross Tie의 결속이 탈락되는 시공오류가 발생하여 설계전단강도가 손실되므로 이를 보완하기 위하여 전단보강근을 짝수의 U형으로 설계하고, 상세를 구조도면에 반영하기 바람(구조도면, S71-027~029). ○ 테두리 전이보의 끝단에 설치되는 전단벽체의 수직철근이 전이보에 정착되는 상세를 작성하여 해당 평면도에 첨부하기 바람(외부 수직철근이 전이보철근 내부에 정착되도록 조치하기 바람). ○ 구조계산서 표지에 변경사항을 표기하고, 지하 외벽(버트레스 포함)설계는 변경 전과 후를 표기하거나 변경 전을 삭제하여 혼동없이 정리하기 바람. (계속) 1/3 ○ 지하 3층~지하 1층의 X4/Y5, X5/Y5열 기둥은 경사램프와 지하층 슬래브의 레벨 차이로 인하여 토압에 의한 집중하중이 기둥에 전단력으로 작용하므로 기둥 설계 시 토압에 대한 안전성 확보를 확인하기 바람. ○ 지진하중에 대한 안전성 검토결과에 따르면 고유치 해석을 기준층 이상의 Tow Tower에 대한 Diaphragm 불연속성을 고려하지 않은 일체로 거동하는 해석결과만 확인되므로 기준층 이상의 Two Tower의 독립적인 거동에 대한 고유치 해석 결과를 제시하고, 그에 따른 횡력 저항 부재의 소요강도에 대한 설계강도의 만족 여부를 확인하기 바람. ○ 기준층 및 지붕 슬래브의 배근이 D10+D13로 배근되어 있으므로 슬래브가 정착되는 외부 벽체와 테두리보(두께 200mm)에 인장철근의 정착길이가 확보되는지 확인하고 보완하기 바람. ○ 지하 4층 바닥 슬래브 단면 및 설계 확인하고, -4S1, -4S2 슬래브의 설계를 추가 하기 바람. ○ 기준층 이상의 Two Tower가 독립적으로 거동할 때 풍하중에 대한 안전성을 확인하고, 부재의 소요강도에 대한 설계강도의 만족 여부를 확인하기 바람. ○ 압축력을 받는 벽체의 수직철근비가 1%를 초과할 경우 수직철근에 횡방향철근이 배치되어야 하므로 벽체일람표에 해당 철근을 표기하고, 횡방향철근 상세를 추가하기 바람(구조도면, S71-303, 304). ○ 11, 19층에서 휴게공간의 형성으로 압축력을 받는 벽체 W4B, W1C의 층고가 6m로 확대되어 좌굴에 대한 안전성 확보가 중요하므로 압축재설계법을 적용하여 안전성을 검토하여 보완하기 바람. ○ 야외의 주민 휴게공간은 불특정 인원에 의한 다중이용공간이므로 활하중은 최소 5.0KPa을 확보하기 바람. ○ 온통기초에 적용된 철근의 설계기준 항복강도가 fy=600MPa이고 철근 배근을 횡방향철근 없이 D25+D29@100으로 배근하면 c/db>2.5 이상이 확보되지 않으므로 이에 대해 검토하기 바람(구조도면, S41-101~104). ○ 콘크리트 강도와 관련하여 구조계산서 개요에 정리된 내용과 구조도면의 구조일반사항 개요에 정리된 내용이 상이하므로 콘크리트 강도의 구분 표기를 혼동없이 정리하기 바람. ○ 통상적으로 후진주차 고려 시, 운전자 하차 시 기둥과의 간섭이 우려되므로 해당 내용을 확인 후 최소화 하기 바람. (계속) 2/3 ○ 「건축법 시행령」 제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명날인하도록 되어 있음 ○ 따라서 사업시행자 또는 건축주는 해당 건축물의 구조설계를 담당한 건축구조기술사가 현장을 확인할 수 있도록 시공 시 협력에 대한 계약서를 제출하고, 당해 건축구조기술사는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하기 바람. 끝. 3/3

2023. 1. 19.

서울특별시 건축위원회