문서번호	토질재료시험과-87
결재일자	2023. 2. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	서울특별시품질시험소장
오화철		조용상	02/06
			장상규
협조
	주무관		윤영상

시험장비 효율적 관리방안 검토

2022. 2

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

품질시험장비 효율적 관리방안 검토

품질시험에 필요한 다수의 시험 장비 및 기구에 대한 관리 원칙을 정하여 효율적으로 관리하고자 함.

□ 장비 관리 원칙

ㅇ 시험 결과의 정확도 향상 및 시험 능률 제고를 위해 최신 장비 확보

- 장비 내구연한 경과시 교체하는 것을 원칙

- 장비 상태(양호, 불량)에 따라 교체 시기를 조정

ㅇ 시험 빈도, 특성 등을 고려 유형별 장비 관리 원칙 설정

- 유사시에도 시험의 연속성 유지를 위해 가급적 대체장비를 확보

- 대체장비는 내구연한이 경과된 장비를 활용하여 예비로 확보

ㅇ 시험 항목 추가 및 시험량 증가 등의 경우 장비 추가 확보

□ 장비 현황 : 총 61종 218대                (2023. 1. 02. 기준)

계		장 비＊		기 구＊＊		비고
종	대	종	대	종	대
61	218	41	140	20	78

＊ 시험장비 : 시료의 특성을 결정하기 위한 측정에 직･간접적으로 사용되는 장비 및 시편 제작에 사용되는 장비

＊＊시험기구 : 측정에 보조적으로 사용되는 기기

□ 장비 관리 유형

1) 필요장비가 1대인 경우

① 대체장비 1대를 추가로 확보하려는 경우

- 장비 교체시 기존 장비는 대체장비로 활용

- 장비 교체는 대체장비의 사용 기간 등을 고려 내구연한 80% 도래시 시행

예시) 내구연한 10년, ’17년 구매 장비 보유

구 분	2022년	2025년	2033년	비 고
장비 A (17년 구매)	○(사용)	△(예비)	×(불용)	- 장비A의 내구연한 80% 경과된 2025년에 장비B 구매 □장비A는 불용하지 않고, 대체장비로 활용 이후 사용장비의 내구연한 80% 경과된 매8년마다 장비 구매
장비 B (27년 구매)		○(구매)	△(예비)
장비 C (35년 구매)			○(구매)

② 대체장비가 기 확보된 경우

- 장비 교체는 대체장비의 사용 기간 등을 고려 내구연한 80% 경과 이후 장비 상태를 고려 교체 여부 판단

- 장비 교체시 기존 대체장비는 불용하고, 교체된 장비는 대체장비로 활용

예) 내구연한 10년, ’15년ㆍ’21년 구매 장비 2대 보유

구 분	2022년	2029년	2037년	비 고
장비 A (15년 구매)	△(예비)	×(불용)		- 사용중인 A, B중 최신 장비(B장비)의 내구 연한이 80% 경과된 2029년에 장비C 구매 □장비A는 불용하고, 장비B는 예비로 활용 장비C의 내구연한이 80% 경과된 2037년 장비D 구매 □장비B는 불용하고, 장비C는 예비로 활용 이후 사용장비의 내구연한 80% 경과된 매8년마다 장비 구매
장비 B (21년 구매)	○(사용)	△(예비)	×(불용)
장비 C (29년 구매)		○(구매)	△(예비)
장비 D (37년 구매)			○(구매)

③ 대체장비 확보없이 비슷한 기능을 하는 장비를 대체장비로 활용하는 경우

- 장비 교체는 내구연한 경과 이후 장비상태를 고려 교체 여부 판단

- 대체 가능한 장비와 안정적인 대체 역할이 가능하도록 교체 시기를 조정

□ 장비 교체주기(올림한 정수) = 내구연한 / 대체 가능 장비 수

④ 대체장비를 확보하지 않는 경우

- 시험장비의 사용빈도, 설치공간 제약 문제 등을 고려하여 대체장비 없이 내구연한 경과시 장비상태 등을 고려 교체 여부 판단

2) 필요장비가 2대인 경우

① 대체장비 없이 필요장비만 2대인 경우

- 신․구 장비로 조합하여 안정적인 대체 역할이 가능하도록 가능한한 내구연한 50% 경과시 마다 장비 교체되도록 교체 시기 조정

예) 내구연한 10년, ’15년ㆍ’21년 구매 장비 2대 보유

구 분	2022년	2025년	2031년	비 고
장비 A (15년 구매)	○(사용)	×(불용)		- 사용중인 A, B중 오래된 장비(A장비)의 내구연한이 경과된 2025년 장비C 구매 □장비A는 불용시킴 - 장비B의 교체는 2025+5=2030년이나, 장비B의 내구연한 경과된 2031년 장비D 구매 이후 최신장비의 내구연한 50% 경과된 매5년마다 장비 구매
장비 B (21년 구매)	○(사용)	○(사용)	×(불용)
장비 C (25년 구매)		○(구매)	○(사용)
장비 D (31년 구매)			○(구매)

② 필요장비 2대, 대체장비 1대인 경우

- 신․구 장비로 조합하여 안정적인 대체 역할이 가능하도록 가능한한 내구연한 50% 경과시 마다 장비 교체되도록 교체 시기 조정

- 장비 교체시 기존 대체장비는 불용하고, 오래된 장비는 대체장비로 활용

예) 내구연한 10년, ’13년ㆍ’19년ㆍ’20년 장비 3대 보유

구 분	2022년	2029년	2034년	비 고
장비 A (13년 구매)	△(예비)	×(불용)		- 사용중인 B, C중 오래된 장비(B장비)의 내구연한이 경과된 2029년 장비D 구매 □장비A는 불용, 장비B는 예비로 활용 이후 최신장비의 내구연한 50% 경과된 매5년마다 장비 구매 □내구연한 미경과시 장비 상태에 따라 교체 시기 조정
장비 B (19년 구매)	○(사용)	△(예비)
장비 C (21년 구매)	○(사용)	○(사용)	△(예비)
장비 D (29년 구매)		○(구매)	○(사용)
장비 E (34년 구매)			○(구매)

3) 필요장비가 3대 이상인 경우

- 각각의 장비가 대체 역할을 할 수 있으므로 대체장비 확보없이 운영

- 대체장비 필요시 내구연한이 경과된 장비를 대제장비로 활용

- 장비 교체주기(올림한 정수) = 내구연한 / 필요장비 대수

예) 내구연한 10년ㆍ’17년ㆍ’19년 구매 장비 3대 보유

구 분	2022년	2023년	2029년	비 고
장비 A (13년 구매)	○(사용)	×(불용) 또는 △(예비)		※ 장비교체주기 = 10년/3대 = 3.33년 ⇒ 4년 - 사용중인 A, B, C중 오래된 장비(A장비)의 내구연한이 경과된 2023년 장비D 구매 □장비A는 불용 또는 예비로 활용 - 장비B의 교체는 원칙상 2023+4=2027년 이나, 장비B의 내구연한 경과된 2029년 장비E 구매 - 이후 매4년마다 장비 구매
장비 B (19년 구매)	○(사용)	○(사용)	×(불용) 또는 △(예비)
장비 C (21년 구매)	○(사용)	○(사용)	○(사용)
장비 D (23년 구매)		○(구매)	○(사용)
장비 E (29년 구매)			○(구매)

4) 기    타

① 표준분동 등 교정에 사용되는 장비

- 교정기관의 교정 결과, 장비 상태 등에 따라 교체 검토

② 시험 항목 제외, 수요 감소 등으로 사용이 미미한 장비

- 향후 시험여건 등을 고려 장비교체 등 검토

□ 행정사항

ㅇ ‘시험장비 5개년 관리계획’ 수립시 관리방안 내용 반영

- 각 장비의 교체시기 도래시 장비상태 등을 고려 교체시기를 재검토하여 ‘시험장비 5개년 관리계획’수립

ㅇ 대체장비는 유사시 즉시 사용가능하도록 정비 및 관리

첨부 : 시험장비 및 시험기구 현황 1부.  끝.