문서번호	건축과-3466		주무관	공공건축1담당	건축과장		도시관리국장	부구청장
결재일자	2023. 2. 6.		현우정	손남기	이승길		이창구	02/06
공개여부	부분공개(5)							신상철
방침번호	부구청장 제56호		협조	건축관리담당		정용근
				건축허가담당		손승석
방침번호
				공공건축2담당		박정우
				건축안전담당		이창희

-쾌적한 도시경관 조성을 위한-

성북구 가설울타리 디자인 가이드라인 재구축 계획

2023. 02.

도시관리국

(건 축 과)

-쾌적한 도시경관 조성을 위한-

성북구 가설울타리 디자인 가이드라인 재구축 계획

구정변화, 공사현장의 상황변화, 그래픽디자인의 최신 트렌드를 반영한 성북구 가설울타리 디자인 가이드라인을 재구축하여 쾌적한 도시환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

성북구 아이덴티티 및 구정홍보를 위한 그래픽 디자인 확대 필요

- 2015년에 제작된 성북구 가설울타리 디자인 가이드라인은 현재의 시점과 맞지 않는 구정홍보 내용, 그래픽 디자인과 단조로운 정보를 전달하고 있음

⇒ 민선8기 BI, BS 홍보 및 구정 소개를 통해 성북구 인지도 향상

공사현장 여건 변경에 따른 가이드라인 수정 필요

- 또한 대형 공사현장, 연장이 길고 높은 가설울타리 현장이 증가함에 따라 기존 가이드라인의 수정·보완 필요

⇒ 공사장 주변의 삭막한 환경 개선 및 정보전달 기대

가설울타리 디자인 가이드라인 실행성 확보를 위한 체계 구축 필요

- 가설울타리 디자인 협의 완료 후 현장에서 그대로 적용하여 시공하지 않는 사례가 자주 발생하여 실행성 확보를 위한 체계가 필요함

⇒ 가이드라인 적용 실행성 확보로 쾌적한 도시경관 조성

Ⅱ		추 진 경 위

2012.10.25. : 구청장 방침 「성북구 가설울타리 디자인 가이드라인」수립·운영

2012.11.23. :「성북구 가설울타리 디자인 가이드라인」시행

2013.04.12. : 1차 디자인 보완 실시

2015.11.18. : 2차 디자인 보완 실시

2022.05. ~  : 3차 가설울타리 디자인 가이드라인 재구축 추진

○ 사업내용 : 성북구 가설울타리 디자인 가이드라인 재구축 사업

- 적용대상, 설치기준 등 디자인 가이드라인 기준 조정 및 그래픽 디자인 개발

○ 예 산 : 비예산 (공모사업 선정→자체제작)  ※예산절감

- `22년 서울디자인재단「서울디자인컨설턴트 및 청년디자이너 양성사업」공모사업 선정, 디자인컨설턴트(국민대학교 이선정교수) 및 청년디자이너 1인이 지원되어 건축과 디자인 전문인력과 자체제작

○ 결과물 : 디자인 데이터 파일(시행 후 구 홈페이지 게재)

Ⅲ		가이드라인 재구축 계획

	< 주요 변경내용 >
① 성북구 아이덴티티 및 구정 홍보를 위한 그래픽 디자인 확대(붙임.1) ② 대형공사장 그래픽디자인 다양화(자체디자인 적용) 기준 신설 ③ 가설울타리 디자인 가이드라인 적용 대상 조정 ④ 가설울타리 설치 높이 기준 조정 ⑤ 가설울타리 디자인 가이드라인 적용의 관리 체계 구축(붙임.2)

① 성북구 아이덴티티 및 구정홍보를 위한 그래픽디자인 확대 (붙임.1)

- 기존 우리구 CI, BI, BS와 성북22경으로 한정되었던 디자인에서 우리구 정책 및 구정, 문화 등을 적용한 디자인을 통해 구민에게 다양한 정보 전달

2023년 성북구 가설울타리 디자인 가이드라인 중

② 가설울타리 그래픽디자인 다양화에 대한 기준 신설

- 총 연장 400m 이상의 가설울타리를 설치하는 공사장은 전체 연장의 30% 이상 자체 디자인 적용(성북구 공공디자인 진흥위원회 심의이행)

※ 자체 디자인은 아트펜스 및 그래픽디자인 개념으로 적용

※ 민간의 자사 홍보디자인은 옥외광고법 심의 대상으므로 자체디자인 적용시 구분

뉴욕 워킹맨 아트펜스(예시) :다양한 인종이 함께하는 뉴욕의 생활 표현	서울 광화문광장 아트펜스(예시) :광화문을 배경으로 남녀노소가 다양하게 걷는 모습 표현

③ 가설울타리 디자인 가이드라인 적용 대상 조정

연번	기존	조정	비고
1	서울시 및 자치구 등 공공기관 발주 공사장	유지	-
2	연면적 2,000㎡, 8m이상 도로에 접한 공사장	유지	-
3	10m 이상 도로변 공사장	유지	-
4	미관도로변 공사장	삭제	미관지구 폐지에 따른 삭제
5	뉴타운·재개발·재건축 사업장	재개발·재건축 등 주택정비사업 공사장	주택정비사업의 다양화에 따른 명칭 조정
6	성북천 하천복원사업 구간에 접한 공사장	성북천, 정릉천, 중랑천 등 성북구 하천변에 접한 공사장	하천변 경관 향상을 위해 기존 성북천 한정에서 성북구 관내 하천으로 기준 확대
7	공공기관이 특정 목적으로 설치한 가설울타리	유지	-
8	기타 위와 유사한 시설로서 구청장이 가이드라인 적용이 필요하다고 인정하는 경우	유지	-

④ 가설울타리 설치 높이 권장 기준 조정

- 기존 설치 높이 기준이 타 지자체에 비해 완화되었던 상태로 이를 강화하여 공사장 안전 기준 강화

연번	설치기준	기존	조정	비고
1	20m 미만의 도로	1.8m	3m	서울시 및 자치구 가설울타리 평균 높이 적용
2	20m 이상의 도로	3m	6m

⑤ 가설울타리 디자인 가이드라인 적용의 관리 체계 구축

○ 기존현황 : 확인절차 없음

- 가설울타리 디자인 협의 완료후 동일하게 시공되지 않는 경우가 발생

디자인 협의와 동일하지 않은 시공

○ 관리체계 구축

- 가설울타리 협의 완료 후 30일 이내 건축과에 설치 완료 서류(붙임.2)제출을 통한 관리 체계 구축

※ 가설울타리 협의내용 미이행시 이행 담보수단은 별도 검토

디자인 협의 신청		디자인 협의		협의결과 통보		설치완료 보고
▸착공신고시 또는 별도 디자인 협의신청 -건축과, 주거정비과 등		▸가이드라인 준수 및 적합여부 협의 - 건축과		▸디자인 협의 결과 통보 - 건축과→신청인		▸착공신고 및 디자인협의 완료후 30일 이내 설치완료 보고서 제출 - 건축과로 보고서 제출

Ⅳ		향 후 계 획

2023.02. : 관련부서 협의 및 성북구 공공디자인 진흥위원회 심의

2023.03. : 가설울타리 디자인 가이드라인 시행

붙임  1. 2023년 성북구 가설울타리 디자인 가이드라인(안) 1부.

2. 가설울타리 설치완료 보고서(서식) 1부.  끝.