문서번호	시설관리과-2999
결재일자	2023. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김민호	정수용	유명은	02/16
			신정철
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수운영팀장		이연창
	급수관리팀장		김영환
	시설운영팀장		代한규수
	기전팀장		양창진
	주무관		강병국
	주무관		노병권

『2023년 해빙기 대비』

상수도시설물 및 공사장 안전관리 추진계획

2023. 2.

강서수도사업소

『2023년 해빙기 대비』

상수도시설물 및 공사장 안전관리 추진계획

해빙기에 발생되는 시설물 및 공사장의 균열, 붕괴 등으로 인한 안전사고를 사전에 방지하기 위해 해빙기 안전관리 추진계획을 보고 드림

Ⅰ		추 진 배 경

□ 필요성

○ 해빙기 기간은 기온차로 인하여 토양이 얼었다, 녹았다를 반복하면서 지반이 상대적으로 약해져, 방치할 경우 시설물 구조를 악화시켜 균열 및 붕괴로 안전사고가 우려 됨

○ 해빙기 취약시설에 대한 안전점검, 사고 예방교육 등을 통한 안전관리 추진 필요

- 해빙기 안전사고 발생 우려가 있는 시설 위주로 점검 실효성 제고 필요

□ 추진근거

○「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

○「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제6조(시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립 시행)

○「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제9조2항(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무)

○「2023년 해빙기 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전관리 추진계획」(안전조사과-1637, '23.2.14.)

○「2023년 해빙기 대비 상수도 시설물 안전점검계획」(시설관리과-1488, '23.2.15.)

□ 추진방향

○ 중대재해처벌법 시행 관련 안전사고 예방에 선제적 대응

○ 해빙기 취약시설, 지하굴착 공사장 위주 안전점검 실효성 제고

- 사면 경사진 곳, 취약한 시설물 등 집중 관리대상 시설물 점검

○ 주요 시설물 또는 대형공사장은 전문가 합동점검 시행

Ⅱ		추 진 계 획

□ 안전점검대상

○ 시설물 및 공사장 대상 : 27개소

- 지역별 점검대상 현황(상세현황 붙임1 참조)

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 공사장 : 10개소

********************************************************************************************************************************************

□ 점검 기간

○ 점검기간 : 2023. 2. 20.(월) ~ 3. 14.(화)

○ 정비기간 : 2023. 3. 06.(월) ~ 3. 31.(금)

□ 점검 방법

< 본부․사업소 합동점검 >

○ 점검 대상

********************************

**********************************************

**********************************************

********************************************************

○ 점검일시 : 2023. 2. 28.(화)~ 3. 2.(목)

○ 점검자

- 본  부 : 시설물 담당자

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관

< 사업소 자체점검 >

○ 점검방법

- 해빙기 시설물 대상 전수점검 실시

- 안전점검표에 의한 중점점검 및 현장확인시 위험성 있는 시설물 대상으로 집중 관리대상 시설로 지정 후 유지관리

- 중대시민재해 대상시설(송수관)은 사업소장 주관하여 현장점검 실시

○ 자체점검 대상

*************************************

**************************

*************************

○ 점검자

- 토목분야 : 시설물 및 순찰 담당주무관, 지역담당 주무관(현수관로)

- 기전분야 : 순찰점검반 및 전기안전관리주무관

□ 주요 점검사항

○ 배수지, 아리수올림터 점검

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태

- 기전설비 작동 및 관리상태 등

○ 현수관로 점검

- 관 보온상태, 고무판 설치 및 파손 여부, 이음부 보강 상태 등

○ 공공청사 점검

- 주요 부재의 구조적 균열과 변형 안전상태

- 공공청사 주변 축대,옹벽,담장 안정상태 등

□ 점검 조치사항

○ 긴급 정비사항은 즉시 보수·보강조치(시설물 연간단가업체 활용)

○ 보수·보강 기간이 장기간 소요될 경우 안전사고 및 급수에 지장이 없도록 응급조치 후 완료 시 까지 주기적 점검 시행

○ 위험성이 높은 시설물은 정밀점검, 정밀안전진단, 보수보강 등 별도 조치계획 수립 시행

Ⅲ		안전관리 교육

□ 해빙기 안전관리 교육

○ 교육대상 : 시설물점검 및 공사발주 공무원, 현장대리인, 감리원 등

○ 교육주관 : 건설공사 발주 주관부서(급수운영과, 시설관리과)

○ 교육내용

- 시설물 위험징후 발견, 신고, 점검방법, 조치방법 등

- 해빙기 공사장 위험요인별 안전대책(해빙기 안전관리 교육교재)

○ 교육방법

- 교육자료(해빙기 건설현장 안전보건 길잡이) 배포 및 현장별 자체 교육 실시

Ⅳ		행 정 사 항

○ 점검 및 조치결과 제출 : '23.3.17.(본부 안전조사과, 시설관리과)

○ 안전사고 및 재해 발생시 신속한 보고체계 유지

붙임  1. 점검대상 시설물 현황 1부.

2. 해빙기 시설물 점검결과 1부.

3. 해빙기 시설물 안전점검표 1부.

4. 시설물 유형별 점검 착안사항 1부.

5. 해빙기 안전 교육교재 1부.  끝.