문서번호	급수운영과-4016
결재일자	2023. 3. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
손현정	이연창	성기선		03/09
				신정철
협 조
	시설관리과장		유명은
	시설운영팀장		김형식
	시설관리팀장		정수용
	급수관리팀장		김영환

2023년도 상수도공사 원가계산 적용 시행

2023. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 상수도공사 원가계산 적용 시행

강서수도사업소에서 시행하는 조기발주 사업의 원활한 시행을 위하여 2023년 상수도공사 공통 일위대가에 운반거리를 산출 적용하여 공사 시행 및 업무추진에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거:「2023년도 상수도공사 기본 품셈단가표 보완․개정」

본부 안전조사과-1053(2023.1.31.)호

□ 적용범위

❍ '23년 시행하는 소규모 상수도공사 및 단위사업 발주시 적용

□ 주요내용

❍ ’23년 조기발주 사업 시행을 위하여 본부에서 작성 배포한 상수도공사

기본 품셈단가표상 운반거리를 사업소 실정에 맞도록 산출 적용

❍ 중대재해 예방을 위한 공사장 근로자 및 통행 시민 보호와 관련된 안전관리 항목은 예산절감을 지양하고 실제 소요비용을 조정없이 집행

❍ 소운반(잔토, 환토, 폐기물): 2.5~4.5DT(현장~중간집하장: 3km)

- 10㎥ 이하의 운반은 중간집하장을 기준으로 적용

※ 환토재(모래, 쇄사등)운반은 현장 도착도가 원칙

❍ 폐기물 처리: 폐기물처리 용역(단위공사, 연간단가) 발주시 운반거리 별도 산정

❍ 관급자재 운반비: 수도자재관리센터를 기준으로 운반비 산정

❍ 잔 토 처 리

- 공사현장에서 발생되는 잔토는 수도권매립지로 설계 및 발주하고 있으며,

수도권매립지까지 운반거리의 산정은 서울시 도시교통실에서 발표한

2021년도“서울시 가로별 속도”적용

❍ 사업소 관내 주요 가로별 평균속도(전일) 적용(2021년도)

구 분	폭 원	차로수	평균속도	20년도	전년대비	비고
가마산로	30	4~7	21.4	22.2	-0.8
개화동로	30	6~12	35.5	37.7	-2.2
공항대로	40	8~10	22.1	23.3	-1.2
구로중앙로	30	4~8	21.9	22.9	-1.0
남부순환로	40~50	4~13	26.5	27.6	-1.1
노들로	20~25	4~10	41.1	41.6	-0.5
노량진로	30~35	6	24.3	24.3	0
도림로	25~30	4~6	20.6	21.6	-1.0
도림천로	40	4~8	27.6	28.9	-1.3
목동서로	25	2~5	21.9	22.6	-0.7
시흥대로	50	10~12	22.0	23.1	-1.1
신정로	25	5~6	24.4	25.8	-1.4
여의대방로	30	2~9	26.5	27.3	-0.8
영등포로	30	6	22.4	23.3	-0.9
오목로	20~40	4~8	19.7	19.9	-0.2
올림픽대로	40	5~12	51.7	54.7	-3.0
화곡로	30	4~8	22.8	23.3	-0.5

□ 운반거리 세부 적용사항

❍ 양천구 관내

- 잔토처리시 현장에서 매립지까지 거리별 이정표(총 운반거리: 38.8km)

현 장	L=3	집하장 (양천구청)	L=3.1	서부트럭터미널	L=6.6, L=3.2	개화 I.C	L=21.7	거첨로 입 구	L=1.2	야적장
	V=20		V=24.4		V=26.5,V=35.5		V=51.0(적재) V=53.0(공차)
									V=20

‣ 도로명----(신정로)--(남부순환로+개화동로)----(매립지수송로)

- 노량진 자재적치장에서 양천구청까지 이정표(총운반거리: 9.1km)

노량진 적치장	L=0.4	수산시장 입 구	L=1.9, L=1.6	영등포 로터리	L=2.7	오목교 교차로	L=1.1, L=1.4	양천 구청
	V=20		V=24.3, V=22.4		V=22.4		V=19.7, V=21.9

‣ 도로명-(적치장입구)--(노량진로+영등포로)--(영등포로)--(오목로+목동서로)

❍ 구로구 관내

- 잔토처리시 현장에서 매립지까지 거리별 이정표(총 운반거리: 42.0km)

현 장	L=3	집하장 (구로구청)	L=2.2,L=4.1	서부트럭 터미널	L=6.6, L=3.2	개화 I.C	L=21.7	거첨로 입 구	L=1.2	야적장
	V=20		V=21.4,V=26.5		V=26.5,V=35.5		V=51.0(적재) V=53.0(공차)		V=20

‣도로명--(가마산로+남부순환로)-(남부순환로+개화동로)--(매립지수송로)

- 수도자재관리센터에서 구로구청까지 이정표(총운반거리: 8.1km)

노량진 적치장	L=0.4	수산시장 입 구	L=1.9, L=2.9	대방역, 대림삼거리	L=1.0, L=0.9	대림역 사거리	L=0.3, L=0.7	구로 구청
	V=20		V=24.3,V=26.5		V=22, V=27.6
							V=20.6,V=21.9

‣도로명-(적치장 입구)-(노량진로+여의대방로)-(시흥대로+도림천로)--(도림로+구로중앙로)

❍ 강서구 관내

- 잔토처리시 현장에서 매립지까지 거리별 이정표(총 운반거리: 33.1km)

현장	L=3	집하장 (강서구청)	L=1.8	가양대교남단	L=5.4	개화 I.C	L=21.7	거첨로 입 구	L=1.2	야적장
	V=20		V=22.8		V=51.7		V=51.0(적재) V=53.0(공차)
									V=20

‣ 도로명-----(화곡로)----(올림픽대로)------(매립지수송로)

- 노량진 자재적치장에서 강서구청까지 이정표(총운반거리 : 11.1km)

노량진 적치장	L=0.4	수산시장 입 구	L=3.3	양화교 지하차도	L=4.1	강서구청 사거리	L=3.3	강서 구청
	V=20		V=41.1		V=22.1
							V=22.8

‣ 도로명-(적치장 입구)---(노들로)-----(공항대로)----(화곡로)

※ 계약 후 잔토처리장의 위치 변동 사유 발생시 반드시 별도 방침 후 시행

붙임  1. 2023년 상수도공사 기본품셈단가표 보완·개정(방침) 1부

2. 2023년 상수도공사 기본품셈단가표(수정)  1부

3. 기본품셈단가표 변경사항 1부

4. 상수도공사 설계 주의사항 1부

5. 상수도공사 설계 일반 지침서 1부.  끝.