문서번호	건축기획과-5373
결재일자	2023. 3. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
이충건		정경승	전결 03/10
			代박신규
협 조
	주무관			진수희

- 서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 -

2023년 제4차 심의결과 보고

2023. 3.

주택정책실

(건축기획과)

- 서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 -

2023년 제4차 심의결과 보고

ㅇ 일 시 : 2023. 3. 8.(수) 14:00 ~

ㅇ 장 소 : 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실

ㅇ 안 건 : 3건 ( 신규3 )

□ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	비고
1	이문2동 복합청사 및 공영주차장 건립공사 (동대문구청 건축과)	동대문구 이문동 220-20 외 6필지 (2,286.53㎡)	공공업무시설, 공영주차장	- 층 수 : 지하2/지상5 - 연면적 : 6.701.62㎡ - 용적률 : 133.42%	신규
2	구산동 공공복합시설 건립공사 (은평구청 기획예산과)	은평구 구산동 199-11 외 2필지 (781.10㎡)	공공업무시설, 노유자시설	- 층 수 : 지하2/지상7 - 연면적 : 2,993.66㎡ - 용적률 : 263.56%	신규
3	구로소방서 다목적인명구조훈련장 증축공사 (구로소방서)	고척동 63-12 외 1필지 (3,306.00㎡)	소방서	ㅇ 증축규모 - 층 수 : 지상4 - 증축면적 : 178.77㎡	신규

붙임  심의 의결조서 각1부.  끝.

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 3. 8.(수)
사 업 명	동대문구 이문2동 복합청사 및 공영주차장 건립공사
신청위치	동대문구 이문동 220-20 외 6필지
의결번호	(경관)2023-4-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 배치도 남측 조경공간에 휴게벤치 설치 등 조경시설물에 대한 추가적인 계획 검토할 것 ○ 지상1층 주출입문을 회전문과 BF 고려한 여닫이문으로 검토할 것 - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 3. 8.(수)
사 업 명	은평구 구산동 공공복합시설 신축 사업
신청위치	은평구 구산동 199-11 외 2필지
의결번호	(경관)2023-4-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 횡력저항시스템을 건물골조시스템으로 적용 검토할 것(권장) ○ 전면부 입면의 돌출부 패턴을 축소 검토할 것 - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 3. 8.(수)
사 업 명	구로소방서다목적인명구조훈련장 증축공사
신청위치	구로구 고척동 63-12 외 1필지
의결번호	(경관)2023-4-3	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 정면 솔리드한 면의 외장 색을 밝은색으로 검토할 것 ○ 기초하부에 배치된 인발 파일의 주두가 기초판의 하부주근 상부에 배치되도록 상세를 수정할 것 - 끝 -

서울특별시 건축위원회