아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	중대재해 예방을 위한 사고사례 공유(2023.3.4.~3.12.)

1. **********************************

2. '23.03.04.~ 03.12.간 중대재해처벌법 적용대상 사업장에서 일어난 주요 사고사례(깔림, 떨어짐, 화상 등 3건)를 붙임과 같이 공유하오니,

3. 우리시 중대재해처벌법 적용 대상 유사 사업장에서는 사고유형별 안전수칙 철저 준수는 물론 사고사례를 모든 사업장 근로자 1인까지 전파하여 사고에 대한 경각심을 갖도록 해 주시기 바랍니다.

※ 근로자들의 가독성을 높이기 위하여 사고사례를 카드뉴스 형태로 배포하오니 근로자 게시판 등에 게시 및 전 근로자에 배포조치

가. (떨어짐 사고) 인력(중력)에 의하여 건축물, 구조물, 가설물, 수목, 고소작업대, 사다리 등의 높은 장소에서 추락

1) 작업발판 사전 점검 및 불량품 교체

2) 안전통로 확보 및 사용상태 확인

3) 비계 및 작업 발판의 구조와 설치상태 수시 점검

4) 추락 방호망 설치 및 안전모 착용

5) 안전대 착용(안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 안전난간 설치)

6) 작업계획 단계에서 위험성평가 실시 및 작업 전 안전미팅(TBM) 실시 등

7) 고소작업대 사용시 낙하, 추락, 전도 등의 위험요소를 예방할 수 있는 대책, 운행 경로, 작업 방법 등이 포함된 작업계획서를 반드시 작성

8) 고소작업대의 이동이나 전도(전복) 방지 위해 아웃트리거를 최대한 확장하고 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 도시기반시설본부, 상수도사업본부, 한강사업본부, 물재생센터, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 공원여가센터 등

나. (깔림 사고) 기대어져 있거나 세워져 있는 물체 등이 쓰러져 깔린 경우 및 지게차

크레인 등의 건설기계 등이 운행 또는 작업 중 뒤집어진 경우를 말함

1) 지게차 사용 전 전조등, 후미등 및 브레이크 램프 정상적 작동여부 확인

2) 지게차 화물하역 시 허용할 수 있는 무게로 적재

3) 차량계 하역 운반기계 사용에 따른 작업계획서 작성 및 준수

4) 화물이 운전자의 시야를 방해하지 않도록 유의

5) 크레인 작업 반경내 작업자 접근 통제 및 작업자 머리 위로 크레인 작동 금지

6) 개인보호구(안전모 등) 착용

7) 물체가 쓰러지는 것을 방지하기 위해 고정장치 설치

※ 市 유사 사업장 : 공원여가센터, 한강사업본부, 도로사업소, 체육시설관리사업소, 도시기반시설본부품질시험소 등

다. 화상 사고

1) 고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업의 경우 방열복 등 적합한 보호구 착용

2) 작업 전 안전점검회의(TBM) 실시로 작업 공정에 대한 위험성평가 결과 공유

3) 작업에 의한 비산 및 유출의 우려가 있는 경우 작업 전 접근한계거리를 설정

4) 작업 전 작업지휘자를 배치하고, 작업자의 보호구 상태 ‧ 작업환경 확인 및 감독

5) 고열 작업 공정이 있는 사업장의 경우, 화상 응급처치를 할 수 있는 용품을 구비

※ 市 유사 사업장 : 상수도사업본부, 도로사업소, 한강사업본부, 중랑물재생센터, 품질시험소, 보건환경연구원 등

*******************.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-172, 서사01-43, 서상수1-37, 서울시출연기관, 서울시투자기관, 서울특별시의회의장(의 정 담 당 관)
주무관	정인선		중대산업재해예방팀장	장수천		중대재해예방과장	03/13
김경원
협조자
시행	중대재해예방과-5044	(	2023. 3. 13.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 10층(중대재해예방과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8221	/전송	02-2133-0766	/	jis0906@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)