문서번호	기반시설과-1561
결재일자	2023. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기반시설과장
송재우	03/15
	이병철

2023. 한강공원 물놀이형 수경시설 수질관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3.

기반시설과

2023. 한강공원 물놀이형 수경시설 수질관리 계획

한강공원 내 물놀이형 수경시설의 수질을 먹는물 수준으로 관리하여 이용시민들에게 위생적이고 쾌적한 공원이용환경을 제공하고자 함.

□ 추진개요

○ 근    거

-「물환경보전법」제61조의2(물놀이형 수경시설의 신고 및 관리)

-「물환경보전법 시행규칙」제89조의3(물놀이형 수경시설의 수질·관리기준)

○ 물놀이형 수경시설 현황(신고대상)

구 분	피아노물길	물빛광장
종 류	실개천형	바닥분수
설 치 일	2010.5.31.	2010.5.31.
사용용수	지 하 수	지 하 수
저류조 용량(㎡)	144	509
소독방법	고체염소 투여	고체염소 투여

○ 물놀이형 수경시설 수질기준(물환경보전법 시행규칙 제89조의3)

- 측정항목별 수질기준

검사항목	수소이온농도	탁 도	대장균	유리잔류염소
수질기준	5.8~8.6pH	4NTU이하	200(개체수/100mL) 미만	0.4~4.0mg/L

- 검사방법 : 먹는물 수질검사기관 또는 수질오염물질 측정대행업자에게 수질검사 의뢰하여,「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 환경오염공정시험기준에 따라 검사

- 검사주기 : 시설 운영기간 동안 15일 마다 1회 이상 검사

□ 추진계획

○ 검사대상

구 분	여의도		뚝 섬	난 지
	피아노물길	물빛광장	음악분수	거울분수
시설종류	물놀이형	물놀이형	경관형	경관형
사용용수	지하수	지하수	상수	상수

※ 뚝섬 음악분수 및 난지 거울분수는 경관형 수경시설이나 시민편의를 위하여 물놀이형 수경시설에 준하여 수질관리

○ 검사기간 : 분수 가동기간 중 계속

- 여의도 피아노물길·물빛광장 : 4월 ~ 10월

- 뚝섬 음악분수·난지 거울분수 : 5월 ~ 10월

○ 검사방법

- 정기검사 : 먹는물 수질검사기관에 검사 의뢰

·검사의뢰 근거 :「물환경보전법 시행규칙」에 따라 먹는물 수질검사기관에 의뢰하여 검사실시

- 자체검사 : 자체보유 검사장비로 기반시설과에서 직접 검사 실시

※ 검사항목 : 수소이온농도, 탁도, 유리잔류염소 등 3항목

○ 검사주기

구 분	여의도		뚝 섬	난 지
	피아노물길	물빛광장	음악분수	거울분수
정기검사	****	****	*****	*****
자체검사	****	****	****	****

※ 물놀이형 수경시설 : *************************

※ 경관형 수경시설 : ***************************

□ 소요예산

○ 산출기초 : *****************************

○ 지출방법 : ************************

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  물놀이형 수경시설의 수질 기준 및 관리 기준 1부.  끝.