아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변] 산업용 3D 프린터 구매 입찰공고 규격서 사양 미달 제품 납품 건 관련 민원회신

안녕하십니까?

귀하께서 제기하신 민원에 대하여 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

귀하의 민원 내용은 '산업용 3D 프린터 구매와 관련한 사양 미달장비 납품 및 검수'관련 내용으로 이해됩니다.

민원내용과 같이 ‘산업용 3D프린터’ 구매와 관련하여 서울시에서는 ‘개봉 메이커스페이스 산업용3D프린터 구매’ 계약건에 따라 구매 및 납품절차를 진행한 바 있습니다.

물품 납품검수와 관련하여 정해진 절차에 따라 구매규격서를 바탕으로 외부 전문기관의 검수위원을 통한 검수 진행하였으며, 민원제기 사항에 대하여 아래와 같이 검토의견을 알려드립니다.

1. 최대 제작 크기 관련

○ 민원사항

- 당사에서 확인한 “산업용 FDM 방식 대형 3D 프린터” 에 대해 개찰결과 1순위 업체가 납품 예정인 중국 CreatBot社 의 장비(모델명 F1000)는 1순위 업체가 제출한 규격대비표(본 문서에 유첨함) 내용중 “B. 세부 사양”의 “11. 최대 제작크기” 에 기재된 1000 x 1000 x 1000mm (x, y, z축) 부분과 제조사 홈페이지(www.creatbot.com/en/creatbot-f1000.html) 의 Build Volume 항목에 기재된 아래의 내용과 상이함

* Dual Extrusion: 940*1000*1000 mm

- 즉, x축 제작크기가 940mm 인 바, 입찰공고 규격서의 “B. 세부사양” “1. 주장비”의 “최대 제작크기”에 명시된 “1,000 x 600 x 600 mm 이상 (각 X, Y, Z축 순서)”의 X축 크기인 1000mm에 미달함

- 입찰 규격서에 명시된 아래의 특징에 부합하기 위해서는 모델 재료와 서포트 재료(수용성)를 별도로 압출하도록 각각의 노즐(Dual Nozzle)이 반드시 필요한 바, 이를 감안시 최대 제작크기의 검증은 당연히 Dual Nozzle 사용시의 제작크기로 판정되어야 하므로 1순위 업체의 납품장비는 명백하고 치명적인 부적합 사항에 해당함

○ 검토의견

- 입찰 규격서(구매규격서)의 “A. 특징”에 “모델 재료(주재료)와 서포트 재료를 각각 용융압출하는 2개의 head를 장착”해야 한다고 명시되어 있으며, 납품물품은 이 특징을 갖추고 있음

- 또한, 동문서 “B. 세부사향(동등규격 이상)” 중 “최대 제작크기”는 “1,000 x 600 x 600 mm 이상 (각 X, Y, Z축 순서)”로 명시되어 있음

- 납품물품의 경우 Single extrusion 조건에서 1,000 x 1,000 x 1,000mm, Dual extrusion 조건에서 940 x 1,000 x 1,000 mm의 최대 제작크기 사양을 갖추고 있음

- FDM 장비에서 Z축의 경우 명확히 높이를 의미하지만, X축과 Y축은 조형면적의 가로-세로, 혹은 세로-가로로 사용자가 임의로 정의내릴 수 있기 때문에 XY 크기 사양에 있어 XY 순서는 실질적인 사용 성능 측면에서 차이가 없음

- 제기된 민원내용은 납품물품이 Dual Extrusion 조건에서 940 x 1,000 x 1,000mm(XYZ)의 사양을 갖추고 있어 X축 요구사양에 미달한다는 내용이나, 적층 형상을 Z축을 중심으로 90도 회전할 경우 납품물품의 사양은 Dual extrusion 조건하에서 1,000 x 940 x 1,000 mm의 사양을 갖추고 있어 요구사양인 1000 x 600 x 600 mm 이상을 갖추고 있음. 따라서, 납품장비는 최대제작크기 사양을 만족하는 것으로 판단됨

2. 수용성 서포트 관련

○ 민원사항

- A. 특징

4) 물에 녹는 수용성 서포트 재료를 사용함으로써 작업자가 번거로운 수작업 없이도 서포트를 자동으로 제거할 수 있어야 함

○ 자문 검토의견

- 납품물품은 수용성 서포트인 PVA 필라멘트를 사용할 수 있는 노즐 조건 및 베드 조건을 갖추고 있으며, PVA 필라멘트가 함께 납품된 것을 확인하였음

3. 제작물 치수정확도 관련

○ 민원사항

- 규격서의 “B. 세부사양” “1. 주장비”의 “제작물 치수정확도” 부분에 명기된 아래 항목의 검수를 위한 세부 검수방법은 무엇인지 명확히 답변해 주시기 바람

* ±0.254 mm 또는 ±0.002 mm/mm 중에서 큰쪽

○ 검토의견

- 입찰 규격서상의 치수정확도는 FDM 3D프린터에서 압출 치수 재현성과 이송기구의 정밀도에 의해 결정되는 치수정밀도(mm)와 열적 변형을 나타내는 단위 길이당 변형률 (mm/mm)를 포함한 개념을 명시한 것으로 보임.

- 이를 확인하기 위해 전체 조형면의 네모서리와 중심부에서 일정 크기의 조형물을 제작하고, 각 파트의 치수를 버니어켈리퍼스로 측정하여 해당 사양을 만족함을 확인하였음

상기와 같이 민원사항에 따른 검토의견 알려드리오니, 민원사항 확인에 참고하여 주시기 바랍니다.

귀하의 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.  끝.

주무관	김동규		제조산업앵커팀장	강동훈		뷰티패션산업과장	03/16
권소현
협조자
시행	뷰티패션산업과-3265	(	2023. 3. 16.	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 시티스퀘어 18층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8769	/전송	02-768-8965	/	kim0122@seoul.go.kr	/	부분공개(7)