문서번호	에스플렉스센터운영과-2184
결재일자	2023. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
전성민		03/22
		서재호
협 조

도급사업 작업장 유해위험요인 정비 계획

도급사업 작업장 유해위험요인 정비 계획

2023. 3.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

도급사업 작업장 유해위험요인 정비 계획

도급사업 안전보건협의체 회의결과(2월) 도출된 작업장 위험요인을 정비하여 산업재해를 예방하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 2월 도급사업 안전보건협의체 회의결과(에스플렉스센터운영과-1865호,’23.3.10.)

□ 작업장 위험요인 현황

ㅇ 지하7층 간이정화조 PIT 사다리

- 사다리 폭(약0.9m)이 넓어 사용이 불편하고 불안전한 동작을 유발하여 위험성 있음

- 지상 손잡이가 없어 오르내리는 과정에서 사고위험 상존

위치도(지하7층 간이정화조)	현장사진(지하1층 택배보관소)
정화조 PIT층

ㅇ 시너지움 4층 항온항습기실 다량의 노출 배관

- 지면으로 노출된 다수의 배관이 작업통상의 장애물 역할을 하여 전도 위험 있음

- 작업 또는 이동 과정에서 노출배관을 밟을 수 있어 배관 안정성에도 불리

위치도(시너지움 4층 항온항습기실)	현장사진(시너지움 4층 항온항습기실)
항온항습기실

ㅇ 지하1층 주차장 출입구(집하장 방향) 계단턱

- 지하1층 집하장으로의 쓰레기 운반 경로에 계단턱이 있어 작업효율이 떨어지고, 작업자의 전도 및 낙상사고 우려가 있음(2개소)

위치도(지하1층)	현장사진(지하1층 계단턱)
쓰레기 집하장 계단턱 계단턱 엘리베이터 엘리베이터 엘리베이터

□ 정비방안

ㅇ 지하7층 정화조 PIT 사다리 개선

- 기존 사다리 철거 후 적정 폭의 사다리 및 지상 손잡이 설치

※ 신규 사다리(스테인레스, 폭0.7m*높이2.1m, 지상 손잡이 H=1.2m)

- 개구부 주변 안전난간은 정화조 악취 확산방지를 위해 미적용하고, 기존 덮개 개폐방식만 경첩식으로 개선

ㅇ 항온항습기실 안전발판 및 경사로 설치

- 항온항습기실 안전발판 설치 : 1개소, 아연도각파이프/망, 4.2m*0.67m*0.33m)

- 지하1층 경사로 : 2개소, 스테인레스, 2m*0.5m*0.1m)

□ 행정사항

ㅇ 도급사업 작업장 위험요인 정비

ㅇ **************************

붙임  1) 산출기초조사서 및 견적서 1부.
2) 위험요인 개선 안전시설 개략도면 1부. 끝.