문서번호	에스플렉스센터운영과-2200
결재일자	2023. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
전성민		03/22
		서재호
협 조

스마티움 엘리베이터홀 파손유리 정비계획

스마티움 엘리베이터홀 파손유리 정비계획

2023. 3.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

스마티움 엘리베이터홀 파손유리 정비계획

스마티움 엘리베이터홀 유리마감재 일부가 파손되어 안전사고를 예방을 위해 이를 정비하고자 함

□ 현황 및 문제점

ㅇ 스마티움 엘리베이터홀 유리마감재 파손구간 ‘5개소’ 발생

- *********************************************

- ********************************************

***************	**************
*	*

ㅇ 유리 균열이 발생한 단면으로 인해 손이 베일 우려가 있음

□ 정비방안

ㅇ 파손된 ‘일반유리(5T)’를 백페인트글라스 강화유리(5T)로 교체

※ 강화유리 : 고열에 의한 특수 열처리로 기계적 강도를 향상시킨 특수유리로 일반 유리에 비해 강도가 3~5배(휨강도 20배). 깨지더라도 조각이 모나지 않게 콩알 모양으로 부서짐. 일반유리와 외관은 같고, 내충격ㆍ내압강도ㆍ휨성이 크고, 내열성도 우수ㆍ급격한 온도에도 견디며 파편에 의한 부상이 거의 없어 안전성이 있음. [네이버 지식백과]

□ 행정사항

ㅇ 스마티움 엘리베이터홀(5개소) 파손유리 교체

ㅇ **************************

붙임  1) 산출기초조사서 및 견적서 1부.
2) 유리마감재 파손부위 위치 및 사진 1부. 끝.