문서번호	자원순환과-5609
결재일자	2023. 3. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설관리팀장	자원순환과장
정수형		조명환	03/24
			최철웅
협조

마포자원회수시설

환경상 영향조사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
폐기물처리시설 설치촉 및 주변지역지원 등에 관한 법률	마포주민지원협의체	전문연구기관 선정 및 용역결과	용역결과 공고 및 열람	약1.6억원

2023. 3.

기후환경본부

(자원순환과)

마포자원회수시설 환경상 영향조사 결과보고

전문연구기관에서 마포자원회수시설이 주변지역 환경에 미치는 영향을 조사한 결과 및 공고 계획을 보고 드림

□ 용역 개요

ㅇ 건    명 : 마포자원회수시설 환경상 영향조사 용역

ㅇ 용역기간 : 2021.12.23. ~ 2023. 2.28.

ㅇ 계약금액 : 154,974천원

ㅇ 용 역 사 : (주)산업공해연구소

ㅇ 용역내용

- 마포자원회수시설 및 주변지역 환경 현황 조사

- 환경영향 분석 및 평가

- 협의체 의견수렴 및 환경영향 최소화 계획수립

ㅇ 용역기관 선정 : 마포주민지원협의체(공개경쟁)

- 용역 발주 : 한종산업개발(수탁사)

□ 환경상 영향조사 결과

마포자원회수시설은 배춢허용기준을 준수하며 주변지역에 대한 지속적인 환경관리 및 시설가동에 대한 적정성을 유지하는 것으로 판단됨

ㅇ 환경상 영향조사 항목 및 횟수기준

시설종류	조사분야	조 사 항 목	조사주기	조사횟수
소각 :시설	가. 대기	° 환경정책기본법시행령 별표의 대기환경기준항목 (8개 항목)	3년	4회
	나. 소음	° 환경정책기본법시행령 별표의 소음환경기준항목 (주,야)	3년	4회
	다. 수질	° 환경정책기본법시행령 별표의 하천수 수질환경 기준항목(9개 항목)	3년	4회

ㅇ 조사범위 : 마포자원회수시설 주변(반경 2kM 이내)

ㅇ 분야별 영향조사 결과

- 대기질

조사항목 조사지점	미세먼지 (PM-10)	초미세먼지 (PM-2.5)	오존 (O3)	이산화질소 (NO2)	일산화탄소 (CO)	아황산가스 (SO2)	납 (Pb)	벤젠
	(㎍/㎥)	(㎍/㎥)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(㎍/㎥)	(㎍/㎥)
대기환경기준	100 (24hr)	35 (24hr)	0.06 (8hr)	0.06 (24hr)	9 (8hr)	0.05 (24hr)	0.5 (연간)	5 (연간)
서울특별시 대기환경기준	100 (24hr)	35 (24hr)	0.06 (8hr)	0.06 (24hr)	9 (8hr)	0.04 (24hr)	0.5 (연간)	5 (연간)
A-1 ∼ A-10	13 ∼ 54	6 ∼ 41	0.009 ∼ 0.059	0.016 ∼ 0.047	0.32 ∼ 0.76	0.003 ∼ 0.011	불검출 ∼ 0.02	불검출 ∼ 1.984

※ 일시적으로 초미세먼지 초과 : 주변 대기오염물질 농도가 높아 영향을 받은 것으로 판단

- 수  질

조사결과 조사항목		W-1 ∼ W-2	하천수질등급
수소이온농도(pH)		7.2 ∼ 7.4	Ia
생물화학적 산소요구량(BOD)	(㎎/L)	1.9 ∼ 7.4	Ib ∼ IV
화학적 산소요구량(COD)	(㎎/L)	3.6 ∼ 6.1	Ib ∼ Ⅲ
총유기탄소량(TOC)	(㎎/L)	2.8 ∼ 4.8	Ib ∼ Ⅲ
부유물질(SS)	(㎎/L)	1 ~ 26.8	Ia ~ IV
용존산소량(DO)	(㎎/L)	8.4 ∼ 10.1	Ia
총인(T-P)	(㎎/L)	0.008 ∼ 0.118	Ia ~ Ⅲ
총대장균군 (총대장균군수/100 mL)		240 ∼ 1300	Ia ∼ Ⅲ
분원성대장균군 (분원성대장균군수/100 mL)		0 ∼ 130	Ia ~ Ⅲ

※ 발생하는 오·폐수는 전량 난지물쟁센터 유입 처리로 직접적인 영향은 미미할 것으로 판단

- 소  음

측정횟수 지점번호		조사결과 (dB(A))	환경기준
N - 1 (노을공원입구)	주간	51.0 ~ 59.7	도로변지역 “가” 및 “나”지역 주간 : 65 dB(A) 야간 : 55 dB(A)
	야간	46.7 ~ 49.5
N - 2 (마포자원회수시설 정문 주변)	주간	50.8 ~ 57.7
	야간	44.9 ~ 48.6
N - 3 (하늘공원 입구)	주간	50.7 ~ 58.9
	야간	46.5 ~ 48.3
N - 4 (난지천 공원 주차장 입구)	주간	51.9 ~ 59.3
	야간	46.4 ~ 49.4

※ 환경기준 만족, 강변북로 및 내부순환도로를 통행하는 차량이 도로소음에 영향을 미침

- 토  양                                       (단위 : ㎎/㎏)

조사결과 분석항목	S-1 ∼ S-18	조사결과 분석항목	S-1 ∼ S-18
Cd	불검출 ~ 6.17	CN	불검출
Cu	11.2 ~ 68.4	페놀	불검출
As	1.74 ~ 81.7	벤젠	불검출
Hg	0.01 ~ 2.91	톨루엔	불검출
Pb	9.6 ~ 1150.3	에틸벤젠	불검출
Cr6+	불검출	크실렌	불검출 ~ 0.3
Zn	39.0 ~ 283.6	TPH	불검출 ~ 261
Ni	7.1 ~ 98.4	TCE	불검출 ~ 0.2
F	75 ~ 395	PCE	불검출
유기인	불검출	벤조(a)피렌	불검출 ~ 0.017
PCB	불검출	1,2-디클로로에탄	불검출

※ 카드뮴, 비소, 납 항목을 제외한 모두 환경기준 만족, 과거 고물상 인접 지역을 채취지점으로 선정하여 초과

- 대기질 모델링(용역보고 참조)

현재 농도에 비해 현저히 낮은 수준의 가중농도로 예측됨

□ 행정사항

ㅇ 마포자원회수시설 환경상 영향조사 공고·공람

- 공 고 : 시보 및 홈페이지

- 공 람 : 30일 이상 열람(장소: 마포자원회수시설, 자원순환과)

붙임 : 마포자원회수시설 환경상 영향조사 결과 공고·공람(안) 1부.