문서번호	기전과-3044
결재일자	2023. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
차승현		김병용	03/29
			이경우
협조	주무관		김흥식
	주무관		이영준

표지1

2023년 쿨링로드 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3.

강서도로사업소

기전과

2023년 쿨링로드 운영계획

여름철 폭염 대비 및 미세먼지 저감대책의 일환으로 설치된 쿨링로드 시스템의 효율적인 운영에 대한 계획을 보고드림

Ⅰ		추진근거

□ 서울시 도로관리과-3248(2021. 2. 25.)

ㅇ 쿨링로드 운영기준 검토

Ⅱ		시설개요

□ 설치목적

ㅇ 미세먼지 비산방지, 열섬현상 완화 및 도로환경 개선

ㅇ 재난수준 폭염이 일상화 됨에 따라 시민의 안전과 기후환경에 대응

□ 쿨링로드 시스템: 표지병 측면 노즐을 이용 노면에 물 분사

도로표지병 물 분사 현황

< 쿨링로드 시스템 개념도 >

Ⅲ		설치 및 추진현황

□ 설치현황

ㅇ 2020. 10. : 증미역 / 발산역

ㅇ 2021. 09. : 등촌역 / 마곡중앙로

□ 설치장소

설치 년도	사업명	위치	비고
'20	증미역	강서구 양천로560 일대	유출지하수 이용
	발산역	강서구 공항대로 267 일대	재이용수 이용
'21	등촌역	서울 강서구 등촌동 608-1 일대	유출지하수 이용
	마곡중앙로	서울 강서구 마곡동 761-5 일대	재이용수 이용

□ 위치도

증미역	발산역	등촌역	마곡중앙로

Ⅳ		운영기준

□ 운영기간: 4. 1. ~ 10. 31. (7개월간)

기간	평시	특보 발령시(초미 세먼지, 폭염)
4. 1.~5. 31. (조건부 운영)	미운영	일 최대 3회 운영 (120분 간격, 5분간 분사)
6. 1.~9. 30. (조건부 확대 운영)	일 3회 운영 (120분 간격, 5분간 분사)	일 최대 5회 운영 (90분 간격, 5분간 분사)
10. 1.~10. 31. (조건부 운영)	미운영	일 최대 3회 운영 (120분 간격, 5분간 분사)

※(초)미세먼지 특보 발령확인: 에어코리아(http://www.airkorea.or.kr)

※ 폭염특보 발령확인; 기상청 날씨누리(http://www.weather.go.kr)

※ 참고사항 : (초)미세먼지 및 폭염 특보 발령기준

구 분		발 령 기 준
미세먼지 (PM-10)	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-10 시간당 평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때
	경 보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-10 시간당 평균농도가 300㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때
초미세먼지 (PM-2.5)	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-2.5 시간당 평균농도가 75㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때
	경 보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-2.5 시간당 평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때
폭염특보	주의보	일 최고기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
	경 보	일 최고기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때

□ 운영중지 조건

ㅇ강우 시(0.5mm/hr 이상) 운영 중지

ㅇ운영시간(09~18시)내 최저기온 4℃ 이하 시 운영 중지

Ⅴ		행정사항

□ 쿨링로드 시스템 시설점검 및 운영.  끝.