문서번호	정수시설과-3899
결재일자	2023. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
정연준		김영준	04/05
			전종원
협 조

영등포아리수정수센터

2023년 상수도시설 집중안전점검 실행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 4

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

영등포아리수정수센터

2023년 상수도시설 집중안전점검 실행계획

소장:전종원☎3146-5601 정수시설과장 :김영준☎5670 담당 :정연준☎5679

집중안전점검을 통하여 상수도시설에 대한 안전 위해요인을 발굴·점검하여 안전사고를 예방하고 시민이 참여하는 안전문화정착에 기여하고자 함

Ⅰ		추진근거 및 대상

□ 추진근거

ㅇ 「재난 및 안전관리 기본법」제32조의3(집중안전점검 기간 운영 등)

ㅇ '23년 집중안전점검 추진방안(행정안전부 재난안전점검과-521호,'23.2.2.)

ㅇ '23년 서울시 집중안전점검 추진계획(안전총괄실 중대재해예방과-3798호,'23.2.24.)

ㅇ '23년 상수도시설 집중안전점검 실행계획(안전조사과-2594호,'23.3.9.)

□ 점검대상

ㅇ 취․정수시설 : 3개소

※ 제1종 시설물 : 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도(시특법제7조)

구 분	취수장	1정수장	2정수장	비 고
시설용량	70만톤/일	30만톤/일	30만톤/일	도․송수관로 0.6km

ㅇ 고압가스 시설(염소설비 등)

구 분	염소설비	산소시설	이산화탄소시설
시설용량(톤)	38	40	40
설비현황(대)	56	4	2
설치연도	1997	2010~2011	2010

ㅇ 펌프 및 기전설비

구 분	계	취수펌프	송수펌프	변압기
수 량	30	6	18	6

Ⅱ		추진방향

□ 기존 점검계획과 병행하여 점검 실효성 제고

ㅇ 핵심시설 위주의 점검실시

- 국가핵심기반인 취·정수장에 대하여 집중안전점검 시행

ㅇ 취·정수장 2분기 안전점검과 연계하여 중복점검 최소화

□ 점검과정에 시민·전문가 소통 협력 강화

ㅇ 분야별 전문가 집단 적극 활용

- 상수도분야 안전관리점검단(30명)

ㅇ 안전의식 제고 홍보 강화, 자율안전점검 실천운동 추진

□ 점검결과에 따른 후속조치 강화

ㅇ 점검 지적사항 신속한 조치, 위해요인 원인해소

ㅇ 집중안전점검 시스템 통한 점검결과 공개 및 이력관리

※ 2022년 상수도 시설물 분야 집중안전점검 추진실적

□ 추진개요

◦ 추진기간 : 2022. 8. 17. ~ 9. 28.

- 1차(정수센터 자체점검 8.17~8.26), 2차(외부전문가 합동점검 9.1~9.20)

3차(정수장간 교차점검 9.26~9.28)

- 점검대상 : 1,2정수장, 풍납취수장

- 점 검 자 : 생산부, 안전조사과, 영등포정수센터, 민간전문가(외부전문가,안전진단업체)

◦ 시행결과

- 지적건수 : 공동구 트레이 안전패드 미설치 등 4건

- 조치완료 : 4건

Ⅲ		세부 추진계획

	〈 추 진 개 요 〉
□ 추진기간 : 2023. 4. 17.(월) ~ 5. 31.(금) □ 추진주체 : 시설물 관리부서(본부 안전조사과, 생산관리과+정수센터 등) □ 점검대상 : 취·정수장 3개소 ㅇ 풍납취수장 및 1,2 정수장 □ 점검방법 : 민간전문가와 합동점검 실시

1. 집중안전점검 추진 체계

ㅇ 점검반 구성 ․ 운영 : 분야별 점검반 편성

					반 장 : 정수시설과장
	기계설비			전기,통신			토목,건축			가스,약품			소방,방호
	강○훈			양○현			정○준			소○춘			정○상
	정○호			전○호			박○현			김○호			홍○수
	홍○수			박○진			박○택			소○혁			정○범
	정○훈									황○재			이○희

ㅇ 점검대상 선정

- 대상선정 기준 : 환경부 선정기준에서 제시한 대상시설

․ 국가핵심기반 시설인 취․정수장 개소

※ 1분기 취·정수장 점검결과와 중복되지 않도록 점검 실시

- 추가 대상선정

․ 추진기간 중 안전신문고 신고된 안전위해사항, 주민 및 안전관련 시민단체에서 주민 점검대상 시설 신청‧점검요청 등 의견 제시한 대상에 대하여는 소관 부서에서 검토 후 점검대상 포함

ㅇ 점검방법 : 현장점검반 주관으로 합동점검 실시

- 현장점검반(생산부 생산관리과) 주관으로 각 정수센터별(정수시설과) 유관기관(부서)과 민간전문가 등이 참여하는 합동점검 실시

- 시설별 안전점검표(붙임)에 따라 점검하되 각 시설물 관리기관 담당과장이 확인

※ 합동점검(예시)

주관부서	생산부
점검대상	취수장	정수장
점검반 구성	생산관리과, 수질과, 기전설비과, 기술진단과, 아리수정수센터
외부전문가 (반드시포함)	외부 전문가(안전관리점검단 활용), 안전조사과

2. 집중안전점검의 내실화(실효성) 방안

ㅇ 상수도분야 안전관리점검단 위원 활용

- 위원 현황 : 13개 분야 30명

계	상하수도	수질	토목			건축		전기	기계	가스	안전	소방	방재
			구조	시공	토질	구조	시공
30	5	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3

ㅇ 시설별 특성에 맞도록 분야별 점검실시

- 유형별 안전점검 가이드 활용하여 점검 실시

- 육안점검 외 측정장비 등 적극 활용하고, 기존 계측기를 설치하여 관리중인 시설물은 계측기록을 사전 검토

- 점검개수는 1일(8시간 기준) 2~3개 이내로 하되, 여건에 따라 자체 조정 가능

3. 집중안전점검 후속조치 강화

ㅇ 집중안전점검 관리시스템 점검결과 입력

- 각 기관에서 담당자가 ID 및 비밀번호 발급 후 점검 결과 내용 직접 입력

- 점검결과 입력시기 : 점검 종료 후 즉시

ㅇ 추진결과 이력관리

- 집중안전점검 관리시스템을 통해 추진한 안전점검 결과, 보수‧보강 등 후속조치 이력 관리

※ 점검 및 후속절차도

점검대상 입력	➜	점검 시행	➜	결과 입력	➜	후속조치
해당 정수센터 담당자 (‘23.4.7.까지)		합동점검반 (‘23.4.17.~5.31.)		해당 정수센터 담당자 (점검 후 즉시 입력)		해당 정수센터 담당자 (점검상황에 따라 조치)

ㅇ 점검결과 후속조치

- 시정 가능한 사항은 즉시 시정조치, 보수․보강이 시급한 사항은 자체 가용 재원을 활용하여 빠른 시일(1~3개월) 내에 조치

- 추가 진단이 필요한 사항은 정밀안전진단 또는 정밀점검 실시

- 점검결과 본부 수합부서 : 주관부서 ⇒ 안전조사과

▸ 취·정수장 점검 결과 → 생산관리과(수질과, 기전설비과, 기술진단과 협조)

Ⅳ		행정사항

□ 기관장 등 현장점검 참여로 집중안전점검 동력 확보

ㅇ 중대시민재해 대상시설 기관장이 주관하여 현장 점검 실시

□ 집중안전점검 후속조치 및 점검결과 제출

ㅇ 시설별 안전점검표, 안전점검결과 내역(정수센터→생산관리과)

□ 집중안전점검 대시민 홍보

ㅇ 집중안전점검 배너, 현수막 포스터 등을 활용하여 홍보 실시

붙임 : 1. 시설별 안전점검표 1부.

2. 안전점검결과 내역 1부.  끝.