문서번호	정수과-2570
결재일자	2023. 4. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이경우		04/07
		김경진
협 조
	주무관		박남규

2023년 1/4분기 활성탄흡착지 층고 및 팽창률 조사결과 보고

2023.3.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

활성탄흡착지 층고 및 팽창률 조사결과 보고

활성탄흡착지의 안정적인 운영관리를 위하여 활성탄 층고 및 역세척시 활성탄 팽창률을 조사하고 그 결과를 보고함

1		추진 근거

2020 서울시 고도정수처리 운영매뉴얼(서울물연구원)

□ 고도정수처리공정 모니터링 및 효율분석 항목(부록-10, 95page)

- 활성탄 층고, 팽창률 조사 주기 : 분기 1회

활성탄흡착지 유지관리지침서(ISO-22000, 뚝도-I811-4)

2		활성탄흡착지 현황

시설 현황

******	*********
*****	********************************
****	***************************
**********	*************
*******	**************
******	****
*******	************
***	******
****	******
***	****

운영 현황

□ *********************************

□ *******

**	**	****	*	**	****
*****	*	*	****	*	**

□ ******************************************************************

*****	***** *******	********* *******	********* ********
********	*****	*****	*****
*********	****	****	****

3		조사 방법

조사 기간 : 3.8. ~ 3.28.

조 사 자 : *************

조사 방법

□ 활성탄 층고

- 측정방법 : 활성탄 여재 표층에서 활성탄흡착지 상부까지의 높이를 측정하여 층고 확인

- 측정지점 : 제어반 기준으로 좌면, 우면으로 구분하여 각 3개 지점에서 측정

□ 활성탄 팽창률

- 측정방법 : 대표지 6개지 선정 후 물세척(펌프 2대) 시 팽창률 측정기를 사용하여 활성탄이 팽창하는 높이를 측정

<활성탄 층고 측정 지점>	<활성탄 팽창률 측정 지점>

4		조사 결과

활성탄 층고

□ *******************************************

<활성탄흡착지 지별 층고>

활성탄 팽창률

□ 역세척시 수온은 6.3~7.7℃이었으며 평균 세척유량은 수온대별 역세척수 설정유량의 ± 5% 이내로 운영되었음

□ ***************************************************************

****	** ***	******** ******	**** *****	****** ****	******** ****	*** ***
**	***	*****	****	***	**	***
**	***	*****	****	***	**	***
**	***	*****	****	***	**	***
**	***	*****	****	***	**	***
***	***	*****	****	***	**	***
***	***	*****	****	***	**	***

5		향후 계획

수온에 변화에 따른 세척시간(시퀀스) 조정 및 적정 팽창률 운영을 위한 세척유량 보정

2/4분기 활성탄 층고 및 팽창률 조사(6월 예정).  끝.