문서번호	도로보수과-2601
결재일자	2023. 4. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
최우람		엄기영	04/17
			심형보
협조
	주무관		구준서

『안전하고 쾌적한 도로관리를 위한』

2023년 맨홀 관리 계획

2023. 4.

성동도로사업소

(도로보수과)

『안전하고 쾌적한 도로관리를 위한』

2023년 맨홀 관리 계획

도로상 맨홀정비 및 관리지침에 따라 관내 특별시도상 설치된 맨홀의 구조 안전성 및 차도 평탄성을 확보하여, 안전하고 쾌적한 도로 조성을 위한 2023년 맨홀 관리계획을 수립·시행하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 추진근거

○ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토부지침 제192호, 2021.02.19.)

○ 도로상 맨홀정비 및 관리지침 일부개정안(도로관리과, 2020.07.)

□ 관리지침 주요내용

○ 적용범위 : 도로에 설치된 모든 맨홀

○ 맨홀점검의 종류와 시기

구 분	정기점검	긴급점검	초기점검 (신설 및 교체)	정밀점검
점 검 주 체	도로관리청 / 맨홀 관리기관	도로관리청 / 맨홀 관리기관	맨홀 관리기관	맨홀 관리기관
점 검 시 기	상·하반기 각 1회	필요시	최초 1회	2년 1회 이상
점 검 범 위	외부조사		외부, 내부조사	외부, 내부조사
점 검 방 법	자체점검		자체 / 외부점검	자체 / 외부점검

※ 맨홀관리기관 : 모든점검, 도로관리청:긴급·정기점검(맨홀관리기관의 점검과 중복시 조정 가능)

○ 점검 및 보수 이력관리 : 맨홀관리시스템(서울시 포장도로관리시스템 내 구축·운영)

○ 유지관리 주체 및 책임

도로관리청(시도상 차도)	맨홀 관리기관(상수도 등)
[맨홀 높이조정 및 주변부 포장관리] - 맨홀 주변 도로포장의 유지관리 맨홀 뚜껑면과 도로 포장면이 10mm이상 차이가 발생하는 경우 도로관리청 우선 정비 (정비예산은 맨홀관리기관에 청구)	[맨홀 신설 및 기존 맨홀 유지관리 총괄] - 맨홀의 모든 유지관리 - 관리기관 자체 점검결과 정비가 필요한 맨홀은 직접정비가 원칙 (필요시 도로관리청에 정비 요청)

□ 관내 맨홀현황 및 연도별 정비현황

○ 관내 맨홀현황

(단위 : 개소)

구 분	합 계	가 스	상수도	하수도	전 기	통 신	기 타
계	******	***	*****	*****	***	*****	***

○ 연도별 불량맨홀 정비실적(2016~2022)

(단위 : 개소)

구 분	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
계	*****	***	***	***	***	***	***	**※

※ '22년 발주 공사는 계약절차 관련하여 '23년으로 명시이월하여 시행중이며,

긴급정비 필요 맨홀 37개소에 대하여 서부도로사업소에 위탁 정비 실시

Ⅱ		2023년 맨홀관리 계획

□ 추진방향

○ 상시(수시)적인 맨홀점검으로 불량맨홀 적기 정비

- (기준)정기점검(상·하반기 1회) ⇒ (개선) 상시 순찰 점검으로 강화(연중)

○ 신속한 불량맨홀 정비로 도로평탄성 및 안전사고 예방

□ 맨홀점검계획

○ 총 점검대상 : 맨홀 ********

- 맨홀단차 및 진동·소음, 주변포장 파손 등 정비가 필요한 불량맨홀 조사

- 상시점검 : 평시 순찰 및 해빙기,우기, 겨울철 대비 등 상시 점검 시행

구 분	점 검 내 용
맨홀 외부	육안 및 측정기구 활용점검 - 맨홀 뚜껑(균열, 단차, 덜컹거림 등) - 맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차 등)

○ 점검방법 : 맨홀 상시점검반 운영

- (맨홀점검기준)정기점검(상·하반기 1회)→(개선)상시점검(매일 순찰)으로 강화

- 기 편성된 도로순찰반(순찰조 및 순찰노선)을 활용하여 도로순찰시 맨홀 상시점검 병행 실시 [2023년 도로순찰 계획, 도로보수과-27282(2022.12.19)]

- 맨홀 상시 점검(순찰)반 운영   ☞ 세부편성은 붙임1 ‘2023년 도로순찰계획’ 참조

구 분	담당구 및 노선별 점검(순찰)	직영보수반 점검(순찰)
순 찰 구 간	관할도로 전 노선(55개 노선)	관할도로 전 노선(55개 노선)
순 찰 주 기	주 5회(요일별 3인 1조, 9명 운영)	매일(2개반, 9명 운영)
순 찰 방 법	요일별 도로순찰노선에 대해 담당조 도로순찰과 병행 순찰 - 1순위 노선(8개) : 일 1회 - 2순위 노선(20개): 주 3회(월·수·금) - 3순위 노선(27개): 주 2회(화·목)	당일 작업계획 노선과 연계 순찰

○ 점검결과 조치 : 적출된 불량맨홀('라' 등급) 및 민원사항 최우선 정비

[등급기준별 조치](가등급)  이상 없음(단차 5mm 미만) / (나등급) 기능 양호

(다등급) 기능저하로 관찰과 조치(단차 5mm 이상 10mm 미만)

(라등급) 조속한 조치(단차 10mm 이상)

※ 세부 등급 평가기준은 [붙임4] 도로상 맨홀정비 관리지침 <부록3> 참조

- 맨홀구체 및 뚜껑파손은 맨홀관리기관에 조치 요청 후 협의하여 추진

- 10mm이상 맨홀단차 및 높이조정부 파손은 위험 우선순위를 판단하여 우리 사업소 맨홀 연간단가 공사로 순차적 정비

- 기타 경미한 사항은 추적관찰 및 직영반에서 임시보수 시행

○ 맨홀관리기관(상수도 등)은 자체 점검계획에 의거 맨홀 점검실시

□ 불량맨홀 정비 계획

구 분	'22년 발주 명시이월분	'23년 발주공사
공 사 명	2022년 포장도로 불량맨홀정비공사	2023년 포장도로 맨홀 평탄성 개선공사
공사기간	2022. 10. 27 ~ 2023. 9. 30	2023. 4. 10 ~ 2023. 12. 31
공사금액	588,000천원	1,088,100천원
공사규모	총 277개소	총 586개소

○ 정비기준     ☞ 붙임3 ‘도로상 맨홀정비 및 관리지침(서울시)’ 참조

- 맨홀정비공사는 외부손상시 정비사항을 말함

- 도로관리청 자체 점검결과 정비가 필요한 불량맨홀은 도로관리청이 주관하여 정비

· 정비대상에 대해 맨홀관리기관과 사전협의 실시

· 맨홀뚜껑 등 교체가 필요할 경우 맨홀관리기관에서 자재지급

· 맨홀정비비용은 맨홀관리기관이 부담(선정비·후징수)

- 맨홀관리기관 자체 점검에 따른 맨홀정비는 맨홀관리기관에서 직접정비가 원칙

· 필요시 도로관리청에 정비 요청(한정된 예산으로 도로관리청과 사전협의 필요)

○ 정비대상 우선순위(예산범위내)

① 사업소 자체 점검(순찰) 중 적출한 '라'등급 불량맨홀 및 긴급민원 발생 맨홀

② 맨홀외부상태 조사평가 용역 결과 '라'등급 중 20㎜ 이상 단차 맨홀('E'등급)

③ 관내 포장정비 구간내 불량맨홀(평탄성확보를 위해 포장정비공사 후 정비)

④ 맨홀외부상태 조사평가 용역 결과 '라'등급 중 10㎜ 이상 ~ 20㎜ 미만 단차 맨홀('D'등급)

⑤ 맨홀관리기관에서 정비요청한 '라' 등급 불량맨홀(맨홀관리기관 직접정비 유도)

○ 불량맨홀 정비공사 품질 및 공사장 안전관리

- 시공품질 및 안전관리 준수 관리감독 강화(건설사업관리자 투입)

- 산업안전보건비 반영 및 전문기관 건설산업재해 예방지도 교육 실시

- 매일 공사전 안전장구 착용 및 안전교육 실시

-‘보행중·작업중 휴대전화 금지’등 도로작업자 안전수칙 숙지 및 준수

Ⅲ		행정사항

□ 유관기관 안내

○ 맨홀관리기관에‘2023년 맨홀관리 계획’통보

- 맨홀 유지관리의 책임자인 맨홀관리기관에 맨홀점검 및 정비 철저 요청

- 정비예산이 한정됨에 따라 맨홀관리기관에서 직접 정비토록 독려

※ 맨홀관리기관에 불량맨홀(라’등급) 정비 요청시 맨홀점검조사표(정기,정밀점검) 첨부

- 가스맨홀은 관리기관의 직접관리 요청으로 '라'등급 맨홀 '(주)예스코'에 인계

○ 맨홀관리기관 자체 점검(정기,초기,정밀) 철저 요청

- 도로상 맨홀정비 및 관리지침(서울특별시)에 의거 맨홀점검 실시

- 맨홀점검 및 정비내용 전산입력 독려 : 서울시 포장도로관리시스템(맨홀분야)

□ 향후일정

○ 2023. 4. ~ 10. : 맨홀 점검(상시순찰)

○ 2023. 4. ~ 11. : 관내 불량맨홀정비

- 점검(순찰) 중 적출한 “라” 등급 불량맨홀 및 긴급민원 최우선 정비

○ 2023. 12. ~    : 공사 준공 및 맨홀정비비(맨홀관리기관) 부과

붙임  1. 2023년 도로순찰 계획 1부.

2. 2023년 맨홀관리기관 맨홀점검계획 1부.

3. 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토교통부) 1부.

4. 도로상 맨홀정비 및 관리지침(서울특별시) 1부.  끝.