문서번호	수변감성도시과-5396
결재일자	2023. 4. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
실무사무관	토양지하수팀장	수변감성도시과장		물순환안전국장
최수길	김종희	박홍봉		04/20
				권완택
협 조

2023년 유출지하수 활용

급수전 설치 사업 추진 계획

2023. 4.

물순환안전국

【수변감성도시과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2023년 유출지하수 활용

급수전 설치 사업 추진 계획

대체 가용수자원인 유출지하수를 활용한 급수전을 개선·확대하기 위해 실시하는 사업의 추진계획을 보고 드림.

1		유출지하수 이용현황

□ 유출지하수 발생 및 이용현황

유출지하수  :  지하철 및 터널, 대형 건물 등의 지하공간에 구조물 건설시 지하수위 이하로 시공하는 경우 유출되는 지하수

❍ 발 생 량 : 214,052톤/일

❍ 이용현황 : 발생량 21.4만톤 中 13.7만톤 활용(64.4%)   ('22년, 톤/일)

구분	계	하 천 유지용수	도로 물청소	조경용수	수경시설 인공함양	건물용수	기 타
이용량	137,793 (100%)	120,745 (87.6%)	216 (0.2%)	742 (0.5%)	8,350 (6.1%)	2,801 (2.0%)	4,939 (3.6%)

<하천유지용수>	<도로물청소>	<조경용수>

⇒ 유출지하수 이용현황 중 도로물청소 이용량이 가장 낮음(0.2%)

□ 도로물청소 현황

❍ 차량 188대, 도로물청소구간 1946㎞, 급수량 1122톤/일

❍ 급수현황

- 유출지하수 급수전 : 216톤/일(19%), 상수도급수전 : 906톤/일(81%)

⇒ '22년 도로 물청소 상수도 사용량 : 330,502톤/년 (요금 829,704천원/년)

효과

유출지하수 활용 증대를 위하여 도로물청소시 상수도 대신 유출지하수로 대체 필요

2		유출지하수 활용 급수전 이용실태

□ 유출지하수 급수전 설치 현황 - ****

구 분 합계(개소)	지하철	공동구(통신․전력)	기타(건축물 등)	비고
** ******	** *****	* *****	* *****

□ 유출지하수 급수전 이용실태

구분 합계(개소)	사용중 (42%)		미사용 (58%)
	시설양호	시설노후	교통방해	고장	유량부족
** ******	* *****	** *****	** *****	** *****	* ****

❍ 급수전 편중설치 → 일부 자치구에서만 사용

- 설치된 유출지하수 급수전이 지하철 역사 등 도심지 대로변에 편중

- 일부 자치구의 경우(도봉구 등 7개구) 급수전이 설치되어 있지 않음

❍ 급수전 사용 불편 → 이용 저조 (대부분 상수도 사용)

- 도로청소차 급수시 도로정차로 인한 교통흐름 방해

※ 종로구 4개소(독립문역, 동대문역, 종로3가역, 동묘역) 中 사용없음

- 유출지하수 집수정 하수관로 배수펌프 작동 후 급수시 유량부족으로 급수시간 지연 (상수도 10분, 유출지하수 10~30분)

교통방해	수동조작으로 사용불편	급수전 도심 편중

3		유출지하수 활용 급수전 개선 계획

□ 개선방향

급수전의 이용성 향상하고 시전역 급수전 설치 등 사용 확대

❍ 서울시 전역에 수용를 고려하여 공급시설 설치 확대

- '27년까지 100개소 설치 및 자치구별 2개소 이상 확보

- 25개 자치구 중 급수전 설치가 안되어 있는 7개 자치구(동대문구, 중랑구, 도봉구, 서대문구, 마포구, 양천구 서초구)에 대하여 우선 신규 설치 추진

❍ 급수전 이용 불편 개선

- 교통흐름 방해 급수전에 대하여 위치이동 개량 추진

- 지상 조작반 개량 (자동제어를 활용하여 수위 파악 및 펌프 작동 조작)

4		'23년도 유출지하수 활용 급수전 설치 추진

□ 사업 개요

중구 퇴계로2가 - 신설

❍ 설치계획

- 지하수 유출량 : 100 ㎥/일

- 펌프시설, 제어반 신설 등

❍ 총사업비

(단위 : 백만원)

구 분 합계	공사비	감리비	시설부대비	비고
***	***	**	*

중구 동대문역사문화공원 DDP - 개량

❍ 설치계획

- 지하수 유출량 : 2,300 ㎥/일

- 펌프시설, 제어반 개량 등

❍ 총사업비

(단위 : 백만원)

구 분 합계	공사비	감리비	시설부대비	비고
**	**	*	*

□ 유출지하수 활용 시범사업 경제성 분석

❍ 유출지하수 활용 급수전 경제성 검토

이용계획 사업대상	사용량 (㎥/년)	공사비 (백만원)	비용분석 (백만원/년)			수지회복
			상수도 사용	유출지하수 사용	절감비용
중구 퇴계로2가	******	***	****	****	****	***
중구 DDP		***

- 사용량 : '22년도 구별 도로물청소 용수 사용량

- 상수도 사용시 비용 : ******** (상수도요금+하수도요금+물이용부담금 적용)

- 유출지하수 사용시 비용 : ****** (하수도요금 적용)

- 절감비용 : 상수도사용시 비용 - 유출지하수 사용시 비용

- 수지회복 : 공사비용 / 절감비용

□ 예산집행계획

❍ 예산현황

- 사 업 비 : *******************

- 예산과목 : 물순환안전국, 물순환안전국 수변감성도시과, 물환경관리, 지하수및토양오염관리, 유출지하수활용을위한인프라구축, 자치단체자본보조

❍ 예산집행

- 건 명 : 유출지하수 활용 급수전 설치사업 자치단체 자본보조금 교부

- 방 법 : 자치구(중구) 보조금 계좌로 입금

- 교부금액 : ************

5		향후계획

❍ 유출지하수 활용급수전 설계(서울시)         : '23. 4.

❍ 자치구 자본보조금 교부 및 공사발주       : '23. 5.

❍ 공사준공                                 : '23.12.

붙임 : 1. 유출지하수 활용 급수전 설치 대상지 현황 1부.

2. 유출지하수 활용 급수전 현황 1부.  끝.