문서번호	자원순환과-7566
결재일자	2023. 4. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설관리팀장	자원순환과장
김은영	조명환	04/24
		최철웅

2022년도 자원회수시설 운영현황 최종 보고

2023. 4.

기후환경본부

(자원순환과)

2022년도 자원회수시설 운영현황 최종보고

2022년도 4개 자원회수시설의 운영현황 및 운영수지 등 통계자료를 분석하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		시설 운영개요

□ 시설 운영현황

시설명	시설용량 (톤/일)	소각량 (톤/일)	처리량(톤)		가동일수	가동률(%)
			반입량	소각량
계	*****	*****	*******	*******	*****	****
양 천	***	***	*******	*******	***	****
노 원	***	***	*******	*******	***	****
강 남	***	***	*******	*******	***	****
마 포	***	***	*******	*******	***	****

□ 시설 수입·지출

(단위: 백만원)

시설명	수입			지출
	계	반입료 (기금출연금제외)	열, 전기 판매 및 기타수입	계	정산비	비정산비
계	******	******	******	******	******	******
양 천	*****	*****	***	******	*****	*****
노 원	******	******	*****	******	******	*****
강 남	******	******	******	******	******	*****
마 포	******	******	*****	******	******	*****

□ 에너지 사용량 및 판매량

시설명	유틸리티 사용량			에너지 판매량
	LNG (천㎥)	전력 (MWh)	용수 (㎥)	폐열(Gcal)			전력(MWh)
				생산량	자체사용량	판매량	생산량	자체사용량	판매량
계	*****	******	***	*********	*******	*********	******	******	******
양 천	***	*****	**	*******	******	*******	*****	*****	*****
노 원	***	******	***	*******	******	*******	**	**	*
강 남	***	******	***	*******	*******	*******	*	*	*
마 포	***	******	***	*******	*******	*******	******	******	*****

※ 노원□마포시설은 태양광 전력생산량 포함(노원 *****, 마포 ******)

□ 배출가스(다이옥신포함) : 전체 규제항목 기준 이내

Ⅱ		시설 운영 세부 내역

□ 폐기물 반입량

ㅇ 전체 폐기물 반입량 : 676,170톤(생활폐기물: *******톤 , 사업장폐기물: *****톤)

- ’21년도(698,086톤) 대비 21,916톤(3.1%)감소

- ’22. 7. 1.부로 사업장생활계폐기물의 자원회수시설 반입 전면 금지됨에 따라 전년대비 70.4% 감소

- 코로나-19가 유행하기 시작한 ’20년부터 생활폐기물 반입량이 증가 양상을 보였으나, ’22년부터 일상회복 시기로 전년대비 감소

< 최근 5개년 폐기물 반입량 변화 >
(단위 : 톤)
구 분		’18년	’19년	’20년	’21년		’22년
반입량	계	*******	*******	*******	*******		*******
	생 활	*******	*******	*******	*******		*******
	사업장생활계	******	******	******	******		*****
전년 대비 증감	계		******* *******	***** ******	****** *******		******* *******
	생 활		******* *******	****** ******	***** ******		****** *******
	사업장생활계		****** ********	******* ********	******* ********		******* ********

< ’22년도 자치구별 폐기물 반입량 >
(단위 : 톤/년)
시설	양천						강남
자치구	양천		강서		영등포		강남		강동		광진		동작		서초		성동		송파		관악
계	******		******		******		******		******		******		******		******		******		******		******
생활	******		******		******		******		******		******		******		******		******		******		******
사업장	**		***		*		*		*		*		*		*		*		*****		*
시설	노원											마포
자치구	노원	동대문		중랑		성북		도봉		강북		중구		용산		마포		서대문		종로구		은평
계	******	******		******		******		******		******		******		******		******		******		******		***
생활	******	******		******		******		******		******		******		******		******		******		******		***
사업장	*	*		*		*		*		*		*		*		**		***		***		*

□ 시설 가동률

ㅇ 전체 폐기물 소각량 :********톤(’21년 대비 19,300톤(2.8%) 감소)

ㅇ 소각량은 증감이 있으나 최근 5년간은 감소 추세

ㅇ 시설 평균 가동일수 : 297일(’21년도 가동일수 305일로 소폭 감소)

ㅇ 시설 가동률 : 79.8%(’21년도와 동일)

- 전체 소각량은 감소하였으나, 가동일수 또한 감소하여 가동률은 동일함

(단위 : 백만원)
	폐기물 소각량					시설 가동률
연도	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년
계	*******	*******	*******	*******	*******	****	****	****	****	****
증감		*******	*****	******	*******		******	*****	******	*
양천	*******	*******	*******	*******	*******	****	****	****	****	****
노원	*******	*******	*******	*******	*******	****	****	****	****	****
강남	*******	*******	*******	*******	*******	****	****	****	****	****
마포	*******	*******	*******	*******	*******	****	****	****	****	****

※ 자원회수시설 계획 정비기간 외 가동 중지 사유

· 양천 : 폐열보일러 정비, 중온수 배관 보수 등

· 노원 : 열병합 발전소 급수펌프 고장, 급수유량계 보수, 보일러 수관파손 등

· 강남 : 소각로 수관 누수, 화격자 보수  등

· 마포 : wet chain 측면 강판보수, 정전발생에 따른 복구 등

< 시설별 가동중지 일수 > (단위 : 일)
구 분		평 균	양 천	노 원	강 남	마 포
’22년	가동 일수	***	***	***	***	***
	가동중지 일수	**	**	**	**	**
’21년	가동 일수	***	***	***	***	***
	가동중지 일수	**	**	**	**	**
’20년	가동 일수	***	***	***	***	***
	가동중지 일수	**	**	**	**	**

※ 가동중지 일수 : 호기별 중지 시간을 합산하여 일수로 환산

□ 에너지(전력, 소각열)

ㅇ 전력

- 전체 생산량 *********************************************판매

‣ (양천) ************************를 자체 사용

‣ (마포) **************************** 자체 사용

- 전력생산을 하지 않는 노원과 강남의 경우 대부분을 외부 전력 사용

- 전년대비 소각량 감소로 전력생산량 또한 감소

< 전력 생산량 > (단위 : kWh, kWh/톤)
연 도		구 분	계	양 천	노 원	강 남	마 포
생산량	’22.	총 생산량1)	**********	*********	*	*	**********
		톤당 생산량2)	****	****	*	*	*****
	’21.	총 생산량	**********	*********	*	*	**********
		톤당 생산량	****	****	*	*	*****

1) 태양광 생산량(100% 자체 사용)을 제외한 소각으로만 생산한 전력량

2) 톤당 생산량 = 총 생산량(kWh) / 총 소각량(톤)

< 전력 소비량 > (단위 : kWh)
연 도		구 분	전 체	양 천	노 원	강 남	마 포
소비량	’22.	계	**********	*********	**********	**********	**********
		외부	**********	**********	**********	**********	*********
		자체	**********	*********	*	*	**********
		태양광	*******	*	******	*	*******
	’21.	계	**********	*********	**********	**********	**********
		외부	**********	*********	**********	**********	*********
		자체	**********	*********	*	*	**********
		태양광	*******	*	******	*	*******

ㅇ 소각열(폐열)

- 전체 생산량 *************************************자체 사용

< 소각열 생산 및 소비량 >

구 분			전 체	양 천	노 원	강 남	마 포
생산 량	’22.	총 생산량 (Gcal)	*********	*******	*******	*******	*******
		톤당 생산량 (Gcal/톤)	***	***	***	***	***
	’21.	총 생산량 (Gcal)	*********	*******	*******	*******	*******
		톤당 생산량 (Gcal/톤)	***	***	***	***	***
소비 량	’22.	자체 사용량 (Gcal)	*******	******	******	*******	*******
		자체 사용률 (%)	****	****	****	****	****
		판매량	*********	*******	*******	*******	*******
	’21.	자체 사용량 (Gcal)	*******	******	******	******	*******
		자체 사용률 (%)	****	****	****	****	****
		판매량	*********	*******	*******	*******	*******

※ 톤당 생산량 = 총 생산량(Gcal) / 총 소각량(톤)

□ 운영수지

ㅇ 수 입 : ******백만원(기금전출금 제외)

(단위 : 백만원)
	계	양 천	노 원	강 남	마 포
총 계	******	*****	******	******	******
반입수수료	******	*****	******	******	******
열 판매	******	***	*****	******	*****
전력 판매	*****	***	*	*	*****
폐고철 판매	***	**	**	***	***
폐수, 폐유 판매	*	*	*	*	*
그 외(공유재산 등)	***	*	***	**	**

※  양천·노원 열 판매(서울에너지공사) 상세 내역은 붙임 참고

ㅇ 지 출 : ******백만원

(단위 : 백만원)
		계	양 천	노 원	강 남	마 포
총 계		******	******	******	******	******
정산비	계	******	*****	******	******	******
	유틸리티사용비	*****	***	*****	*****	*****
	약품비	*****	*****	***	*****	*****
	폐기물 처리비	******	*****	*****	*****	*****
	유지보수비	******	*****	*****	*****	******
	수수료 등	*****	***	*****	*****	***
비정산비		******	*****	*****	*****	*****

ㅇ 시설별 운영수지 현황

(단위 : 백만원)
구 분	수 입			지 출			운 영 수 지
연 도	’20년	’21년	’22년	’20년	’21년	’22년	’20년	’21년	’22년
계	******	******	******	******	******	******	******	*******	*******
양 천	*****	*****	*****	******	******	******	******	******	******
노 원	******	******	******	******	******	******	******	******	******
강 남	******	******	******	******	******	******	******	*****	*****
마 포	******	******	******	******	******	******	****	******	******

- ******************************

- *********************************

- **********************************

□ 대기오염물질 배출 현황

ㅇ 배출가스 농도(CleanSYS)

- 배출가스 농도는 자동측정장치(TMS)에 의해 실시간 측정되며, 4개 자원회수시설의 안정적 운영으로 대기오염물질 전 항목에서 배출허용 기준 이내

< 시설별 배출가스 농도 >
년 도	구 분	배출허용 기준	평 균	양 천	노 원	강 남	마 포
’22년	Dust(mg/Sm3)	10	1.16	0.91	1.07	1.23	1.44
	HCl(ppm)	12	1.32	1.90	0.39	2.35	0.66
	SOX(ppm)	20	0.19	0.33	0.02	0.40	0.02
	NOX(ppm)	50	15.27	15.24	16.51	13.60	15.73
	CO(ppm)	50	5.24	8.22	3.50	5.29	3.94
’21년	Dust(mg/Sm3)	10	1.20	0.99	1.01	1.00	1.80
	HCl(ppm)	12	1.73	2.24	0.55	2.79	1.32
	SOX(ppm)	20	0.18	0.26	0.14	0.33	0.00
	NOX(ppm)	50	14.54	15.78	14.11	11.24	0.00
	CO(ppm)	50	5.37	6.81	3.82	4.55	17.04

ㅇ 다이옥신 측정 결과

- 4개 시설에 대한 다이옥신 법정 검사 실시 결과는 모두 기준 이내

< 시설별 다이옥신 측정 결과 > (단위 : ng-TEQ/S㎥)
연 도	구 분	양 천		노 원		강 남			마 포			법정 기준
		1호기	2호기	1호기	2호기	1호기	2호기	3호기	1호기	2호기	3호기
’22년	1분기	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.1
	2분기	0.002	0.001	0.000	0.001	0.0000	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003
	3분기	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4분기	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.021	0.000	0.001	0.010	0.001
’21년	1분기	0.001	0.001	0.002	0.004	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	0.008
	2분기	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3분기	0.002	0.003	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4분기	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001

붙임   2022년 양천·노원 자원회수시설 소각열 수급 내역 1부.  끝.