문서번호	정수과-1982
결재일자	2023. 4. 26.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
나윤희		代박형수	04/26
			문인기
협조
	안전관리팀장		이용성

- 약품(응집제 PAHCS)탱크 청소작업 관련 -

밀폐공간작업 사전허가 실시

2023.04.

구의아리수정수센터

(정수과)

밀폐공간작업 사전 허가서
관리번호	***********						****		***
신 청 인	***************************************************************
작업수행일시	************************************								*****	*************
작업 내용	********************
업 체 명	**** *****			***********			***		***	***
				*******			************************
위 공간에서의 작업을 다음의 조건 하에서만 허가함.
확 인 항 목									해당여부	확인결과	개선조치
관리감독자 지정 및 감시인 배치									○	확인
작업 전 안전 회의, 위험성 체크리스트 확인, 작업자 안전교육 실시									○	확인
작업 전 산소·유해가스 농도 측정 및 기록(※ 측정 시기 참조)									○	측정
환기시설 설치 및 환기 실시 여부 확인									○	실시
작업중 유해가스, 연소성 가스 누출․유입 발생 가능성 검토 및 후속조치 실시									×	-
전화 및 무선기기 구비, 비상연락망 구축									○	확인
방폭형 전기기계기구의 사용에 대한 확인(※조명기구 사용 시)									○	확인
노출 충전부가 있는 경우 덮개·울타리·절연칸막이·절연용 보호구 사용									×	-
소화기 비치(※ 화기 작업 시 비치, 화재 발생 시 사용)									○	확인
호흡용 보호구 비치(공기호흡기 또는 송기마스크)									○	확인
안전장구 구비 및 착용(안전대, 구명밧줄 등)									○	확인
긴급 구조 장비 비치(사다리, 섬유로프 또는 삼각구조대)									○	확인
출입 인원의 환인, 작업자 이외의 출입금지 조치(출입금지 표지 설치)									○	확인
산소 및 유해가스 농도 측정 결과						측정 시기		작업을 시작할 때 작업을 일시 중단하였다가 다시 시작할 때 장시간 작업 시 일정 시간 간격으로(예:2시간)
******		****			****	****			허가기준 공기농도 산소(O2): 18% ~ 23.5% 2. 탄산가스(CO2): 1.5% 미만 3. 황화수소(H2S): 10ppm 미만 4. 일산화탄소(CO): 30ppm 미만
******		****			***********	*******
******		****			***********	*******
******		****			***********	*******
******		****			***********	*******
특별조치 필요사항			- 작업시작 직전 산소농도 측정 실시
작업 허가자			부서 정수과 직책 정수과장 성명 정갑평 (서명)

붙임 1. 밀폐공간작업 사전허가서(서식) 1부

2. 안전보건교육일지 (서식) 1부

3. 업체청소관련 제출서류(교육일지, 서약서, 선임계) 1부

4. 밀폐공간작업안전관리 교육자료 1부   끝.