문서번호	보행자전거과-6389
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		자전거도로팀장	보행자전거과장
권영기		이덕배	05/01
			이선희
협조

한강교량(영동대교, 가양대교) 보행자 및 자전거 통행량 조사 계획

한강교량************ 보행자 및 자전거

통행량 조사 계획

2023.  5. 1. (월)

도시교통실

(보행자전거과)

한강교량************ 보행자 및 자전거 통행량 조사 계획

한강교량************의 보행자통행량을 분석하여 기존 보도폭으로 자전거·보행자 겸용도로(비분리형) 설치를 위한 건설기술심의위원회 자문자료로 활용코자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

□ 추진배경

ㅇ 자전거 이용시설 설치 및 관리 지침 개정(2022. 12. ,행정안전부)

- 보도설치형 자전거․보행자 겸용도로(비분리형) 특례

· 자전거도로 연계성 확보를 위해 설치가 필요하다고 판단되는 지역 등 상황에 따라 부득이하다고 인정되는 경우에는 자체 건설기술심의위원회(자체 보행자 통행량 분석을 토대로 일정 기준 이하의 지역에 설치 허용) 등의 심의절차를 거쳐 2m 이상으로 할 수 있으며, 기존 설치된 보도를 활용하는 경우에는 해당 보도의 폭으로 할 수 있다.

Ⅱ		추 진 계 획

□ 조사대상

ㅇ 영동대교 : 차도폭 19.6m(6차선), 보도폭 1.5m, 연장 850m

ㅇ 가양대교 : 차도폭 23.1m(6차선), 보도폭 1.8m, 연장 1,700m

□ 조사방법

ㅇ 기존 보도부에 가상의 횡단선을 설정하고 통과한 보행교통량 및 자전거교통량 산정

ㅇ 조사자가 현장출장하여 2시간동안 15분 단위로 조사를 실시

□ 조사기준

ㅇ 교통량에 따른 기준

- 보행교통량 200인/시 이상

- 보행․자전거교통량 350인․대/시 이상

- 보행교통량 100인/m/시 이상(폭원 1m 기준으로 산정시)

※ 비분리형 보도를 분리형 자전거‧보행자 겸용도로로 정비 또는 보도를 신규 분리형 자전거‧보행자 겸용도로로 정비 시 적용

□ 조 사 자

**************************

**************************

□ 조사일시

ㅇ 영동대교 : 2023년 5월  3일(수) 10 : 00 ~ 12 : 00

ㅇ 가양대교 : 2023년 5월 10일(수) 10 : 00 ~ 12 : 00

Ⅲ		향 후 일 정

*********************************************

***********************************

***************************************

붙임. 교통량 조사 양식 1부.  끝.