문서번호	시설관리과-7825
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
조영범		양창진	05/01
			유명은
협조

2023년 위험기계 안전검사 계획

2023.  5.

강서수도사업소

(시설관리과)

2023년 위험기계 안전검사 계획

우리사업소 배수지내 위험기계(호이스트)에 대한 안전검사를 전문기관에 의뢰·실시하여 안전사고 예방 및 설비운영에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 산업안전보건법 제93조(안전검사) 및 동법 시행령 제78조(검사대상), 시행규칙 제126조(검사주기)

- 적용대상 : 인양하중 2톤 이상 호이스트, 설계압력 0.2Mpa이상 압력용기

- 검사주기 : 최초설치 날로부터 3년 이내에 안전검사 후 2년 마다

□ 시설현황

○ 위험기계 현황

합계	호이스트	크레인	압력용기	비 고
1	1	0	0

□ 검사개요

○ 검사대상 : 1대

위치	위험기계명	형식	용량	설치일	검사일
우장산배수지	호이스트	SH3T-N	3톤	2014.11.24	2023년 11월 (이전 검사일 2021.11.19)

○ 검사기관 : 한국안전기술협회 서울지회

○ 검사내용 : 위험기계(호이스트) 안전검사

○ 검사수수료 : 금68,000×1대= 68,000원

※ 산업안전보건업무 수수료(고용노동부 고시 제2021-7호)

- 납부방법 : 검사대행기관 청구에 의한 계좌입금

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비

□ 조치계획

○ 안전검사 결과에 따라 위험기계 정비필요시 보수 시행.  끝.