문서번호	치수안전과-8627
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하천생태팀장	치수안전과장
박운희	이한복	05/01
		최연호
협 조	청계천관리팀장		최희경
	하천계획팀장		박근우

2023년 홍수기 전 하천점검 결과보고

2023. 5.

물순환안전국

(치수안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 홍수기 전 하천점검 결과보고

홍수기 전 하천시설의 결함 등 안전 위해 요소를 사전에 제거하고자 하천 점검을 시행하고 그 결과를 보고드림

*********************************************

□ 점검개요

ㅇ 대 상 : 국가하천 6개소(총 연장 79km), 지방하천 38개소(총 연장 178km)
(하천 시설물 및 하천 내 공사장 포함)

ㅇ 점검 및 정비기간 : 2023. 2. 15. ~ 4. 21.

- 1차 점검 및 정비기간 : 2023. 2. 15. ~ 3. 17.

- 2차 점검 및 정비기간 : 2023. 3. 20. ~ 4. 21.    ※ 1차 점검 미조치 사항 위주

ㅇ 점검 방법 : 하천시설 점검표에 따른 현장 육안점검

ㅇ 점검 내용 : 제방 · 호안 등 하천시설의 결함, 파손 및 유지상태, 수해 예방 등 하천관리에 필요한 사항, 하천 내 공사장 관리실태

□ 점검결과

********************************************************************************************************

*****************************************************************************

*

***************

******************************************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************

□ 주요 지적사항 및 조치내용

< 하천시설 결함 및 파손 >

ㅇ (제방) 제방 벽면 타일 탈락, 석축 파손, 배수로 구체 파손 및 단면 열화 등

ㅇ (호안) 호안부 균열 및 블록 파손, 세굴로 인한 토구 저판 파손

**************************************************

***********************************************

ㅇ (토목 구조물) 식생 옹벽 균열부 보수, 연석부 콘크리트 철근 노출
보행데크 부재 변형 및 파손, 배수홈통 이탈 등

ㅇ (기타 시설물) 수문 개폐지연장치 및 진출입 차량 높이제한 시설 파손 등

****************************************************

***************************************************************

< 유수 장애물 >

ㅇ (하상 / 배수로) 하천 내 퇴적토 준설 필요, 배수로 및 빗물받이 막힘
유도 배수 석재 탈락, 쓰레기 방치 등

ㅇ (수목 제거) 고사목 및 둔치 내 유수 장애 수목 제거 필요

************************************************

************************************************

< 시민이용 불편사항 >

ㅇ (시민안전) 하천 진출입로 및 안전난간 파손, 자전거도로 노면 불량
산책로 미끄럼 방지 등 정비 필요

******************************************************

**************************************************

< 하천 내 공사장 >

ㅇ (공사장 정비) 공사 자재 적치, 우기 전 가설도로 및 하상 작업장 철거
공사장 휀스 및 장비 등 정비 필요

ㅇ (수방 대비) 비상연락망 비치 및 수방 장비 확보, 정비

************************************************************************************************

*************************************************************************************************

□ 조치 계획

ㅇ 점검 결과 적출사항은 수방기간 전까지 보수 ․ 보강 실시

- 주요 긴급사항은 연간단가업체 등 활용, 우기 전 우선 조치

- 시일이 소요되는 경우 별도 정비계획을 수립 후 완료 시까지 집중 관리

ㅇ 하천 내 주요 공사장은 수방기간 전까지 가도 철거, 자재 반출 등 하천 원상복구 철저

- 현장 순찰 등 관리 강화, 5월 최종 확인 등 집중 관리

*****************************