문서번호	건축부-7149
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축총괄과장	건축부장
고동석	정채문	05/03
		이형재

-

현장 환경개선 및 안전 확보를 위한

건축공사장 안전보건표지 사용계획

2023. 5.

도시기반시설본부

(건축부)

현장 환경개선 및 안전 확보를 위한

건축공사장 안전보건표지 사용계획

현장 환경개선 및 사고 예방을 위해 공공 건축공사장 내 유리공사의 파손 예방 안전보건표지를 통일화하여 실시하고자 함

□ 추진 근거

***************************************

******************************************************************************

ㅇ 「산업안전보건법」 제37조(안전보건 표지의 설치·부착)

- 사업주는 유해하거나 위험한 장소ㆍ시설ㆍ물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시ㆍ안내 또는 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지(이하 이 조에서 “안전보건표지”라 한다)를 근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 설치하거나 붙여야 함

□ 추진 방향

ㅇ 서울시 안전디자인 반영하여 가독성이 좋은 글씨와 시인성이 높은 보색으로 작업자가 쉽게 볼 수 있도록 제작 및 설치

ㅇ 건축 공사장 위험요인에 대한 인지 및 근로자 안전사고 예방을 위해 인지성과 시인성 반영한 안전디자인 표지판 설치

□ 추진 사항

ㅇ 2023.4.27. : ***************************

ㅇ 2023.4.28. : *******************************

□ 추진 계획

****************************************** ****

*****************************************************************************

*****************************

********	*****중	골조, 터파기 등
**	2 (서울바이오허브 글로벌협력동, 시립강동실버케어센터)	15 (유리공사 미도래)

******************************************

ㅇ 안전보건표지 상세내용

- 디자인 종류 : 경고표지(현장의 유리 파손에 대한 주의 강조)

- 기본규격(서울시 안전디자인 안전표지 적용지침 반영)

연 번	표시사항	기본모형
1	경고	a≧0.034L a₁= 0.8a 0.7a< a₂< 0.8a
(참고) 1. L은 안전ㆍ보건표지를 인식할 수 있거나 인식해야 할 안전거리를 말한다 (L과 a, b, d, e, h, l 은 같은 단위로 계산해야 한다). 2. 점선 안 쪽에는 표시사항과 관련된 부호 또는 그림을 그린다.

- 규격비율(크기)

세로형	가로형

- 안전보건표지 시안

세로형	가로형

※ 「산업안전보건법 시행규칙」 별표7에 따라 바탕은 노란색, 관련 부호 및 그림은 검은색을 활용하여 작업자가 쉽게 볼 수 있도록 제작 및 설치

□ 행정사항

ㅇ 해당 건축공사장 현장에 디자인 알림 및 제작·부착 실시(즉시)

ㅇ 디자인정책담당관 안전디자인 제작 요청

- 유리 파손 주의 안전표기 디자인에 대해 디자인정책담당관에서 추가 제작 시까지 임시사용

- 현장에서 직접적으로 필요한 금지·주의·지시표지 추가 발굴.  끝.