문서번호	시설관리과-7812
결재일자	2023. 5. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		시설관리과장	강동수도사업소장
강희창		윤복철	05/11
			유재명
협 조
	행정지원과장			최광운
	요금과장			신경숙
	현장민원과장			代박선영
	급수운영과장			이규희

2023년 여름철 풍수해 대책 추진계획

2023년 여름철 풍수해 대책 추진계획

2023.  5. 10.

강동수도사업소

2023년 여름철 풍수해 대책 추진계획

2023년 여름철 태풍·호우에 사전 대비하고, 재난발생 시 신속하고 효과적으로 대응하기 위한 풍수해 대책을 수립하여 재난에 대비하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

ㅇ「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

ㅇ「자연재해대책법」제3조(책무)

ㅇ「서울특별시 재난 및 안전관리 기본조례」제14조(대책본부 구성·운영)

ㅇ 안전조사과-4671(2023.4.27.) 2023년 여름철 풍수해 대책 추진계획

□ 중점 추진사항

ㅇ 상수도 시설물 및 공사장에 대한 안전점검으로 선제적 예방활동 강화

ㅇ 집중호우 대비 수질관리 강화

ㅇ 누수피해 발생 시 신속한 복구체계 구축 등

ㅇ 비상급수시설 확보 및 급수지원으로 피해 최소화

Ⅱ		기 상 개 요

□ 2022년 여름철 기상 현황

ㅇ 평년 대비 강우량이 많았고, 이상폭우로 기록적인 강우량 발생

- 총 강수량은 1,677㎜(평년 1,324㎜ 대비 126%)

□ 최대 1,982mm(관악구) / 최소 1,491mm(강서구) / 지역편차 491mm

□ 2023년 여름철 기상 전망 (2023 2.23. 기상청 발표)

ㅇ 기온은 평년(23.4~24.0℃)보다 높을 확률이 50%이고, 강수량은 평년(622.7~790.5㎜)과 비슷하겠음

Ⅲ		2023년 풍수해 대비 안전관리 대책

１		풍수해 대책 상황실 설치·운영

○ 수방 운영기간: 2023. 5. 15.(토) ~ 10. 15.(금) 5개월

○ 사업소 자체 계획에 의거 기상 상황에 따라 단계별 근무

- 1단계 3명,   2단계 7명,   3단계 17명

○ 24시간 상황실을 운영하여 풍수해로 인한 사고발생 모니터링 및

신속하고 정확한 복구체계 확립

□ 상황실 조직 및 운영 (3개 실무반으로 구성)

			소장
			상황실장
상황 총괄반			상황 처리반			단수 복구반
∙ 상황조정 및 통제 ∙ 기상예보 관련사항 ∙ 수방업무 총괄			∙ 상황 접수처리 ∙ 재해지역 급수지원 ∙ 정수센터 수질관리			∙ 피해사항 현지조사 및 복구 관리 ∙ 자재 및 장비 운용

※ 상황실장: 1단계(주:시설관리과장, 야:당직사령), 2단계(주․야 상황총괄반장), 3단계(주․야 과장)

※ 대규모 재해(침수, 붕괴 등) 발생 시 市 재난안전대책본부와 연계 및 상수도 현장조치 매뉴얼에 따라 현장지휘소 구성·운영

□ 단계별 비상근무

구분	제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(심각)
상황 기준	o 호우주의보 발령 시 - 3시간 60㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 o 한강대교 수위 4.5m 도달시 o 태풍주의보(순간풍속 20m/s)	o 호우경보 발령 시 - 3시간 90㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 o 홍수주의보(한강대교 수위 8.5m) o 태풍경보(순간풍속 26m/s, 총강우량 200㎜ 이상)	o 홍수경보 발령 시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 o 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 o 이재민 다수 발생
근무 인원	3명	7명	17명 ※ 상황에 따라 전직원 근무
상황 실장	평일주간: 시설관리과장 휴일ㆍ야간: 당직사령	평일주간: 시설관리과장 휴일ㆍ야간: 상황총괄반장	평일주간: 각조 과장 휴일ㆍ야간: 각조 과장
지휘	시설관리과장	과장 이상	사업소장(행정지원과장)

※ 휴일, 야간 비상발령 근무 통보(지시): 당직 책임자

※ 평시 상황유지: 수방담당(평일주간), 당직자(휴일 및 야간)

□ 수방 예보서비스를 활용한 상황관리 실시

○ 한강홍수통제소 실시간 제공서비스(http://www.hrfco.go.kr)

- 한강권역 주요 국가하천의 수문자료와 댐방류량, 홍수예보발령 사항 등을 실시간으로 문자 서비스 제공

○ 상수도 재난안전 밴드, 수방관리시스템 활용

2		시설물 및 공사장 점검 등 사고 예방활동

○ 상수도 시설물과 공사장에 대한 선제적 예방점검으로 대응능력 향상

○ 재난 및 안전관리에 대한 체계적인 직무교육 강화

□ 상수도 시설물 및 공사장 안전점검

○ 점검대상: 14개소

계	배수지	아리수올림터 (증압장)	노 출 관 로
			지하철 공사장	공동구
14	4	8	1개소 (D=150~800mm, L=749m)	1개소 (D=300~1,000mm, L=6.59km)

※ 안전관리 추진 일정

ㅇ 풍수해 대비 시설물 및 공사장 안전점검 : 5월 ~ 7월

ㅇ 추석 대비 시설물 및 공사장 안전점검   : 8월 ~ 9월

ㅇ 태풍 대비 시설물 및 공사장 안전점검   : 9월 ~ 10월

○ 점검일정 : 기간 중 수시

○ 필요시 외부 전문가 안전점검 참여 실시

○ 주요 점검내용

배수지‧아리수올림터	노출 상수도관	건설공사장	비고
출입시설 잠금장치 CCTV 등 경비시스템 배수지 항 균열여부 유‧출입 밸브 상태 등 회재예방 및 경보 시스템 기전 시설물 노후 상태 등	대형관 연결부위 정밀점검 대형공사장 주변 지반 침하 유무 현수관로 구조물 파손 위험	거푸집 동바리 조립상태 흙막이 버팀구조 이상 유무 지반 침하, 균열, 변형 여부 작업발판 설치상태 비계 연결 상태 수해대비 인력확보 비축자재, 장비 등 작동 여부

3		풍수해 대비 체계 구축

□ 유관기관과의 비상연락체계 정비

○ 내부: 시‧구 재해대책본부, 한강홍수통제소, 소방방재본부

○ 외부: 기상청, K-Water, 한국전력공사, KT, 도시가스, 경찰서 등

○ 상수도시설물 긴급복구 업체: 긴급 누수복구 1, 기전설비 20(별첨)

□ 긴급 복구반 운영 : 긴급 누수복구업체

○ 24시간 비상근무체계 유지

○ SNS를 활용한 실시간 현장관리

○ 신속한 출동 및 긴급 상황처리를 통한 2차 사고예방

○ 밸브조절 및 수계전환으로 단수지역 최소화

□ 비상급수 대책

○ 사업소 병물아리수 비축: 6.3천병 (2ℓ: 3.8천병, 350㎖: 2.5천병)

- 영등포정수센터 1일 최대 생산능력: 32,000병(350㎖기준, 2라인 가동시)

○ 비상급수 시설을 이용한 급수지원

- 급수차 : 11대(우리사업소 급수차 1대, 관할지역 소방차 지원 10대)

- 비상 급수장치 활용 급수지원: 물탱크 및 이동식 급수팩(1개 용량 3ton)

☞ 물탱크 10개(강북아리수정수센터) 및 이동식 급수팩 20개(수도자재관리센터)

○ 고층아파트 비상 급수지원

- 사업소 보유 급수차 후면에 설치된 전기펌프 활용

- 10층까지 출수 가능하며, 10층 이상은 소방펌프차를 지원받아 급수

병물 아리수 공급	임시물탱크 설치 (강북아리수정수센터)	이동식급수팩 (수도자재관리센터)

□ 비상시 급수 운영 계획

○ 공급 배수지를 최대한 활용하여 급수

○ 인접 정수센터(배수지) 연결된 관로를 통해 수계전환 시행

○ 단수지역에는 급수차 및 병물아리수 운반하여 급수

○ 상수도 관로 파손시 긴급 누수복구업체를 적극 동원하여 신속 복구

Ⅳ		행 정 사 항

□ 비상근무자 대체휴무 또는 초과근무 인정

ㅇ 관련근거

- 지방공무원 복무규정 제4조(시간외 근무 및 공휴일 등 근무) 제2항

- 2023년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침(인사과-5940, '23. 2.9.)

ㅇ 적용방법

- 1일 8시간 이상 비상근무한 경우 그 다음 정상 근무일에 대체휴무 적극 권장

(예) 평일 18:00~익일 09:00까지 비상근무한 경우

☞ 18시~24시 초과근무 인정, 익일 00시~09시 대체휴무 또는 초과근무

□  풍수해 대책 계획 수립 :  5.12.까지 안전조사과 제출

붙임  1. 여름철 풍수해 대비 비상근무 조별 명단 1부.

2. 긴급복구업체 비상연락망 1부.  끝.